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	序号
	项目
	技术参数

	1
	性能
	交换容量≥4.8Tbps、包转发率≥2000Mpps

	2. 
	自主可控
	★国产品牌技术自主可控，安全可靠

	3. 
	端口
	10GE光接口≥48个、100G光口≥4个

	4. 
	硬件要求
	电源1+1备份，风扇框3+1备份，

	5. 
	路由协议
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

	6. 
	MLAG
	支持M-LAG

	7. 
	端口隔离
	支持端口隔离

	8. 
	广播风暴
	 提供广播风暴抑制功能

	9. 
	VxLAN 
	支持组播 VxLAN

	
	
	支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert

	
	
	支持IPv6 VXLAN over IPv4，

	10
	缓存功能
	支持无丢包缓存自动配置，

	11
	负载均衡
	支持动态负载均衡，能够基于ECMP组或LAG组进行动态负载均衡，

	12
	AI CEN
	 AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限。

	[bookmark: _GoBack]13
	维保服务
	★提供三年维保和售后技术支持服务
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