路径指引牌
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成品示例
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尺寸示意图

具体描述：

镀锌管76*1.2*3000，底座焊接法兰；

牌子800*1200*1.2mm厚度，四角圆弧工艺，四周折边增加硬度；

牌子成品尺寸780*1180，背后采用滑动铝槽铆钉链接版面。

需要杆子部分含底座100根，铝板广告部分含背扣和螺丝165块。

厂家报价需要分开报价：杆子部分报价XXX元/根，铝板广告部分XXX元/块。

报价组成：材料费＋安装费

安装地点包括贵州省内各地级市、县，具体地点暂不确定。
