潮州供电局职工技术创新项目

“AVC定值及闭锁信号自动分析入库程序”

测试加工服务零星采购技术要求
一、项目概况

职工技术创新项目“AVC定值及闭锁信号自动分析入库程序”项目内容为设计一套利用调度主站系统（E8000）基础数据，自动分析AVC定值及闭锁信号并入库的软件，该软件具备以下功能：

1.AVC定值展示和修改、切换功能：

（1）自动读取并展示AVC定值表单，使用人员可以在界面修改定值，使AVC具备切换定值区的功能，在保供电等特殊时期时可切换成所需临时定值区。

2.AVC定值自动入库功能：

（1）根据定值单中的信息程序自动读取SCADA和PAS库中的设备，自动解析并展示出需要入库的AVC调节策略、变压器参数及其对应的调节方式、电容器参数及其对应的调节方式、需要入库的母线参数，由自动化运维人员进行查看；

（2）查询由定值单解析得出的数据，由自动化运维人员核查无误后，支持一键将界面数据内容写入AVC数据库中；若发现有错误，直接在界面直接修改对应的参数信息，保存后即可入库。

3.AVC信号闭锁信号自动检查和更新功能：

（1）按照南网AVC技术规范形成保护闭锁信号检查规则；保护信号描述包含特定关键字时为永久闭锁，否则为临时闭锁。

（2）对AVC保护闭锁信号的规范性和完备性进行校验检查，其中包括闭锁信号设置是否正确，是否有遗漏的闭锁信号。

（3）对于已经存在的厂站，提供校验工具，根据（1）的提供的规则，完成自动校验：

（4）对于新加厂站，保护闭锁信号，按照（1）中保护信号规则，自动根据保护信号的描述，设置其为保护信号类型是临时闭锁还是永久闭锁。

4.AVC闭锁原因界面查询功能：

（1）设备闭锁时，对闭锁时间、闭锁原因进行记录保存。

（2）界面展示：在现有的AVC监视图上，在各种闭锁类型状态图上，右键自动弹出设备的闭锁信息，包括闭锁时间、闭锁原因。对于人工闭锁的闭锁状态，列出的闭锁信息还包括操作员信息。

（3）工作站界面查询：通过远程调阅技术，工作站也可进行设备闭锁原因查询。

二、技术服务要求

	序号
	加工测试服务内容
	加工测试服务目标
	数量
	单位

	1
	AVC定值展示和修改、切换功能
	1、界面功能：单独的定值展示界面。
2、定值单读取功能：1）、支持读取现场入库的定值单；2）、支持读取第三方变化定值单。
3、定值单展示功能：支持展示当前定值单与第三方变化定值单功能。
4、定值单修改功能：支持在界面点击定值单内容域，并进行修改，点击“保存”按钮可以修改对应的定值单信息。
5、定值单切换功能：支持在定值单展示界面进行切换定值单，选中变化定值单，点击“切换定值区”按钮可以对当前定值单进行自动修改。
6、日志记录功能：每次更新闭锁信号，都会形成记录，方便排查故障。
	1
	次

	2
	AVC定值自动入库功能
	1、界面功能：有单独的定值导入界面。
2、定值入库功能：根据设定好的定值，在参数导入时，自动将定值导入。
3、多站导入功能：支持选择多个厂站同时进行导入。
4、定值自动入库功能：在确认差异项后，可以开启自动更新功能闭锁信号差异项。支持设置自动更新周期或者触发机制。
5、日志记录功能：每次导入定值，都会形成记录，方便排查故障。
	1
	次

	3
	AVC信号闭锁信号自动检查和更新功能
	1、界面功能：有单独的闭锁导入界面。
2、信号闭锁预定值功能：根据预先设定的规则，如根据保护信号描述，包含特定字符的保护设定为永久闭锁，其他设定为临时闭锁。这样实现保护信号在自动导入时自动区分临时闭锁及永久闭锁。
3、保护信号类型校验功能：根据规则，自动校验保护信号类型是否正确，如果不正确，则展示不正确的保护信息，并提供自动修改保护信号类型功能。
4、AVC人工更新功能：在确认差异项后，可以由人工确认更新功能闭锁信号差异项。
5、AVC自动更新功能：在确认差异项后，可以开启自动更新功能闭锁信号差异项。支持设置自动更新周期或者触发机制。
6、日志记录功能：每次更新闭锁信号，都会形成记录，方便排查故障。
	1
	次

	4
	AVC闭锁原因界面查询功能
	1、界面功能：单独的展示界面。
2、闭锁信息展示功能：支持查看厂站、设备的闭锁情况。
3、闭锁原因展示功能：支持切换显示临时闭锁和永久闭锁设备，并展示导致其闭锁原因。
	1
	次


三、其他要求

1.本技术要求文件提出的是最低限度的技术要求。凡本文件中未规定，但在相关设备（软件）的国家标准中有规定的规范条文，供应商应按相应标准的条文进行设备设计、制造和应用。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。所使用的标准如遇与供应商所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

2.供应商需具备相关经营资质，能够在潮州供电局现场进行软件测试的条件，并负责解决测试差异等方面的有关问题，详细解答合同范围内甲方提出的问题及提供修改建议。

3.本技术条件书未尽事宜,由甲方和供应商协商确定。

四、交付项

1.供应商完成软件现场测试1次，形成测试报告1份，测试内容满足本技术要求书中技术服务要求；

2.供应商配合甲方完成1篇技术论文发表（录用通知书或见刊）；

3.供应商配合甲方配合完成1项发明专利技术交底书，并申请受理；

4.供应商配合甲方配合完成1篇软著申请书，并申请受理。

五、期限要求

2024年9月31日前配合完成专利技术交底书交付、论文交付、软著申请书交付；

2024年10月31日交付完成软件测试报告，完成应用效果验证；

2024年11月30日前完成论文发表（录用通知书或见刊）、发明专利受理通知书。

