
控制开关技术规范书
一、总则
1、本规范书适用于控制开关（即4G云智能手机正反转遥控开关）的结构、性能等方面的技术要求。

2 规范性引用文件
符合控制开关（即4G云智能手机正反转遥控开关）国家、行业规范、标准。
3、适用环境工作条件

环境温度-5℃～+60℃

二．使用场合、技术要求

1、使用场合：闸门启闭机使用，远程可以顺利操作启闭机使闸门开、闭。

产品主要参数

4G云智能手机正反转遥控开关，大功率接线端子，手机控制闸门启闭不限距离，手持遥控器控制闸门启闭距离3千米及以下。
控制启闭机功率：11kW
控制开关额定输入、输出电压：AC380V

尺寸：234mm×176mm×106mm

控制方式：云智能APP、正转运行、反转运行、遥控开关、外接限位停止。

特点：倒计时控制1-9999秒、具有缺相保护功能。

配套配件：上限位开关、下限位开关(交流380V，电流5A)、手持遥控器（遥控距离3千米）、万能切换开关（可切换3档即手动、远控、切除控制方式，500V,10A）
①4G云智能手机正反转遥控开关外观及其内部接线端图:
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                   正反转遥控开关                 手持遥控器                     
[image: image2.png]RINZFE L nF

380V?§i£73‘"\‘.

HRf|[FRR L $fA380V | [$E380V





正反转遥控开关 内部接线端

附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用图片应标！ 
②限位开关外观图:
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附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用图片应标！ 

③万能切换开关外观图及要求：
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附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用图片应标！
供货范围

项目名称：2024年河池金城江供电局生产材料购置项目
	名称
	规 格
	单位
	数量
	备  注

	控制开关
	4G云智能手机正反转遥控开关

控制启闭机功率：11kW
控制开关额定输入、输出电压：AC380V

尺寸：234mm×176mm×106mm

控制方式：云智能APP、正转运行、反转运行、遥控开关、外接限位停止。

特点：倒计时控制1-9999秒、具有缺相保护功能。

配套配件：铁闸门启闭机上限位开关、下限位开关和遥控器、万能切换开关（可切换3档即手动、远控、切除控制方式，500V,10A）
。
	个
	3
	数量共3个，即3套，每套包含以下设备、材料内容，供货商免费向采购方供应：

1.云智能机正反转遥控开关1个；

2.铁闸门启闭机上限位开关3个和下限位开关3个；

3.手持遥控器1个。

4.万能切换开关2个。
附开关技术说明书、安装接线图等纸质资料。


四、 包装、运输及质量保证

1、所购物资包装，防止受损、变形、受潮，保证设备货物及其资料完好无损到货现场。

2、交付的设备货物应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物到货现场。
3、供货方提供的所有物资，能正常现场投入运行。

