
调速器技术规范书
一、总则
1、本规范书适用于调速器即电子调速器的结构、性能等方面的技术要求。

2 规范性引用文件
符合电子调速器国家、行业规范、标准
3、适用环境工作条件

环境温度-5℃～+60℃

二．使用场合、技术要求

1、使用场合：配50kW柴油发电机使用，使柴油发电机输出稳定的电压、频率。

产品主要参数

电子调速器

技术要求：
（1）电源电压：DC24伏（范围18V-32V）

（2）电源消耗＜0.1A(不包括执行器)

（3）转速波动率：≤±0.25%

（4）稳态调速率：0～5%可调

（5）环境温度：-40℃～+85℃
（6）环境湿度：＜95%
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所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用图片应标！
三、供货范围

	名称
	规 格
	单位
	数量
	备  注

	调速器
	电子调速器

1、电源电压：DC24伏（范围18V-32V）

2、电源消耗＜0.1A(不包括执行器)

3、转速波动率：≤±0.25%

4、稳态调速率：0～5%可调

5、环境温度：-40℃～+85℃
6、环境湿度：＜95%
	台
	2
	1.配套肯足电站、九圩电站50kW柴油发电机使用，使柴油发电机输出稳定的电压、频率。

2.附产品技术说明书、安装接线图等纸质资料。


四、 包装、运输及质量保证

1、所购物资包装，防止受损、变形、受潮，保证设备货物及其资料完好无损到货现场。

2、交付的设备货物应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物到货现场。
3、供货方提供的所有物资，能正常现场投入运行。

