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1、 项目范围及服务保障
 项目概述

本项目主要内容是对东方供电局调度大楼五楼电教室培训使用，室内高清全彩LED显示屏，用以会议室LED大屏会议、培训使用。
 服务要求

自合同签订之日起，供应商需要一周内完成设备的测试与更换，并提供至少一年的售后维保服务。

 服务范围

	序号
	设备型号
	序列号
	数量
	收货地址
	备注

	1
	室内高清全彩LED显示屏
	/
	6.086平方
	东方供电局调度大楼
	设备需适用会议室


 实施技术要求

在合同签订后，供应商应提供新设备在一周内更换故障的设备，并承诺设备在一年内故障提供更换服务。

设备需要满足以下参数要求：

点间距：≤2mm

像素密度：250000点/㎡；

扫描方式：40扫

模组分辨率：160*80；

模组尺寸：320*160mm；

光学性能：基色主波长误差为C 级 ΔλD≤5，

视角（水平、垂直）：H≥160°V≥140°；

机械性能：平整度：≤0.2mm，箱体间缝隙≤0.1mm，

像素中心距相对偏差<3%；

最大功耗：≤469W/㎡；平均功耗235W/㎡，睡眠模式功率密度≤150W/㎡；能源效率：≥2.4cd/W；

光学特性：亮度均匀性≥97%，白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，

亮度鉴别等级：C 级以上，

最大对比度：≥5000：1；

色温：3000-18000可调；

电性能：换帧频率：60Hz；刷新频率：≥3840Hz；

彩色信号处理位数16bit；

白平衡亮度：≥500cd/㎡；

平均失效间隔工作时间：≥10000hrs；       

电源效率：效率＞85%

对地漏电流：对地漏电流：I（漏）≤3.5mA/m2

人眼视觉舒适度 VICO 指数≤1。

工作噪音声压级 处理距离 r=1.0 米，噪音声压级≤6dB。

3、当项目范围内的设备更换后出现问题时，需安排技术人员协助解决，手段包括但不限于：电话技术支持服务，远程支持、现场服务。

 验收要求

 项目验收要求

按照双方签订的合同完成双方约定的工作内容，同时达到采购人要求的工作质量，系统在双方约定期间内可靠、稳定运行。

1）符合采购人要求的相关标准和管理办法。

2）项目验收时产生的相关费用由报价人负责。

 项目交付物

	序号
	交付物
	要求
	备注

	1
	室内高清全彩LED显示屏
	安装后的设备稳定运行，数值显示正常。
	


支付方式及发票要求
标的物通过采购方验收到货签收之日起10个工作日内，供应商开具全额增值税专用发票给采购方，并配合采购方完成标的物入库流程后。

采购方自完成标的物入库之日起30个工作日内向供应商支付标的物总价款的100%。
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