零配置网络设备通信报文快速获取装置的研制项目加工测试零星采购技术要求

一、项目概况：

职工创新项目《零配置网络设备通信报文快速获取装置的研制》，设计开发一套采用网络透传获取技术无需配置设备的通讯地址就能被动记录网络通道报文数据的工具。本工具具备以下特性：不依赖交换机镜像端口、针对网络通讯不受规约类型限制、零配置即插即用、不影响在运通道的正常运行；

测试服务采购要求对工具的主体功能进行测试，具体包括网络报文记录、文件存储、pcap文件导出、网络通讯等功能性测试，以满足零配置网络设备通信报文快速获取装置的生产和测试。

加工测试技术要求：

	序号
	加工测试服务内容
	加工测试服务目标
	数量
	单位
	备注

	1
	网络报文记录测试
	实时记录报文数据
	1
	项
	

	2
	文件存储测试
	文件分割存储，单个小于10MB
	1
	项
	

	3
	Pcap文件导出测试
	使用专用工具自动拷贝导出
	1
	项
	

	4
	网络通讯测试
	无需设置IP实现网络透传
	1
	项
	


工具功能及相关要求：

3.1工具组成
本工具由以下主要部件构成：通道监听模块、规约分析模块、报文记录模块、报文解析模块、网络通讯模块。
3.2功能要求
1）网络报文记录功能
网络报文透传时的实时记录，网络链路第二以上报文数据全记录，支持实时记录、实时存储。不受规约类型限制，支持TCP、UDP等协议类型的无损记录。

2）文件存储功能
不限规约类型支持全网络通讯报文数据记录，报文记录存储类型为Pcap文件，存储文件需分割成独立的小文件方便后续读取操作，单个pcap文件不得大于10MB，工具存储空间至少64GB及以上。支持插入U盘后自动同步获取，无需手工操作。

3）PCAP文件导出功能

报文应逐帧逐字节至位以纯中文方式按照规约文本的含义进行透彻解析，报文解析的结果以单帧树状显示，能够清晰简洁；错误报文分类醒目显示，分类特别标注，缺码报文可容错解析；导入记录存储报文可离线分析。

4）网络通讯功能

至少支持双RJ45网口串/并行通讯，支持网络透传模式无需配置IP地址即可完成网络通讯传输。
四、交付项：

零配置网络设备通信报文快速获取装置1套、设计图纸1套；

检测报告1份。

项目补充说明

供应商须承诺至少安排一人专职与甲方配合测试加工过程中的应用指导。

供应商须在甲方有要求的情况下，24小时内响应，并派专人到现场配合商讨项目的开展。

五、交付期限要求：

1. 2024.07-2024.09：装置设计、制造与改进。

2. 2024.10-2024.10：对装置进行现场测试，发现问题并解决问题，最终完成工具实物。

