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10kV干式电压互感器技术规范书要求
1  总则
1.1本规范书适用于10kV干式电压互感器，它提出10kV干式电压互感器的技术性能、要求、标志等。
1.2本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的技术标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和国家标准要求的高质量产品。
1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求，如有异议，不管是多么微小，都有应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
1.4供方须执行现行国家标准和电力行业标准，本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。
1.5本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.6 本规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。
2  技术要求
2.1 技术性能要求
设备名称：10kV干式电压互感器
该产品适用于10kV母线电压互感器（户外）
基本参数：
频率50Hz

额定一次电压10/kV


额定二次电压100//100/V
剩余二次电压100/3V
准确级：0.2   0.5   6P 
[bookmark: _GoBack]容量30VA  30VA  100VA
参考图片：
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所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标

3  验收
物资到达需方指定的地点后，由需方按相关标准要求进行抽验，发现不合格的，供方必须将该产品整批运回厂家，重新供货。
4  供货范围
	序号
	物资名称
	规格
	数量
	计量单位
	备注
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	10kV干式电压互感器
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