一种可展放及回收的新型电缆计数装置项目加工测试零星采购技术要求

项目概况：

本次采购用于计数装置装配测试费、计数装置精度功能测试费、云端及小程序接入测试费、卡片发卡测试费等加工测试以满足一种可展放及回收的新型电缆计数装置测试调试所需。
加工测试技术要求：

	序号
	加工测试服务内容
	加工测试服务目标
	数量
	单位
	备注

	1
	计数装置装配测试费
	测试调试技术服务
	1
	项
	

	2
	计数装置精度功能测试费
	精度调试技术服务
	1
	项
	

	3
	云端及小程序接入测试费
	云端及小程序连接技术服务
	1
	项
	

	4
	卡片发卡测试费
	发卡测试技术服务
	1
	项
	


三、工具功能及相关要求：
3.1工具组成

本工具由以下主要部件构成：
附表1

	序号
	材料名称

	1
	显示器

	2
	传动轮

	3
	传动皮带

	4
	传动轮导向立柱

	5
	电缆位置限定轮组

	6
	增量编码器

	7
	计数器

	8
	外观结构

	9
	云端租用

	10
	发卡器

	11
	卡片


3.2功能要求

3.2.1计数装置装配：

将附表1所有材料测试调试
3.2.2计数装置精度功能测试：

成品测试调试完成后进行功能测试，误差精度需低于±1mm。
3.2.3云端及小程序接入测试
成品测试调试完成后进行云端及小程序接入技术服务测试，确保对接数据正常传输及数据实时性。
3.2.4卡片发卡测试
发卡器与卡片的实时功能连接，确认每次发卡准确记录无误差

3.3产品制造原理及外观要求：
3.3.1技术原理：
1：一种可展放及回收的新型电缆计数装置采用高精度编码器和计米控制器和耐摩擦滚轮实现线缆计量测量；
2：一种可展放及回收的新型电缆计数装置采用激光传感器自动测量线缆的外径，配合PLC和触摸屏显示线缆直径；
3：一种可展放及回收的新型电缆计数装置采用调速电机，精密齿轮减速机构，回转轴承实现线缆卷绕盘的自动/手动转动，并能实现无极调速，正反转，遥控开关机，并通过激光传感器检测线缆回收的情况，当回收完成后，可以报警并自动停止回收；
4：一种可展放及回收的新型电缆计数装置采用多个高精度承重传感器组合承重，通过PLC编程取平均值，显示再触摸平时，并能计算净重和毛重，并通过编程计算与理论电缆重量对比，判断电缆的优劣；
5. 一种可展放及回收的新型电缆计数装置采用伺服电机，丝杆滑块机构，配合激光测径传感器，卷绕速度传感器，通过PLC编程实现线缆卷绕上下（或前后）移动，实现线缆在线缆卷绕盘上来回卷绕而不重复，并可以通过触摸屏输入（或者传感器自动测量）线缆卷绕盘的高度，实现上下（或前后）移动的行程；
6：一种可展放及回收的新型电缆计数装置采用调速电机，固定轮，活动涨紧轮，通过摩擦拉扯线缆，实现线缆的展放，并通过激光传感器检测线缆展放的情况，当展放完成后，可以报警并自动停止展放；
7：一种可展放及回收的新型电缆计数装置采用气缸，压紧轮，导向机构，实现线缆的自动压紧和放松；
8：一种可展放及回收的新型电缆计数装置采用气缸，特制铡刀，导向机构，实现线缆的切断；
3.3.2外观要求：
采用电镀防腐防锈蚀图层
3.4环境适应性

工具应能在-20℃至60℃的环境温度下正常工作。

3.5用户文档

提供详细的用户手册，包括工具的操作步骤、维护指南和安全须知。

四、交付清单：

1：一种可展放及回收的新型电缆计数装1套；
2：协助使用方撰写发明专利技术交底书1份；
3：协助使用方申请发明专利（或取得申请发明专利受理函）1份；
4：协助使用方撰写及发表期刊论文1篇（知网、万方、维普）；
五、交付期限要求：

1. 2024.07-2024.09：工器具设计、制造与改进。

2. 2024.10-2024.10：对工具进行现场测试，发现问题并解决问题，最终完成工具实物。

3. 2024.11-2024.11：项目相关资料、成果整理，发明专利申请及论文发表。

4. 2024.12-2024.12：项目验收资料准备，申请项目验收。
六、报价供应商
参加报价供应商需提供营业执照。

