一种可展放及回收的新型电缆计数装置项目材料费零星采购技术要求

项目概况：

本次采购用于购置显示器、传动轮、传动皮带、传动轮导向立柱、电缆位置限定轮组、增量编码器、计数器、外观结构、云端租用、发卡器、卡片等材料以满足一种可展放及回收的新型电缆计数装置材料所需。
一、技术要求：
1.1工具组成

本工具由以下主要部件构成（采购目录）安装制造。

1.2功能要求

1.2.1应具备功能：

1.新型高精度计米器左右两个防跑偏限位轮，防止线缆拖动时与其他部件摩擦，造成磨损；
2. 新型高精度计米器设计成上下可调，适应不同直径的线缆，提高计米效率；
3.新型高精度计米器可实现线缆展放和回收计米，循环批量计米。
1.2.2功能实现简述：

一种上下可调间隙的线缆计米器，包括固定板，上下安装板和左右滑轨，所述下安装板固定在固定板上，左右滑轨下端安装在下安装板上，上端与上安装板螺丝连接。
所述左右滑轨下部贴住下安装板固定轴承安装板，轴承安装板A上装有轴承，该轴承上固定测长传动轮，测长传动轮的轴端穿过该轴承，通过联轴器与编码器连接。
1.3性能要求

1.3.1调整精度

上下位移调整精度需达到±1mm；

左右移动调整精度需达到±1mm。

1.3.2操作便捷性

带四轮定向及锁紧滑轮。

1.3.3耐用性

工具应能承受线缆计数使用过程中的一切动作，可重复使用，各部件应具有足够的强度和耐久性。

1.4材料要求

1.4.1材料选择

工具本体和金属部件应选用高强度、耐磨损的材料。

绝缘部件应选用符合电气安全标准的材料。

1.4.2环境适应性

工具所用材料应能在-20℃至60℃的环境温度下正常工作。

二、采购目录：
	序号
	材料名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	显示器
	10英寸、LCD屏、1670万色
	1
	台
	

	2
	传动轮
	丁晴橡胶制作
	20
	个
	

	3
	传动皮带
	耐高温抗腐蚀适用匹配传动轮
	6
	条
	

	4
	传动轮导向立柱
	用于正反方向调节传动
	8
	根
	

	5
	电缆位置限定轮组
	固定位置限位用
	1
	个
	

	6
	增量编码器
	用于PLC动作编程适配器
	1
	块
	

	7
	计数器
	用于计量线缆长度
	1
	个
	

	8
	外观结构
	SS316定制外壳组件
	1
	个
	

	9
	云端租用
	上传数据信息方便小程序查看
	1
	个
	

	10
	发卡器
	RFID技术发卡器用于录制卡片
	1
	个
	

	11
	卡片
	RFID技术卡片用于线缆申领及归还
	50
	个
	


三、交货期限：

成交通知书发出（或签约）——14天内
四、报价供应商
所有参加报价供应商需提供营业执照。

