广州研发办公场所
2024-2025年直饮水机租赁项目技术条件书

1、 项目概况
为持续提供优质的饮水服务，满足员工的饮水需求，减少桶装水等一次性用品的使用，降低管理成本，同时提升公司形象和员工满意度，计划租赁3台直饮水机满足约400名员工冷热水饮用需求。
2、 项目地点
广州市天河区黄埔大道中羊城创意园1-16栋三楼
3、 资质要求
1. 具有合法经营资格的相应专业资质：营业执照
2. 产品具备：饮用水卫生安全产品卫生许可证和具有CCC认证证书。（提供盖章证明，原件备查）
3. 租赁货物均需满足国家“三包”要求或行业质保标准。
4、 项目内容
服务内容包括：公司三楼办公区需安装3台直饮水机，租赁期2年（包租赁设备、包安装施工（含301单元及305单元公区共2间茶水间改造、水电接入）、包保养维修、每半年更换一次滤芯）。
	序号
	租赁期限
	数量
	备注

	1
	2年
	3台
	[bookmark: _GoBack]包租赁设备、包安装施工（含301单元及305单元公区共2间茶水间改造、水电接入）、包保养维修、每半年更换一次滤芯。
注：301单元及305单元公区共2间茶水间施工改造，进场施工时大楼物业需分别收取5000元茶水间复原费，合计10000元。



5、 施工范围
公区茶水间施工改造：
301单元及305单元公区共2间茶水间需施工改造（详见茶水间区间图样），301单元公区茶水间预施工安装1台直饮水机，305单元公区茶水间预施工安装2台直饮水机。以上2个单元的公区茶水间施工改造需包含水电施工安装（接水接电施工安装，需持有电工证的专业技术人员实施，并提供三通、水阀、管线、电线、漏保开关等相关配件。接电施工安装：需专业技术人员分别从301单元（西区）及305单元（东区）办公场地内的电表箱接入，涉及天花布线，线路合计长约100米；本次施工改造所涉及的安装技术及配件均以现场实际需求为准）。
            
茶水间区间图样
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宽x深x高（240cmx55cmx200cm）


6、 租赁需求
参数要求
	序号
	货物名称
	招标技术要求
	数量

	1
	直饮水机
	1、出水口：2个，两出水口均可提供热水与常温水；
	3台

	
	
	2、电源：220V、3100W；
	

	
	
	3、净水流量：≥2.0L/min，额定总净水量≥6000L(提供卫生许可批件复印件佐证，原件备查)；
	

	
	
	4、过滤系统：前置复合滤芯+反渗透滤芯+后置活性炭滤芯；
	

	
	
	5、净水产水率：≥60%；
	

	
	
	6、额定总净水量：≥6000L；
	

	
	
	7、热水箱容量：≥40L；
	

	
	
	8、杀菌方式：管路UV-LED+出水嘴UV-LED；
	

	
	
	9、单次最大热水产量：＞60L；
	

	
	
	10、面板显示：具备温度、水质TDS、节能状态、滤芯状态、杀菌指示、物联网状态显示；
	

	
	
	11、物联网功能：可在手机端查看设备用水量、用电量、取水次数等。
	

	注：以上参数需跟产品说明书一致。（提供说明书复印件证明，原件备查）



7、 报价及验收要求
1、 报价要求：
投标总报价必须包含货物及零配件的购置和施工安装（含301单元及305单元公区共2间茶水间施工改造、水电接入）、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
2、验收办法：由采购人组织内部相关人员和成交单位共同验收。


8、 售后服务要求
1、要求施工方对本项目所租赁的各项设备和设备集成提供配件耗材免费更换。
2、滤芯每半年免费更换1次，每个季度定期上门巡检并做好记录，确保水质饮水安全。
3、设备故障报修响应服务，应2小时内到达现场处理。
3、维修须由投标方工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标方负责修理或更换。在修复之后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告用户。
4、在系统运行之后为用户管理人员提供培训、技术支持和维护服务。
9、 工程要求
1、本次租赁的设备和材料必须是全新的，运输到达施工场地时的包装必须是原厂完整的；
2、所用的设备及材料需满足国家相关质量标准及安全标准；
3、线路布设科学合理，无安全隐患；
4、工期：本项目要求在进场施工日起7个日历日内完工，进场施工时间由建设单位确定。
10、 中标推荐原则
投标报价产品品牌型号和参数均符合招标需求为有效供应商，有效供应商中报价低者为拟定成交供应商。
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