2024年中共云南电网有限责任公司党校羊仙坡校区机柜零星采购采购技术规范书

一、采购内容
1.采购设备：22u机柜20台。
2.交货地点：云南省昆明市五华区羊仙坡28号。
3.交货时间：供应商须在中标结果公示结束后24小时内发货，确保发货后现场到货时间不超过72小时。
二、产品技术参数
	序号
	设备名称
	产品参数要求
	单位
	数量

	1
	机柜
	容量：22U(标准机柜1.2*0.6*0.6m)
标准：符合或ANSI/EIARS-310-D或IEC297-2或DIN41491或GB/T3047.2-92 等标准。
门及门锁：网门或玻璃门或铁门。
材料及工艺：黑色，冷轧钢板制作，立柱厚度≥1.5mm，表面经过脱脂、静电喷塑等处理。
[bookmark: _GoBack]配备 PDU 电源排插、风扇、固定板、支撑地脚等。
承载：静载≥600kg 。
防护等级：IP20及以上。
	台
	20



