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总则

本招标技术文件适用于贵港供电局采购的视频监控通道租赁的功能、性能、使用等方面的技术要求。

本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验。对国家、行业的有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
如果卖方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本招标技术文件所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
卖方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果卖方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，买方发现卖方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，买方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
卖方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
卖方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

 在执行合同的过程中，需方发现供方提供的产品与其应标标书的条文存在差异，需方有权利要求退货。

2.项目概况：我局是贵港市应急管理局授权的特种作业操作证培训机构，根据桂应急办发〔 2024〕29号广西壮族自治区应急管理厅办公室关于印发广西安全生产培训信息化管理工作实施方案的通知要求，特种证线下培训场所要配备视频监控设备，音频同步，且配备满足培训视频记录保存6年以上要求的硬件存储设备。计划采购运营商提供视频监控通道资源租赁。特种证线下培训场所分别有：局多媒体教室2个监控，南山基地4个监控。
3.工作范围

正常工作大气条件

环境温度：-20℃～+50℃；

相对湿度：5%~95%；

海拔：≤1000m。

污秽等级Ⅲ级。

特殊工作大气条件

4.技术要求

4.1 网络传输：

（一）使用场景：用于确保数据传输，实现线下培训全过程监控影像的实时在线查看。

（二）功能要求：1.有互联网接入方式，采用上下行对称的互联网接入方式；2.带宽至少100Mps，上行速率至少50Mbps，下行速率至少10Mbps；3.必须采用固定IP地址（出口和入口）和MAC地址，可访问互联网，并禁止访问与安全生产培训无关的网站，可在互联网接入设备中设置相关策略，将互联网的外网地址和相关端品映射到视频采集的编码设备上。
4.2 监控设备：

（一）使用场景：用于培训全过程监控，并接入广西安全生产培训考核发证管理系统实现实时在线查看。
（二）像素：高于100万像素。

（三）分辨率：大于1280x720（720P）。
（四）功能：音视频同步，可接入广西安全生产培训考核发证管理系统。

（五）网络协议：支持GB28181协议。

（六）数量：6个。按时培训场所无视角的需要，每个培训场所至少2个。

（七）其他：不需要转角变焦功能，固定安装位置。

4.3 视频存储系统及设备：

（一）使用场景：存储培训场所实时监控的音视频数据。

（二）标准：符合MPEG-4视频编码格式、MPEGLayerⅡ音频编码标准及用 ProgramStream系统流封装的音视频复合流进行文件存储。具有“国家安全 防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2011相关要 求的检验报告，设备入围“第十九期节能产品政府采购清单”提供中国国家强制性产品认证证书（3C）。
（三）存储大小：至少具备存储6年以上空间，6个监控至少共计有16T的容量，并可配置专用存储设备备份。

5.调试及验收

监控安装后，买方和卖方双方共同进行试用和验收。

6.支付方式：租赁费用每季度结算一次，乙方提供增值税专用发票。
7.维保时间：自合同签订之日起24个月。
8.技术差异表
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