南方电网科学研究院有限责任公司

2024年特种劳保用品购置

零星采购技术附件

采购范围及要求

带电型安全帽

1.执行标准：最新GB2811。

2.功能：防砸抗冲击绝缘。

3.材质：优质抗冲击ABS材料。

4.外观特点：V字型外观。

5.内部要求：4点式帽衬支撑，优质吸汗带，反光下颚带。

6.适用范围：电力、建筑、地质勘察等。

7.印字要求：

1）帽前印南方电网logo及“中国南方电网”字样；

2）帽后印“南网科研院”字样及编号，编号按白色、红色、蓝色、黄色顺序从2F001开始印刷，编号中不含数字4；

3）白色安全帽印字颜色为南网蓝，红色、蓝色安全帽印字为白色；

7.数量需求：白色65顶、红色10顶、黄色10顶、蓝色100顶。 
带电作业绝缘手套

1.执行标准：最新GB21148。

2.功能：绝缘、防滑、耐磨。

3.材质：天然乳胶。

4.工作电压：分别为2.5kV、10kV，可带电作业。

5.数量需求：2.5kV带电作业绝缘手套4双，10kV带电作业绝缘手套5双。

500kV令克棒

1.执行标准：最新GB13398。

2.材质：玻璃钢环氧树脂（非玻璃布）。

3.规格：提供“上”字头或“U”型头，连接处金属件需镀铬，每节不大于2m，配帆布包。

4.工作电压：500kV。

5.工频耐压：大于等于580kV/5min。

6.数量需求：2套。
五点式全身安全带

1.执行标准：最新GB60951。

2.材质：聚酯纤维+合金钢。

3.使用场景：高空作业防护用。

4.结构特点：速插锁扣、双大钩缓冲器、卡钩应具有保险装置。

5.数量需求：6套。

上述货物交货地点为广州市黄埔区科翔路11号，乙方在中标通知书下发1一个月内把上述货物运至交货地点，运输方式由乙方根据实际情况自定，运杂费由乙方承担，现场卸车由乙方负责。
资格条件

	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明。

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价。

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。


成交办法  

根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择最低者为成交对象。
