钢板技术参数
一、技术要求：
[bookmark: _Toc296073942][bookmark: _Toc296032170][bookmark: _Toc296068764][bookmark: _Toc296108558][bookmark: _Toc296071203][bookmark: _Toc296071569]1、厚度、长度、宽度偏差符合《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T709-2019。
2、钢材应符合国家和行业现行标准及按规定程序批准的技术要求。
3、钢材的化学成分和力学性能应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。
4、钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，钢材的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准的规定。钢材尺寸的负偏差不大于国家标准规定的负偏差的0.5倍，允许正偏差取国家标准正偏差值。
[bookmark: _GoBack]5、钢板规格：宽1.5m，长6m，厚2cm。
二、包装、运输、贮存和质量保证
1、 钢板由甲方提供运输服务送至乙方指定的使用地点，乙方具有保管义务，使用完成后由乙方集中收集，再由甲方自行回收。
2、 租赁时间暂定2个月，如需延长租赁时限，需提前一周由乙方通知甲方并征得甲方同意。
3、甲方需提供相应的材料质量保证书及合格证。










