[bookmark: _Toc131168595][bookmark: _Toc114028927][bookmark: _Toc131134226][bookmark: _Toc131133981][bookmark: _Toc183578143][bookmark: _Toc131134327][image: 模板-3]
云南电网普洱供电局变电修试所2024年500kV墨江变共计2组35kV电抗器更换50吨吊车租赁服务零星采购




技术规范书





[bookmark: _Toc241911990]2024年08月


-  -

目录
	1
	1
	1
	2
1.4供方职责	2
	2
	3
及相对湿度	3
	3
3.3  设备标志	3
3.4  安全防护要求	3
	3
	3
	4
4.3  服务技术要求	4
4.4  验收	4

[bookmark: _Toc13536_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22934_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20275_WPSOffice_Level1]1总则
提供服务的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书，宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录，投标方宜具有《出厂质量合格证》、《特种设备注册登记表》、《安全检验合格》及《特种设备作业人员资格证》，提供的吊装起重技术服务应正规，可靠，符合起重设备吊装行业标准。投标方所提供人员应资质齐全，至少有3年以上的设备操作经验。如发现有失实情况，招标方有权拒绝该投标。
1.1.1本规范提出了变电修试所普洱供电局2024年500kV墨江变共计2组35kV电抗器更换电抗器吊装50吨吊车租赁的相关标准要求投标人应仔细阅读招标文件，包括技术部分的所有规定。由投标人提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致。
1.1.2本规范提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。
1.1.3如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求；如有异议，应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.1.4本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时按较高的标准执行。
1.1.5本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
[bookmark: _Toc22516_WPSOffice_Level2]1.2服务范围一览表
投标方提供服务的具体规格、数量见表1供货范围及设备技术规格一览表，投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表1 服务范围及设备技术规格一览表
（项目单位填写项目要求栏、投标方填标方保证栏）
	序号
	服务内容
	规格型号
	主要技术参数
	计量单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保期
	服务时间要求
	使用地址

	1
	50吨吊车租赁服务
	50t
	/
	次
	1
	
	
	
	2024年9月5日
	云南省普洱市思茅区茶城大道200号普洱供电局变电修试所

	合计：
	
	
	
	


[bookmark: _Toc1514_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17461]注：吊车技术服务要求使用者需要熟练掌握吊车的安全规范和操作标准，提供安全可靠的吊装和搬运服务，清楚了解吊车的操作对安全风险，确保吊车操作的安全性和高效性。
1.3技术服务要求：
1.3.1电抗器更换吊装：对起重设备操作有一定工作经历及过硬的技术，持证上岗。能把控住更换工作中的关键环节，保证电抗器更换工程正常。
①投标人需提供《营业执照》、《出厂质量合格证》、《特种设备注册登记表》、《安全检验合格》及《特种设备作业人员资格证》及所需吊装附件检验合格，提供的资质必须真实有效，发现虚假文件或内容，一律取消投标资格。
②投标人营业执照经营范围含工程机械租赁服务或吊车租赁服务或起重机械服务。
[bookmark: _Toc9752_WPSOffice_Level2]③投标人需提供质量技术监督部门出具的吊车驾驶人员特种设备作业人员操作证复印件。1.4供方职责
供方的工作范围将包括下列内容，但不仅仅限于此内容。
1.4.1所提供技术服务人员应按规定时间到达规定的目的地，起重操作人员针对现场工作携带所需工器具及安全防护用品。
1.4.2如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突，则供方应在设备吊装前，用书面形式将冲突和解决办法告知买方，并经买方确认后，才能进行设备吊装。
1.4.3在更换所用的准则、标准、规程不符合行业规定或提供不合理要求时，供方有责任接受买方的选择。
[bookmark: _Toc17024_WPSOffice_Level1]2应遵循的主要标准
卖方提供的特种设备及服务至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求，但不限于以下规定、规范和标准。
[bookmark: _Toc21669_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11981_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30500_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26309_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc918_WPSOffice_Level2]表3  卖方提供的特种设备及服务需要满足的主要标准
	标  准  号
	标  准  名  称

	GB783-1987
	起重机械最大起重量系列

	GB 3811-1983
	起重机设计规范

	GB 5905-1986
	起重机试验规范和程序

	GB 6974.1-1986
	起重机械名词术语起重机械类型

	GB 6974.2-1986
	起重机械名词术语主要参数


[bookmark: _Toc22516_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc684_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7866_WPSOffice_Level1]3现场工作环境及相关要求
[bookmark: _Toc9383_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8945_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15120_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13664_WPSOffice_Level2]3.1环境温度：–10～60℃；相对湿度：5～95%（无凝露）；
3.2工作地点及作业环境：500kV电压等级变电站，现场道路平坦、坚硬宽阔，需开展吊装工作地点外其余带电的设备留有足够的安全距离。吊装过程中无其余障碍物，具备吊装条件。
3.3设备标志
3.3.1设备铭牌应采用耐腐蚀的金属板制造；
3.3.2铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。
3.3.3铭牌上应有耐磨损的下列内容,但不限于此。
1）制造厂国别；2)制造厂名称；3)设备型号；4)设备名称；5)出厂日期编码；6)出厂检验编码；7)额定起重量。
3.4安全防护要求
3.4.1卖方应对设备的安全性负责，不管买方是否注意到整体和局部的安全性问题，都不应排除卖方的责任。
3.4.2所有起重机必须具备必要的安全监控功能，以便提高起重机自身保护和监控，减少不合理操作对起重机带来的损害，至少包括：
1)载荷的测量、显示、过载保护及报警；
2)电机过热保护及报警；
3)刹车片厚度检测、保护及报警
4)斜拉保护及报警；
5)缺相保护及报警起升机构采用的限位开关，具备减速限位、错相保护限位等功能，运行机构所有限位开关应当；
6)密封良好且防尘；
7)起重机要尽量采用各种阻燃材料从本质上来预防火灾的发生；
8)吊钩上必须有保险装置，且保险装置安全、可靠。
[bookmark: _Toc8789_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc312851679][bookmark: _Toc1514_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10893_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc296074033]4服务质量保证
[bookmark: _Toc12237_WPSOffice_Level2]4.1服务保证
4.1.1卖方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内。
4.2质量保证
4.2.1卖方应保证更换过程中的所有施工质量均应符合本规范书的规定。
4.3服务技术要求
投标方在规定时间内提供500kV墨江变3-2L、3-3L电抗器更换吊车起重服务，保证提供吊车技术服务的高质量服务，包括吊车的驾驶和操作、吊装和安装过程的协调和监管。这需要吊车技术专家熟练掌握吊车的技术细节和安全规范，包括吊重计算、吊物装置选择、安全标识和信号处理等，确保吊装和搬运过程安全可靠。
4.4验收
4.4.1吊装前器材验收
吊装器材是吊车吊装施工中重要的组成部分，需要进行仔细的验收，确保器材符合要求，才能保证施工的安全和质量。吊装器材验收主要包括以下内容：
①吊车：检查各部位的零件和液压装置是否完好无损。
②吊装钢丝绳：检查钢丝绳的长度、厚度、材质和捻向等，确保其符合要求。
③吊杆和铰链：检查吊杆和铰链的长度、厚度、材质和强度等，以及铰链的固定方式和连接件的质量。
④吊具和挂具：检查吊具和挂具的规格、强度和质量，以及吊具和挂具的使用寿命是否符合标准。
4.4.2吊装现场验收
吊装现场应保证吊装操作的安全和顺利进行。吊装方案验收主要包括以下内容：
①吊装条件：检查吊装条件是否符合要求，包括气象条件、施工现场、安全措施等方面。
②吊装顺序：检查吊装顺序是否合理，包括吊装顺序、高度顺序、轴向顺序等方面。
③吊装力：检查吊装力是否符合要求，包括设备重量、吊具重量、吊装高度等方面。
④安全措施：检查安全措施是否全面、有效，周围环境的安全措施等。
5.其他
1、严禁酒后操作；
2、按设备维护保养规定做好设备的维护保养工作并保持设备清洁；
3、按设备要求的油品型号和数量加油并保证油品清洁；
4、设备操作规定、维护保养规定、运转记录和维护保养记录要随设备携带以便随时查阅和记录；
5、操作者在岗位变动(包括临时岗位变动)时，都要和岗位接替者按照设备交接管理规定做好设备交接工作。
[bookmark: _GoBack]6、特种设备操作人员进入站内工作后应全权听从站内工作负责人指挥，不得误动误碰与工作无关设备，一旦发现人员违规操作或不听从指挥，现场有权更换操作人员。
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