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[bookmark: _Toc3838]一、总则
1.本技术规范书适用于 500kV思茅变网络安全态势感知厂站装置CSA1800B麒麟信安kylin2.3操作系统技术服务 ，技术服务方式为 到站服务 ，服务内容完成后需经变电修试所管控人员根据技术规范验收合格后方能离场，具体技术要求详见后续参数列表。本项目的采购方(采购方)是 普洱供电局 （以下简称采购方）。
2.本技术规范书提出的是最基本的技术要求，并未对所有技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文，谈判方应满足本技术标书的要求，未涉及部分应不低于现行国家、行业、南方电网公司、云南电网有限责任公司的有关标准及要求。本技术协议文件所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
3.本技术协议文件经需方与供方双方确认后作为技术服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
4.本技术规范书未尽事宜，由采购方和中标方在合同谈判时协商确定。
5.本技术规范书要求标准、技术规范及规定：
《电力监控系统网络安全态势感知系统实用化指标说明》
《普洱电网态势感知调试注册作业指导书》
《普洱电网变电站态势感知设备维护典型作业指导书》
[bookmark: _Toc31435]二、项目概况
[bookmark: _Toc7866_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc684_WPSOffice_Level1]1、项目名称：普洱供电局2024年220kV宁洱变等149座变电站自动化设备大修（消缺）
2、服务地点及服务期限：500kV思茅变，供应方需在中标后1月内到站服务，具体时间根据现场工作安排。
3、服务内容及要求：500kV思茅变网络安全态势感知厂站装置CSA1800B麒麟信安kylin2.3操作系统技术服务。本服务要求应具有网络安全态势感知厂站装置CSA1800B授权资质的供应方进行服务，本服务具体内容包括麒麟信安kylin2.3操作系统恢复服务、恢复原厂站数据服务、补充实用化及范式化配置、与主站验证厂站各项指标，具体服务要求详见三。服务内容完成后需经变电修试所管控人员根据技术规范验收合格后方能离场，并在服务内容完成一周内提供现场服务的试验报告与报账单据。
表1 服务清单
	序号
	标的
	标的描述
	工期

	1
	500kV思茅变网络安全态势感知厂站装置CSA1800B麒麟信安kylin2.3操作系统技术服务
	[bookmark: _GoBack]服务具体内容包括麒麟信安kylin2.3操作系统恢复服务、恢复原厂站数据服务、补充实用化及范式化配置、与主站验证厂站各项指标
	中标后1月以内完成服务


[bookmark: _Toc10851]三、技术要求
1.技术规范要求：
a.服务对象：500kV思茅变网略态势感知厂站装置为鼎信信息科技有限公司CSA1800B型号，其内部系统为麒麟信安kylin2.3操作系统，其应用程序为广州兆和提供。
b服务内容：麒麟信安kylin2.3操作系统恢复服务、恢复原厂站数据服务、补充实用化及范式化配置、与主站验证厂站各项指标。
c.服务要求：解决500kV思茅变Ⅰ-Ⅱ区态势感知采集装置离线缺陷，态势感知采集装置恢复正常，并经变电修试所管控人员根据技术规范验收。
2.服务人员要求：
a.服务人员应具有变电站工作经验，能够辨识网络安全风险及知晓自动化“十不准”基本要求。
b.服务人员能够独立完成技术规范所列内容。
c.服务人员不得是南网黑名单人员。
[bookmark: _Toc8335]四、供应方资质要求
1.注册时间必须在符合南网招标基本要求，具有独立的法人资格，企业正常经营，无失信被执行人；
2.必须具有ISO9001质量保证体系认证证书，并在有效期内。经营范围必须包括智能仪器仪表制造、电工仪器仪表制造、仪器仪表修理、技术服务。
[bookmark: _Toc21858]五、供应方报价要求
1.项目报价（一次性报价）
有详细工程量的，应分别对项目总价和各分项进行报价。
2.商务部分（供应方必须提供）
a.有年检标识的企业营业执照副本复印件。
B.有能力承接该项目的资质证书复印件。
C.法定代表人授权书（签字并加盖公章）、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件。
3.技术部分
a.结合项目技术文件（附件）做出应答、承诺。
b.必须按国家有关标准和技术标准进行维修和调试设备。
c.项目责任单位依照维护的设备的工作原理及操作说明以及技术规范书进行验收。
d.对服务系统供应方应实行一年免费服务。如果在此期限内系统再次出现因配置错误、工作失误导致的缺陷问题，供应方应在接到通知后尽快派人员到现场检查处理，并负责免费服务（非供应方人为因素或不可抗拒力造成的缺陷除外）。
[bookmark: _Toc15963]六、投标技术偏差
供应方提供的服务技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差供应方应如实、认真地填写偏差值，并告知采购方；若无技术偏差视为完全满足本技术规范的要求。一旦供应方实际所提供服务与本技术规范要求不一致或未提前告知偏差值，后果由供应方完全负责。
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