该项目是一种可调节导线端长度的新型低压接地线，通过调节接地线接入导线端的长度，可解决传统低压接地线由于四相合一位置设置不合理导致无法顺利接入低压配电箱的问题。
产品技术要求：
1、 导线端可调节范围应在1米到2.5米范围，调节范围不应过大或过小。
2、 调节机构应设置合理，具备灵活的调节功能以及锁紧功能。
3、 [bookmark: _GoBack]产品具备正常接地线的规格以及完备的电气特性。
4、 产品应尽量秉持轻便的原则，便于操作人员使用和存放。

