110kV升平变古水村施工变配套110kV间隔扩建工程（临时转供电部分）
电缆头制作技术服务
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[bookmark: _Toc154805840]采购单位：云南送变电工程有限公司
[bookmark: _GoBack]      2024年08月


[bookmark: _Toc25136]一、采购范围及主要工程量
[bookmark: _Toc27801][bookmark: _Toc26712]1.1采购范围包括以下内容
[bookmark: _Toc22433]（1）施工图纸范围内的终端头制作安装技术指导工作。
（2）与电缆及电缆终端厂家技术沟通，充分了解电缆终端制作技术要点，确保指导制作安装电缆终端满足试验及验收要求。
[bookmark: _Toc9870][bookmark: _Toc16861]1.2其他说明如下
（1）本工程为技术服务采购，技术服务方需提供满足现场需求的电缆终端制作安装技术服务人员、辅助工具及辅助材料。
（2）技术服务方要确认工程量清单中工程量的准确性，对于可能存在的遗漏项或少量部分视为已含在报价中考虑。
（3）实施过程中如有调整由承包方和技术服务方签订补充协议，费用参照本次技术服务合同执行，若技术服务合同中无参照内容，按承包人和技术服务方共同认可的项目预算参照技术服务合同费用控制比例执行。
[bookmark: _Toc32642]二、管理规范和技术规范
[bookmark: _Toc9631]2.1相关管理制度
本项目须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的有关法律法规、 标准、规范的要求，满足中国南方电网公司有限责任公司及云南电网有限公司的管理制度和规定，至少应包括： 
	序号
	名称
	备注

	1
	《中华人民共和国建筑法》 (主席令29号，2019年4月23日实施)
	国家法律法规

	2
	《中华人民共和国安全生产法》(全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定（2021），2021年9月1日施行)
	国家法律法规

	3
	《建设工程质量管理条例》（国务院令第714号，2019年4月29日施行）
	国家法律法规

	4
	《中华人民共和国环境保护法》（主席令9号，2015年1月1日实施）
	国家法律法规

	5
	《中华人民共和国电力法》（主席令第60号,1995年12月28日颁布, 第十二届全国人大常委会第十四次会议 修订，主席令第24号，2015年4月24日施行）
	国家法律法规

	6
	《中华人民共和国劳动法》（主席令第28号，2018年12月29日起施行) 
	国家法律法规

	7
	《中华人民共和国劳动合同法》（主席令第73号，2013年7月1日起施行) 
	国家法律法规

	8
	《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第714号，2019年4月29日起施行）
	国家法律法规

	9
	《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号，2007年6月1日施行)
	国家法律法规

	10
	《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院令第599号，2011年9月1日施行)
	国家法律法规

	11
	《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第28号,2015年10月1日）
	部委法规

	12
	《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（建质[2007]255号）
	部委法规

	13
	《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[2008]75号)
	部委法规

	14
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015
	国家/行业标准

	15
	《电力工程电缆设计标准》(GB 50217-2018)
	国家/行业标准

	16
	《高压电缆选用导则》(DL/T401-2017)
	国家/行业标准

	17
	《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T 5221-2016)
	国家/行业标准

	18
	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2018
	国家/行业标准

	19
	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016
	国家/行业标准

	20
	《输电线路对电信线路危险和干扰影响设计规程》 (DL/T 5033-2006)
	国家/行业标准

	21
	《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014
	国家/行业标准

	22
	《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 (GB/T 50064-2014)
	国家/行业标准

	23
	《交流电气装置接地设计规范》(GB 50065-2011)
	国家/行业标准

	24
	电力建设安全健康环境评价管理办法
	国家/行业标准

	25
	中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书 
	南方电网管理要求

	26
	关于印发《南方电网公司基建工程“五个严禁”检查表》等三项标准表格的通知
	南方电网管理要求

	27
	《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG1205056.1-2022）
	南方电网管理要求

	28
	《中国南方电网有限责任公司基建技术管理办法》（Q/CSG2053060-2020）
	南方电网管理要求

	29
	《中国南方电网有限责任公司基建安全管理办法》（Q/CSG2052074-2021）
	南方电网管理要求

	30
	《中国南方电网有限责任公司基建项目进度管理办法》（Q/CSG2052073-2021）
	南方电网管理要求

	31
	中国南方电网有限责任公司应急管理规定(Q/CSG210003-2014)
	南方电网管理要求

	32
	《关于加强基建工程有限空间作业安全风险控制的通知》 办基建[2020]14号
	南方电网管理要求

	33
	《中国南方电网电力设备交接验收规程》QCSG1205019-2018版
	南方电网管理要求

	34
	云南电网有限责任公司安全生产严重违章考核办法
	云南电网管理要求


[bookmark: _Toc4111]2.2技术规范
（1）交联聚乙烯电力电缆终端有三种形式：预制、热缩、冷缩。不论采用何种终端方式，都应严格按照电缆附件厂家要求制作电缆终端。
（2）根据电缆终端和电缆固定方式，确定电缆终端制作位置，剥开电缆外护套。破除过程中用力适当，不得损伤内层屏蔽和绝缘层，单芯电缆头高度一致、弧形一致。
（3）制作电缆头时，应将钢带和铜带屏蔽层分开接地，并有标识，接地线与钢带和铜带采用焊接或电缆终端附件自带的弹簧卡圈进行连接；接地线应采用镀锡编织带，压接编织带的铜鼻子应搪锡。
（4）根据接线端子的位置和应力管长度，确定延长护管的长度，在延长护管上部根据说明书要求剥除屏蔽层，剩余长度要满足说明书要求。
（5）利用剥刀将铜带上部的外半导体层剥除，铜带上部半导体层应按照说明书要求留有一定长度，且切断处应平整。半导体层剥除后用细砂纸打磨，磨去绝缘层上半导体残留物，不得损坏绝缘层，不得使绝缘层出现毛刺、凹凸不平现象，用酒精清洗干净。
（6）根据应力管或电缆终端长度，将多余电缆切除，同时将压接处绝缘层剥除，剥除时不得损伤芯线。对露出的芯线表面半导体层进行清除、绝缘层的切断面和边角进行打磨处理，使芯线表面清洁、绝缘层切断面光滑、无毛刺。
（7）选用浇铸式接线鼻子，用压接钳进行压接，压接工艺符合规范要求；铜鼻子应镀锡；在接线鼻子和绝缘层切断面的交界处用厂家提供的填充胶进行填充，使之过渡自然，同时确保电缆终端制作后顶部密实、密封良好。
（8）电缆终端安装时应避开潮湿天气，且尽可能缩短绝缘暴露时间。如在安装过程中遇雨雾等潮湿天气应及时停止作业，并做好可靠的防潮措施。
[bookmark: _Toc11097]三、人员配置要求
	人员配置要求
	配置人数
	持证要求
	备注

	负责人
	1人
	/
	

	电缆中间接头终端头制作专业人员
	至少1人
	/
	


[bookmark: _Toc14046]四、管理基本要求
本工程拟进行的任何技术服务工作，将纳入项目部管理范围，项目部编制的施工组织设计中工期、质量、安全、文明施工、环保等方面的要求同样适用于技术服务方。同时，项目部将有关技术服务单位及其工作人员的行为、违约及疏忽导致对本工程造成的影响和损失，按照公司及项目部相关管理规定进行考核。
[bookmark: _Toc28183][bookmark: _Toc29843]4.1技术服务单位资料要求
（1）企业营业执照（工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证）；
（2）人员进场报审的所需全套文件资料；
（3）以上资料需在进场前15天前提供。
[bookmark: _Toc30160][bookmark: _Toc29010]4.2人员配置要求
服务团队人员要求：乙方指派至少2名技术人员组成服务团队，同时指派一人作为本项目的负责人。未经甲方同意，乙方不得随意更换服务人员。如果甲方认为乙方指派的服务人员不能胜任的，乙方应当及时更换。乙方指派的项目负责人和服务人员应实际参与本合同的服务工作。乙方应按甲方要求，根据工程需要调换服务人员，调换后服务人员的权责不变，乙方派驻现场的服务人员应具备相关试验经验并按甲方要求在项目现场提供技术指导，服从甲方的管理。乙方派驻现场服务人员进场和离开项目现场均需征得甲方同意。
[bookmark: _Toc22379][bookmark: _Toc5482]4.3工程进度管理要求
（1）管理要求：技术服务单位应服从现场安排，保证整个技术服务过程的进度满足甲方要求。
（2）施工进度保证措施：技术服务方针对施工进度要求，拟采取的施工进度保证措施。
[bookmark: _Toc2612][bookmark: _Toc26195]4.4招标人质量目标
质量目标：技术服务结果应符合《建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T 5161.1-2018》标准，并符合承包合同有关质量的约定。
[bookmark: _Toc22394][bookmark: _Toc25918]4.5招标人安全目标
（1）安全目标
1）杜绝一般及以上电力安全事故和设备事故；
2）杜绝一般及以上人身轻伤事故；
3）不发生有责任的四级及以上电力安全事件和设备事件；
4）不发生有责任的对社会、南方电网、云南电网公司及送变电公司造成不良影响的安全事件；
5）不发生有责任的五级及以上网络安全事件；
6）确保重大隐患动态清零，实现人身事故“零死亡”；
7） 杜绝触犯“南方电网有限责任公司安全生产禁令”、“云南电网有限责任公司十条禁令”的违章行为；
8）不发生因环境污染引起的侵权赔偿事件，不发生有责任的对送变电公司造成不良影响的环境事件。
（2）安全目标控制措施
技术服务方应完全执行招标人的安全目标，对进入现场施工人员进行安全教育培训并经考试合格方能上岗作业，对安全目标的实现及重要施工节点，拟将采取的安全控制措施。
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