技术规范书

本项目基于番禺电力科技园实验室建设需求，采购梯次储能集装箱装卸、搬运和辅助作业，地点从广东省深圳市龙岗区深圳蓄能公司至广东省广州市番禺区番禺电力科技园。工作具体内容如下表所示。吊装方案详见附录1。
	序号
	项目
	数量
	单位

	1
	集装箱吊装
	2
	次

	2
	[bookmark: _GoBack]集装箱搬运（运输距离约134公里）
	1
	趟

	3
	基础破除（300x300x600mm）
	10
	个

	4
	场地平整恢复
	60
	m2

	5
	电缆及附件拆除
	1
	项

	6
	集装箱清洗
	1
	项




附录：




吊装方案

一. 工程概况
工作应符合如下标准及文件：
（1）关于设备安装方面的图纸。
（2）《化工工程建设起重施工规范》HGJ 201
（3）《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276
（4）《起重吊运指挥信号》GB 5082
二. 安全与文明施工
(1) 参加施工的全体人员，必须严格执行国家的有关规定、规范和标准。
(2) 特种作业人员必须持特种作业证上岗，严禁无证上岗。作业人员必须佩戴好个人劳动防护用品。
(3) 高空作业人员，脚穿防滑鞋，系好安全带，使用工具袋。小型工具应放在工具袋内，较大的工具用绳子挂在固定的固件上，严禁上下抛掷任何工具及材料。
(4) 在吊装过程中必须有专人统一指挥，指挥人员视野宽广，信号明确、清楚，操作人员认真操作，密切关注变化，发现问题马上汇报处理。
(5) 吊装作业区域内停止其它作业，非吊装指挥人员、作业人员禁止进入作业现场，设安全员进行监督、检查。
(6) 吊装前应进行试吊，检查吊装过程中是否存在索具刮碰等，在无异常情况下才能进行正式吊装。
(7) 在起重吊运作业中，严禁超负荷。
三．作业人员构成
(1) 总指挥全面负责工程质量、安全、进度、作业岗位人员、工具、材料的调配，保证安全稳妥地完成吊装任务。
(2) 吊车司机，保证吊机站位达到技术要求，操作准确无误，做到令行禁止。
(3) 质量、安全岗位，负责施工过程中的质量检查及安全监督并参加吊装前的安全检查。
(4) 起重作业岗位负责吊机站位、支腿和索具的悬挂。




