本项目研制一种适用于低压带电作业绝缘夹，又可以安全快速的对裸露接头进行绝缘包扎（屏蔽）的工具，取名“低压带电作业的绝缘线夹”，以下简称“绝缘线夹”。本项目研制的“一种用于低压带电作业的绝缘线夹”的优点：（1）使用绝缘材料，满足绝缘强度和刚性要求，耐摔抗划；（2）快捷使用，“夹子”的使用方法，将裸露的接头“夹”在中间，且夹的力度适宜，不容易松脱；（3）携带方便，适用性广，单个绝缘线夹长度约30mm，重量约30g,适用全线径的导线16平方到250平方线;绝缘线夹主要分两种结构，第一种结构的绝缘线夹头部一端采用带有套头设计，确保被保护的电缆锁定在绝缘夹里面，不容易移位，另外一端采用卡扣可以与第二种结构的绝缘线夹进行驳接，可以与绝缘线夹接续在一起，无限扩展长度。第二种绝缘线径采用贯穿式设计，设有与第一种结构绝缘线夹驳接卡扣设计，从而能扩展长度（4）绝缘护夹自带阿拉伯数字序号，根据现场或使用习惯选择相应的序号；（5）绝缘线夹可以重复使用，节省了绝缘胶布，提高经济性；
另外绝缘线夹，外表能接触到的均使用绝缘材料，具有较高的绝缘强度和刚性、耐摔抗划等；线夹的弹簧包塑绝缘或橡胶材料；线夹中间做成椭圆形，使用高密度海绵填充，以适用不同的线径；为了提高夹线的稳固性，海绵中间设半椭圆槽，线夹闭合时是个椭圆形；
