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[bookmark: _Toc19589][bookmark: _Toc161832193][bookmark: _Toc266713645][bookmark: _Toc17586][bookmark: _Toc32374][bookmark: _Toc13824]总 则
1. 本文件为该零星采购项目的技术要求书。
2. [bookmark: _Hlk173933519]采购服务提供方需要提供满足本技术要求书制定目标的加工测试服务，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他优化调整需求。
3. 本技术要求书未尽事宜，由双方协商确定。


[bookmark: _Toc4772][bookmark: _Toc161832194]1  服务内容及目的
目前，配网很多现场作业场景都涉及线路停送电操作。配电运维领域的10kV 抢修工作、停电检修工作、转电工作以及0.4kV检修工作等作业场景都需要对设备进行停送电操作。对公用环网电缆分接箱、配电站内10kV高压柜等绝大多数配电设备进行操作时都会用到操作把手，但是在实际作业过程中时常会遇到现场操作把手丢失、操作把手型号不对应和操作把手锈蚀损坏等情况，现场作业人员一般会去其他相似设备上寻找对应型号的操作把手或者返回单位寻找操作把手，这极大地影响了抢修进度，降低了停电检修工作效率，很有可能会造成客户的投诉。为了进一步提高配网运维工作效率，现研究一种可伸缩自动感应万能操作把手，主要由便携伸缩杆、多尺寸把手、电动绝缘手柄组成方便随身携带并能适用于绝大多数配电设备。如遇现场操作把手缺失等情况，可用该设备直接进行操作，极大地提高工作效率。除此之外，还配备夜间照明功能，提高夜间应急能力。
服务方需要提供满足主要技术指标要求的加工测试服务，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他优化调整需求。
[bookmark: _Toc2001][bookmark: _Toc161832195]2  主要技术指标要求
[bookmark: _Toc266713650][bookmark: _Toc30385][bookmark: _Toc161832196]本项目所研制的工具具体要求如下：
（1）能解决现场操作把手丢失、操作把手型号不对应和操作把手锈蚀损坏有效提高工作效率，降低用户投诉风险;等问题。
（2）可自动感应配电设备的操作尺寸，可适用于配网领域多个场景。
（3）配备电动绝缘手柄，保障现场作业人员的人身安全。
（4）依靠电动出力对尺寸进行适配，电池可更换，保证工作的连续性。
（5）具有应急照明功能，有效应对夜间操作场景。
3  成果交付与验收
[bookmark: _Toc161832197]1、加工服务：提供一种可伸缩自动感应万能操作把手研制所需的测试加工服务，交付一种可伸缩自动感应万能操作把手样机2套，第三方测试报告1篇。
2、乙方需于2024年12月31日前交付符合要求的成果，并通过甲方验收，同时需协助甲方完成本项目的相关资料整理，包括协助甲方完成论文等知识产权的编写，协助甲方完成项目资料收集、整理，配合甲方通过项目结题验收。
[bookmark: _Toc24706][bookmark: _Toc161832200]3、 乙方须承诺至少安排一正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展试点应用工作；
[bookmark: _GoBack]4、乙方需配合甲方完成试点应用，在甲方要求下，能够派正式员工定期驻点，不少于3个月，进行现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等。
5、乙方如果不能按时按质完成，湛江供电局将按照南方电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。
6、后期需配合甲方申报相关奖项。
4  资格要求
	1
	能提供营业执照或企业法人营业执照；

	2
	本项目报价下浮率高于5% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告视为原则性不响应采购要求，作不合格处理。



