材料招标要求：
1.项目概况：
本项目研制一种配网通信模块故障监测重启模块，同步适用于柱上开关和站所终端的应用现场，能自动监测出通信模块的故障情况，并在主站设定的时间完成重启，打破由常规的安排人员到现场重启后恢复正常使用，蜕变成智能化，减少工作人员外出费用，节约了国家、供电单位的隐形成本。现针对该项目研发进行物资采购，物资采购明细详见技术要求。
2.技术要求
2.1同步适用于柱上开关和站所终端的应用现场，同步满足光纤、无线两种通信模块的现场应用需求，并完成1套现场测试验收合格的产品实物。
2.2耐高温材料制作，模块本身散热比较好，工作温度需要超过80℃以上，能适应高温后的箱体还能保持正常运行。
3.3需满足南方电网相关的数据传输网络安全的协议的要求。
其他要求
1.为加快推动项目整体研发进度，材料供应商需配合甲方外派驻点技术开发人员1名，直至项目完成验收，时间不低于30天；
[bookmark: _GoBack]2.为加快推动项目整体研发进度，供应商需在7天内交付符合本项目的产品材料，并且配合甲方完成试点应用，提供及试点应用方案；
3.供应商配合甲方至少完成1篇技术论文发表（录用通知）；
4.材料供应商需配合甲方至少完成1项发明专利技术交底书、并申请受理；
5.供应商近3年承接过同类项目或产品的业绩，需提供至少10份业绩证明材料，证明材料需要包含发票、合同、验收单或检验报告；
5.如因材料供应商自身原因，甲方出具整改通知书后仍不能完成本项目相关材料采购任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则（2023年版）》附录C“南方电网公司供应商扣分条款”第16021项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位。



