南方电网科学研究院有限责任公司

2024年昆明基地户外场电动葫芦维修采购

零星采购技术附件
采购范围及要求
户外场4#电动葫芦主起升电机损坏，需更换起升电机；1#、3#、4#、5#超载限制器损坏，更换超载限制器；1#、3#、4#、5#电缆线老化，导致高度限位器无法使用，需更换电缆；门型塔顶部走台腐蚀严重，重新除锈防腐。

	序号
	名称
	单位
	数量
	规格型号
	备注

	1
	起升电机
	台
	1
	ZD51-4-13KW-50Hz
电压:380V 电流：30A

转速：1400r/min

防护等级：IP44 
	4#电动葫芦主起升电机损坏，更换起升电机

	2
	超载限制器
	套
	4
	BCQ-M（200吨以下通用型）
	1#、3#、4#、5#电动葫芦超载限制器损坏，更换超载限制器

	3
	电缆线3*10+6*2.5平方
	米
	360
	YVFB-3*10+6*2.5平方
	1#、3#、4#、5#电动葫芦电缆线老化，导致高度限位器无法使用，需更换电缆。

	4
	门型塔顶部走台除锈防腐
	套
	1
	满足HG/T4847-2015标准要求
	门型塔顶部走台腐蚀严重，重新除锈防腐


资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。

	4
	报价单位需取得起重机械的特种设备安装改造维修许可资质。


成交办法
根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。
