一种带电作业自适应线夹绝缘罩更换及安装装置技术规范书

广西电网有限责任公司钦州供电局
2024年08月

1总则
1.1一般要求

1.1.1投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2本技术规范书主要描述广西电网有限责任公司钦州供电局“一种带电作业自适应线夹绝缘罩更换及安装装置”开发项目服务要求有关事项。

1.1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件工作产品、服务、认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14 投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的优盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用WPS文字，表格部分用WPS表格。投标内容以印刷的投标文件正本为准。

1.1.15 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.1.16 投标方需要拥有相关业绩证明，并且对该项目涉及的技术与工程现场有所了解。

1.2招标方职责

1.2.1提出“一种带电作业自适应线夹绝缘罩更换及安装装置”的详细需求；

1.2.2制定项目开发总体技术路线；

1.2.3为响应方收集项目开发所需原始资料等提供协助；

1.2.4按照响应方提出的项目开发条件要求提供配合人员和开发场地；

1.2.5负责装置功能验收；

1.2.6为响应方人员在采购方所在地工作期间提供支持与方便；

1.2.7指派技术人员协助项目实施，但指派的技术人员不对合同履行情况承担责任。

1.3投标方职责

1.3.1提供完整的技术服务详细清单和报价；

1.3.2按合同范围提供完整的项目测试方案、测试材料清单及测试技术方案说明；

1.3.3按合同要求进行项目的建设工作；

1.3.4负责协助功能评审和现场验收工作；

1.3.5负责质保期间技术服务的维护；

1.3.6按期提交满足采购方要求的项目成果。

2工作范围
根据委托方出具的加工草图加工连接组件使安装绝缘护套的自适应固定夹具与绝缘杆牢固结合；根据委托方出具的加工草图加工电动和机械组件确保可对绝缘护套进行翻转和闭合等操作；根据委托方出具的加工草图加工的自适应夹具需具备可调整装置适配现有各类绝缘罩并对不同厂家和材质的绝缘罩具备容错性；根据委托方出具的加工草图加工操控机构及监控配件使操作全程可视化并与操作流程高度适配、改良界面使之简洁易懂提高效率。

2.1项目概况

该项目为钦州供电局2024年职工技术创新项目，主要项目设计概况为：在目前的工作中，经常遇到高低压线路各类型线夹的绝缘罩因各种原因损坏或者脱落的情况，影响设备长期运行，容易造成耐张线夹等设备被污染、减少电力设备寿命。为了修复此类故障，现在的做法一般是对线路和设备进行停电然后人工登高修复，需要走流程申请停电、填写方案、等待停电获得审批、组织人员设备进行登高修复，耗费人力物力较多。

针对此类问题，研制一种带电作业自适应线夹绝缘罩更换及安装装置，可配合带电作业绝缘杆安装各类设备的绝缘护套，无需进行设备停电，修复问题所耗费的工日由原来的每一处故障点耗费2人/2小时（包含停电及送电）减少到2人/0.6小时（其中1人监护）。该设备研制成功后，不但节约了工时，同时提高了操作的安全性、减少了停电时户数、提高了供电可靠性，从长远看具备可行性和必要性。
2.2服务范围

（1）对一种带电作业自适应线夹绝缘罩更换及安装装置项目提供加工服务。

（2）功能要求：
制作的一种带电作业自适应线夹绝缘罩更换及安装装置应能根据现场线夹和导线情况进行自动操作，应能完成线夹护罩的半自动安装作业，应具备以下功能：1.电动闭合机构确保护罩完成闭合并符合安装规范；2.电动控制模块能能确保在远控端能对该作业流程所有操作环节进行可靠操作，具备输入护罩数据后半自动操作功能；3.电源模块应能提供该设备的电动操作系统、远动控制单元、状态确认系统持续工作60分钟以上；4.可视化组件及接收端具备可远程视频传输的施工成品质量检查组件和验证试验效果的高空观测设备，包括配套软件和摄像头、平板电脑、信息收发控制模块；5.各类护罩自适应固定夹具的固定接头和卡扣应确保该装置将绝缘护罩各部位稳固连接以配合闭合机构进行闭合操作；6.机械翻转及闭合组件应能确保闭合机构与护罩处于适合安装的位置及正确方向；7.传输模块具备遥控操作能力，并具备在遥控操作失灵或者紧急情况下手动操作的机构；8.绝缘操作杆应能与整套设备实现可靠、牢固连接；9.整套设备要求整体操作灵活性好、总重量不应超过10kg,适应220V至10kV线路、适应山区及城镇施工环境；工作稳定性高、能稳定操作60分钟以上；耐用性高，确保成品各部件具备一年以上使用年限；

设计图如下所示：
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2.3服务内容
针对现有的常用线夹绝缘罩，开展远端电动及手动控制更换和安装绝缘罩装置的加工及试验，使用带电作业绝缘杆作为操作基础平台，确保操作平台易于取得，针对目标功能进行模拟建模，根据建模结果选取闭合机构、电动控制模块、电源模块、自适应闭合夹具等进行改装、加工、组装测试；

最终研制相应成品：一种带电作业自适应线夹绝缘罩更换及安装装置，该新型装置可配合带电作业绝缘杆进行操作，无需进行设备停电即可对绝缘护套进行更换及安装；

预期成果：可连接带电作业绝缘杆、用于安装常用线夹绝缘罩的自适应更换及安装装置一套（包含可电动操作的电动闭合机构、机械翻转及闭合组件、可视化操作模块等）；申请发明专利一项。

技术参数表
	名称
	技术参数

	绝缘性能
	满足低压作业绝缘要求

	耐温性能
	在极端温度下（-20℃至+75℃）仍能保持正常工作，适应各种环境条件

	耐腐蚀性
	可在各种恶劣环境下使用，不因化学物质而损坏，延长使用寿命

	重量
	轻量设计，确保操作人员长时间作业不易疲劳

	使用寿命
	耐用性高，经久耐用，可重复使用，减少更换频率和维护成本


2.4成果交付

	序号
	成果名称
	数量
	交付地点
	备注

	1
	一种带电作业自适应线夹绝缘罩更换及安装装置
	1
	钦州
	满足技术规范书技术参数和性能要求

	2
	产品说明书
	1
	钦州
	


3应遵循的主要标准
3.1加工服务地点和期限

地点：广西省钦州市
服务期限：自合同约定生效之日起至2024年12月止。投标方向招标方提供完成一种带电作业自适应线夹绝缘罩更换及安装装置加工成品，并经招标方验收合格。
3.2技术资料

根据合作需要，招标方应在本合同生效后5个工作日内向投标方提供加工技术方案、图纸等技术资料，明确具体的加工、测试要求：

（1）招标方提出的加工技术方案、图纸等技术资料需经招标方投标方双方审核确认。

（2）双方联系人应在确认的技术资料上签字并注明移交时间。

（3）投标方对于招标方提供的技术方案、图纸等技术资料应当妥善保管，并只能用于本合同项下的加工服务工作。本合同履行完毕后，投标方应当将上述技术方案、图纸等技术资料全部退还给甲方，并不得以复制、扫描等任何方式保存招标方的资料信息,不得为自己或他人加工、生成招标方技术方案、图纸等技术资料下的项目。

3.3验收 
投标方应负责在项目验收前完成本规范列技术资料（数据）、文件，将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件。

(1) 项目成果经招标方和中标方共同确认满足验收条件后，由招标方组织专家对所有项目材料和相关成果进行评审，开展合同验收。

(2)项目验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收内容、验收标准、验收人员等；项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告。如若有需要整改的内容，中标方在项目验收后应主动配合招标方严格按照整改意。

4供应商需说明的其它问题

如有需说明的其他问题，供应商应通过书面形式提交，并盖章。
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