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一、总则
（一）本规范规定了带电作业车辆维修维保的使用条件、技术参数、性能、结构、技术要求、验收等内容。
（二）本规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范引用标准的最新版本和技术要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本规范所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。
（三）本规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。
二、服务范围
对柳州供电局1台带电作业车进行故障维修，车辆品牌型号为BSX5100JGK，车牌号为桂B35068，维修内容主要包括抽臂检查（含易损件更换）、对伸缩油缸漏油、上臂油缸漏油、斗升降油缸漏油进行维修，使更换后的车辆各系统运行安全可靠。
三、应遵循的标准和规范
如果供应商有自已的企业标准或规范，应提供标准代号及其有关内容，并须经需方同意后方可采用，但原则上采用更高要求的标准。
投标人提供的产品和服务应满足本技术条件书规定的技术参数和要求及以下标准。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本规范；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
1.DL/T877-2004《高空作业工具、装置和设备使用的一般要求》；
2.DL/T878-2004《带电作业用绝缘工具试验导则》；
3.GB/T9465-2008 《高空作业车》；
4.GB/T3766-88《液压系统通用技术条件》；
5.QC/T252-1998《专用汽车定型试验规程》；
6.DL409-2005《电业安全工作规程》；
7.GB/T37556-2019《10kV带电作业用绝缘斗臂车》；
8.DB35/326-1999《燃油汽车排气污染排放标准》；
9.DL/T854-2004 《带电作业用绝缘斗臂车的保养维护及在使用中的试验》；
10.GB1589《汽车外廓尺寸限界》；
11.GB7258-2004 《机动车安全运行条件》；
12.GB 1496《机动车辆噪声测量方法》；
13.GA 406《车身反光标识》；
14.CNCA-02C-023:2008《机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则》；
15.GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》；
16.GB7258-1997《机动车运行安全技术条件》；
17.JB/ZQ3011《汽车、拖拉机用电器设备通用技术条件》；
18.GB/T18858-2008《配电线路带电作业技术导则》；
19.Q/GDW520-2010《10kV架空配电线路带电作业管理规范》。
四、总体要求
（一）总体目标
按照国家或行业标准对带电车维护、使用、试验标准的具体要求，严格工艺流程，控制维护成本，监督维护过程，使维修后的车辆各系统运行安全可靠。
（二）总体要求
投标人对带电作业车一切可疑点均应进行仔细地检查，对于检查部位还应充分尊重生产厂商的建议，经过检查测试后，判断设备是否存在缺陷和故障。
五、质量保证
维护后的带电作业车运行系统应安全可靠，满足引用标准要求，具备正常作业能力。
（一）质量保证期为投入运行后12个月，质保期内由于维护厂商的原因（选材不当、设计错误、制造不良、组装不好等），设备出现缺陷和损坏时，投标人应免费到现场修理或更换。质量保证期若合同有约定时，按合同约定执行。
（二）投标人保证其提供的产品是全新的、未使用过的，并符合招标文件规定的质量、规格和性能。投标人保证其产品在正确安装、正常操作和保养的情况下，运行安全、可靠。
（三）在合同规定的质量保证期内，投标人对由于设计、制造、运输和材料的缺陷等原因而造成产品的任何破坏、缺陷或故障，由投标人收到书面通知后，应及时免费负责修理或更换有缺陷的产品，以达到技术条件规定的要求。
（四）由于维护方提供部件（系统）质量造成的一切损失概由维护方负责。
（五）为确保投标人维保或维修后的车辆（全系统）的正常运行，投标人应将及时响应、解决带电作业车辆在使用中遇到的技术问题。
六、施工性能要求
（一）油缸密封圈的性能要求主要包括以下几个方面：
1、耐磨性：油缸密封圈需要具有良好的耐磨性，以保证其使用寿命。
2、耐温性：油缸密封圈需要具有良好的耐温性，能够在不同的温度环境下正常工作。
3、耐压性：油缸密封圈需要具有良好的耐压性，能够在高压下保持形状的稳定性。
4、抗老化性：油缸密封圈需要具有良好的抗老化性，能够在长时间使用过程中保持性能稳定。
（二）对伸缩臂检修后性能要求主要包括以下几个方面：

1、绝缘性：拆装检修过程中严禁破坏到伸缩臂的绝缘涂层，必需保证其表面具有绝缘功能。
2、稳定性：需对伸缩臂内相关的滑块、滑轮等进行检查、调整或更
换，能够满足伸缩作业时动作平稳、无明显卡顿或抖动。

七、投标人资质要求
[bookmark: _GoBack]1.在中华人民共和国境内注册，持有合法有效的企业法人营业执照。
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或不同单位实际控制人为同一人或者互为夫妻关系的，或不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的，不得参加同一标包（标段）投标或者未划分标包（标段）的同一招标项目（标的）的投标。
3.其他不得存在的情形：被相关政府部门实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目的；在中国南方电网有限责任公司范围内被纳入供应商预警名单或处理名单实施不接受投标处理、市场禁入处理，且未解除的。
八、结算方式
本项目经验收合格后结算，结算金额按成交金额。
合同生效后，承包方完成发包方指定维修任务并出具维修试验报告，承包方按结算价格的100%向发包方出具增值税专用发票，甲方按票面金额于收到合格票据之日起60日内完成支付。
九、服务期限
自合同签订之日起1个月内。
十、推荐原则
推荐报价在限价以内的最低价供应商（同等报价时，近三年完成同类或类似业绩项目多的供应商优先）成交。
注：同类或类似业绩项目：（需提供合同关键页（至少包括封面、合同金额页、签字盖章页、中标（成交）通知书，或能够完整显示上述信息的页面）扫描件）
十一、其他事项
车辆维修原则上应在车辆所在地进行维修，现场不满足维修条件的投标方应负责在发包方所在城市范围内寻找满足维修要求的维修场地完成车辆维修,投标方在车辆维修过程中所产生的食宿、交通费等由投标方承担。若必要时，需将维修车辆送至投标方本部进行维修的，车辆转移过程中的产生油费、运输费、过路费以及行车安全等由投标方承担。
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