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 总则

1.1  本招标技术文件适用于多模和单模无线直放站设备专项采购物资， 它提出了相关设备、板卡及附属材料的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本物资招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行物资销售、设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的物资完全符合本招标技术文件的要求。如有任何异议， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7  投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标物资的标准配置表，并按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将以报价表的配置为准。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。
工作范围

范围和界限

(1) 本标书适应于所供 通信设备、板卡及配件 物资的销售、设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2)  现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成，如有特别要求则以附表1为准。

(3）本标书未说明，但又与销售、设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

服务范围（报价表内容）

(1)投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的 通信设备、板卡 物资以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）和仪器（如有）。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

(2)供货范围一览表

投标方提供的 通信设备、板卡 物资的具体规格见表2.1：供货范围及物资需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1各工程供货范围及物资需求一览表

	序号
	工程名称
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	主要参数
	单位
	数量
	备注
	承诺供货周期（自然日）

	1
	
	
	1.8G+2.6G （4G+5G） 一体机
	MWR-E1J1-DD75-D01
	1.8G，2.6G
	套
	
	
	

	2
	材料
	
	
	
	需投标方根据站点和投标设备进行详细设计深化，并提供具体材料清单、数量和报价
	套
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

无线直放站设备，投标方应根据站点和投标设备进行详细设计，并按实际所需数量及提供报价单。

材料包含但不限于定向对数周期天线、施主接收天线、全向吸顶天线、耦合器、功分器、天线支架、楼面小抱杆、地线、地排、射频防雷器、馈线、光纤箱、配电箱、光缆、电源线等，需投标方根据隧道平面图和投标设备进行详细设计，并提供详细材料清单及具体参数、数量和报价。

承诺供货周期：自接到供货通知开始至物资送达指定地点的时间。

(3)备品备件及专用工具

投标方应向买方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2，要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，与物资同型号、同工艺。需单独购买的配件在下表中列明。

表2.2备品备件及专用工具一览表

	序号
	工程名称
	物资编码
	配件名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(4) 工厂试验要求详见附表。

(5) 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，如有特殊要求见附表。投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。安装督导、培训等详细要求见附表。
(6) 投标方应协助招标方解决物资运行中出现的问题。

(7) 物资安装、调试和性能试验合格后方可投运或使用。物资投运或使用并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同物资的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

（8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因、分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

应遵循的主要标准

投标方根据隧道平面图和投标设备开展的详细设计，提供的设备需遵循如下标准：

GB 8702-1988《电磁辐射防护规定》。

GB 9175-1988《环境电磁波卫生标准》。

YD 5039-1997《通信工程建设环境保护技术暂行规定》。

YD/T 5115-2005《移动通信直放站工程设计规范》。

本次投标设备的防水、防潮、抗老化、安全性等方面应满足以下可靠性文件的相关规定及要求。

	序号
	标准编号
	标准名称

	[1]
	YD/T 1047－2000
	包装储运图示标志

	[2]
	GB/T 2423.1-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

	[3]
	GB/T 2423.2-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

	[4]
	GB/T 2423.3-2016
	环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

	[5]
	GB/T 2423.4-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）

	[6]
	GB15842-1995
	移动通信设备安全要求和试验方法

	[7]
	YD/T282－2000
	通信设备可靠性通用试验方法

	[8]
	GB/T 2423.38-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验R：水试验方法和导则

	[9]
	GB 4943.1-2011
	信息技术设备 安全 第1部分：通用要求

	[10]
	GB/T 3873-1983
	通信设备产品包装通用技术条件


使用条件

本物资标书要采购的  通信设备、板卡  ，投标方应保证对所提供的物资不仅满足本标书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装、使用地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供物资满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，应在投标文件及供货中特别说明。

正常使用条件

本规范适用于广州供电局各单位通信设备建设、改造、设计、验收、运行工作的技术管理。
特殊使用条件要求（如有）

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，应在招标书的相应技术条款及表15中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及招标书时向物资部门特别明确。

技术要求

投标方应按照表2.2中列明的设备型号及对应板卡、配件型号清单要求提供相应的设备、板卡及配件。

如因产品技术升级、软件版本更新等原因导致对应型号的变更，投标方应在表15技术差异表中进行说明具体的变更情况，并确保变更后的板卡、配件可以继续使用在原型号的设备中。

工程概况   

本项目采用无线收发型融合三家运营商4/5G一体化多网设备方案，除了可以一套设备满足三家运营商4/5G多网信号覆盖，满足现场作业人员的通信所需外，还能有效解决原通信基站线路“断电失效”时，无缝接入备份网络不间断提供4G/5G信号服务，实现停电时电力设备可自动切换到备电线路上保持运作，提升了电网的工控自动化水平，优化电力系统的安全供电保障能力。
功能要求

系统总体要求

可一套设备融合3家运营商的4/5G多频一体化应用，非多台设备物理拼装，可适应不同载波带宽和不同时隙配比应用。

一套设备支持1800MHz+2600MHz双模，其中1800MHz频段支持75MHz工作带宽，2600MHz频段支持2515-2675MHz，160MHz IBW带宽，支持160MHz带宽的载波聚合。

设备采用自然散热（非风冷散热）。

NMS监控基于B/S架构的IP WEB GUI方式。

融合多频同类设备应在地铁隧道/电力场景有2年或以上的实际应用案例。
系统频段及制式要求

支持4G LTE1800、NR 2.6GHz网络的各种业务。

系统指标

	工作频率
	D&L1800：1710-1785MHz(UL)/ 1805-1880MHz(DL)

5G NR2600：2515-2675MHz

	IBW带宽
	D&L1800：75MHz

5G NR2600：160MHz

	系统增益（典型）
	DL：75dB±3dB

UL：75dB±3dB

	增益调节范围
	25dB in 1dB step

	带内波动
	≤±3dB

	最大输入功率
	下行最大输入功率≤-30dBm

上行最大输入功率满足阻塞要求

	输出功率
	DL：30±2dBm/频段 

UL：30±2dBm/频段

	带内互调
	3GPP TS38.106、TS38.521（5G NR）、TS36.106、TS36.521（LTE）

	频谱模板
	3GPP TS38.106、TS38.521（5G NR）、TS36.106、TS36.521（LTE）

	频率稳定性
	≤±0.01ppm

	误差矢量幅度
	≤6%（LTE）、≤3.5%（5G NR 256QAM）

	噪声系数
	≤7dB（UL）

	杂散
	3GPP TS38.106、TS38.521（5G NR）、TS36.106、TS36.521（LTE）

	远程告警连接
	无线Modem（标配）

	本地告警显示
	LED告警显示

本地DB7接口接入PC(Ethernet)

	告警检测
	功放告警、输出过功率告警、下行输出欠功率告警及其它NMS参数


无线直放站指标

	总端口数
	3（射频）；1（监控）；1（电源）；1（无线modem）

	接头类型
	射频：N-F；监控：DB7(RJ45)；Modem：SMA-F；电源：DB3

	驻波比
	≤1.8:1

	阻抗
	50Ω

	MTBF
	50000小时

	电源供电
	220VAC,±20%

	典型功耗
	≤80watts

	IP等级
	IP65


	散热方式
	热传导对流

	工作温度
	-20～+55°C

	尺寸(长*宽*高)
	321x231x135mm

	重量
	≤8kg


网管要求

1）无线直放站须纳入广州供电局输电一所运营商覆盖网管平台进行监控。通过网管平台对设备的基本状态进行参数设置、查询、告警上报等。

投标人应承诺待招标人后续完成广州供电局输电一所运营商网络覆盖接入专门的网管平台及为后续升级提供配合接入服务。

2）设备应具备通过以太网和无线的远程监控功能。无线监控应支持LTE、NB-IoT物联网等接入方式，支持便携电脑本地参数设置与状态查询，支持手机无线接入参数设置与状态查询。

主要技术指标

射频性能指标定义

主要射频性能指标定义：

最大线性输出功率

标称（最大）线性输出功率是指设备在线性工作区内所能达到的最大输出功率。

最大增益及误差

最大增益是指设备在线性工作范围内对输入信号的最大放大能力。

最大增益误差是指最大增益的实测值与投标人声明值之间的差值。

增益调节范围及步长

增益调节范围是指当设备增益可调时，其最大增益和最小增益的差值。

增益调节步长是指设备最小的增益调节量。增益调节步长误差是指实际增益步长与标称增益步长的差值。

传输时延

传输时延指被测设备输出信号对输入信号的时间延迟。

噪声系数

噪声系数是指被测设备在工作频带范围内，正常工作时输入信噪比与输出信噪比之比，用dB表示。

带内波动

带内波动是被测设备在投标人声明的工作频率范围内最大电平和最小电平的差值。

频率误差

频率误差是指设备在工作频带内实际输出频率对额定输出频率的偏差。

电压驻波比

电压驻波比指输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时，产生的反射波和入射波叠加形成驻波，其相邻电压最大值和最小值之比。

矢量幅度误差

矢量幅度误差（EVM）表征的是调制精度，是发射信号与理想信号的矢量误差，一般用百分比表示，是平均误差矢量信号功率与平均参考信号功率之比的均方根值。

杂散发射

杂散发射是指除去工作载频以及与正常调制相关的边带以外的频率上的发射。

网络性能指标

1）底噪：

负荷空载下施主站小区底噪抬升应不大于3dB。

2）ping包时延：

≤40ms。

3）邻区切换：

切换成功率≥98%，切换时延≤80ms

4）接通率

≥99%。

5）掉话率

≤2%。

机械性能指标要求

无线直放站设备重量≤8kg，支持挂墙安装及抱杆安装。

电源适应性要求

无线直放站设备：支持220V交流，典型功耗≤80W。

使用环境条件

温度：在-20℃至+55℃环境中应能正常工作。

湿度：≤95%环境中应能正常工作。

防护等级：应满足IP65标准。

散热方式：热传导对流。

可靠性要求

投标人所提供产品应保证其平均无故障工作时间应≥50000小时。

技术方案要求

（1）投标人应根据电房平面图和投标设备进行详细设计，提供产品组网方案和设备材料清单，组网方案应至少包含安装设备组网架构，主要性能指标；设备材料清单应至少包含规格型号、数量。

（2）投标人应提供投标产品的低碳节能的方案，方案应包含低碳节能的办法及手段。

网络安全要求

投标者的直放站及网管系统等软硬件产品应满足：

1）网络安全法等国家法律法规；

2）电力行业信息安全等级保护基本要求（应用安全、数据安全、主机安全、网络安全等方面）；

3）电力监控系统安全防护规定（国家发改委14号令）、电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范（国能安全〔2015〕36号）；

4）南方电网电力监控系统安全防护技术规范；

5）严禁含有预置的安全漏洞、恶意代码。

6）操作系统、数据库等基础软件严禁含有架构体系缺陷，应能严密管控文件传送、加载和安装以及进程创建。

试验要求(如有)

    无

产品对环境的影响

坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

优先选用损耗低的产品。

企业VI标识(如有)

无。

技术文件要求

卖方在供货前应向买方提供一般性资料, 如鉴定证书、典型说明书、组装图和主要技术参数等。

投标技术文件要求文字详细、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

在合同签订1个月内, 卖方向买方提供下列图纸资料两份及电子文档（AutoCAD）。

a) 安装图，说明设备板卡的安装情况；

b) 产品说明书。

设备供货时提供的开箱资料应包括以下资料：

a) 产品包装清单

b) 产品出厂合格证明书及主要外构件的产品合格证

c) 出厂试验报告

d) 安装、使用及维护说明书

监造、包装、运输、安装及质量保证

包装、运输和安装

所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

随产品提供的技术资料应完整无缺, 提供份额符合GB11032的要求。

包装、运输和贮存均由投标方负责，运输的目的地为安装地点，设备抵达目的地后，投标方组织开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，招标方有权向投标方提出索赔。

质量保证

投标方提供的产品的质量保证期为3年，从最终系统验收合格之日算起。

在质量保证期内，投标方应负责免费更换或修理设备及部件。如产品需修理，修理过程中投标方应提供应急配件维持设备的正常运行。此外，投标方应保证在接到招标方的故障通告内2小时响应、8小时内派工程师到现场，48小时内将备品配件配送至故障现场。

在质量保证期内，如发现投标方提供的设备没有达到投标方所承诺的质量及性能指标或存在缺陷，招标方有权要求赔偿。

收到招标方要求赔偿的文件后，在双方同意的时间内，投标方应免费更换要求赔偿的设备，并负责将其运至施工现场。如果招标方自己能克服设备的主要缺陷，则投标方应负担由此引起的费用。

在质量保证期内，由于所供设备的缺陷而在任何现场出现系统故障，则该设备的质量保证期应从系统故障恢复之后重新计算。

投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外构件在内）均应符合规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

投标方应遵守本条件书中各条款和工作项目的ISO9000  GB/T1900 质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

质量保证期内，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件，质保期后仅收取更换的硬件费用。

技术差异表

投标方应将所供物资与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。

表15 技术差异表  （投标方填写）

	序

号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


投标方：                盖章：

12 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
13 附表1

特殊说明

	序号
	主要内容
	要求
	备注

	1
	供应商资格要求
	1）需具有原厂设备制造厂商的授权。

2）投标方应在工程实施的各地区均具备提供服务的能力（服务时间及质量要求参见本招标技术条件书相关章节）保证采购的设备板卡及时供应。
	

	2
	业绩要求
	
	

	3
	注册资本要求
	
	

	4
	样品图册要求
	
	

	5
	售后服务条款
	1）投标方应保证在原厂设备板卡停止配件供应前6个月通知招标方。

2）投标方应承诺所提供的设备板卡本身不能有任何安全隐患，对此应承担终身责任。任何由设备板卡安全引起的招标方的事故，投标方应承担连带责任。

3）本招标技术条件书应视为保证设备运行所需设备与服务的最低要求，如有遗漏，投标方应予以补充，否则一旦中标将认为投标方认同遗漏部分并免费提供。
	

	6
	培训要求
	
	

	7
	安装条款
	
	

	8
	物资生产、销售资格（授权或代理）
	
	

	9
	是否限价或相关要求
	
	

	10
	质量管理体系要求
	
	

	11
	其他
	
	

	
	
	
	


4

