一种多相同步极性自动测试仪职创项目材料费零星采购名称
技术规范书

2024年 08月 29日
1  标的概况

标的名称：一种多相同步极性自动测试仪
1.1 标书适用范围和界限

（1）本标书适应于所供多相同步极性自动测试仪设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

1.2 采购范围

（1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的多相同步极性自动测试仪设备、备品备件、专用工具和仪器。

（2）供货范围一览表

投标方提供的多相同步极性自动测试仪设备的具体规格见表1.1：供货范围及设备需求一览表。包括设备及设备所有软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具和安装附件等。

表1.1 供货范围及设备需求一览表

	序号
	名  称
	型号规格
	数量

	1
	主机壳体
	
	1

	2
	从机壳体
	
	1

	3
	主机储能模块
	
	3

	4
	主机控制板
	
	1

	5
	从机控制板
	
	1

	6
	从机液晶屏
	
	1

	7
	供电电池
	
	2


（3）供货期、工厂验收、安装调试、技术培训、软件升级/维护、通讯协议开放等服务要求，见本技术规范书相应章节。

供货期：至2024年9月30日
1.3 应用场景

适用于变电站内电流互感器二次绕组的极性测试验收工作。
2  技术要求
（1）MCU控制单元模块：负责控制电流互感器不同的一次绕组、二次绕组的回路切换选择功能；

（2）极性测试模块：负责完成：1、极性判别，2、极性锁定、记录；

（3）电源切换模块：负责完成充放电电源切换控制功能。
2.1 功能要求

（1）MCU控制功能：根据预先设置好的电流互感器一次绕组相别数量、二次绕组组数进行自动判断，完成一轮覆盖所有组合的回路切换。

（2）极性测试功能：能够自动完成极性结果的检测并将结果进行锁定，防止受到其他因素干扰，对相关结果自动进行记录，在极性结果记录完毕后自动进入下一次的极性测试操作。

（3）电源切换功能：能够在电容器充电电源与极性测试回路供电电源之间完成切换控制。
2.2 性能要求

具备极性测试、记录功能，且能够实现电流互感器多相多绕组的自动检测，无需人工切换。
2.3 结构要求

（1）、MCU控制单元结构：
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极性检测及电源切换模块结构：
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测试仪面板结构：
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