


变电站便携式消谐装置职创项目测试加工费零星采购
技术规范书








[bookmark: _Toc6059][bookmark: _Toc29868][bookmark: _Toc26266]2024年 08月 29日


[bookmark: _Toc16459][bookmark: _Toc7301][bookmark: _Toc17049]1  标的概况
标的名称：变电站便携式消谐装置
[bookmark: _Toc28915][bookmark: _Toc27887]将存储模块、锂电池充供电模块、电路板、消谐模块、微控制器、面板打印机、液晶屏、交流电压采样板、信号灯群、机壳等元器件和试验线、ABS箱子等附件进行加工组装以及测试，完成变电站便携式消谐装置。具体实现以下功能：（1）移动便携功能：需配备大容量锂电池保证消谐装置便携性和高续航，且配置电压插口和控制开关的设计实现装置快速拆接。（2）故障类型精确判断：消谐装置可满足各种特征频率铁磁谐振故障消除。（3）良好的人机交互功能：装置可简便设定及信息查看，事件实时记录存储及输出功能实现故障分析、事故追忆。从而实现变电站内传统在线式消谐装置功能消失时快速紧急准确弥补站内消谐功能空白。
数量：1套 
测试化验地点：东莞市东宝路219号
工期：2024-10-30
[bookmark: _Toc7671]2  测试/化验项目要求
[bookmark: _Toc9074]2.1 项目及标准
[bookmark: _Toc30644]变电站便携式消谐装置出具第三方检测报告1份；
变电站便携式消谐装置硬件加工图纸（或方案）1份。
[bookmark: _Toc9636][bookmark: _Toc6770]2.2 运输方式
[bookmark: _Toc16082]无要求
3  技术服务的要求
[bookmark: _Toc1749]3.1 资质要求
[bookmark: _Toc16023]3.2 人员、设备及场地要求
[bookmark: _Toc9853]供应商须承诺至少安排一人专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目后期开展试点应用工作;
[bookmark: _Toc27056][bookmark: _Toc31460]3.3 转包及分包要求
[bookmark: _Toc22454]不准将业务进行转包或分包。
3.4 信息保密要求
[bookmark: _Toc23607]需签订保密协议
[bookmark: _Toc17063][bookmark: _Toc30921]3.5 其他要求
1.供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等;
2.供应商配合甲方至少完成1项发明专利技术交底书、并申请受理:
3.供应商配合甲方至少完成1篇技术论文发表(录用通知)。
[bookmark: _Toc266713650][bookmark: _Toc21612][bookmark: _Toc11533][bookmark: _Toc27224]4  时间进度要求
[bookmark: _Toc8651][bookmark: _GoBack]工期：2个月
5  交付与验收
[bookmark: _Toc3677]5.1 交付形式及数量要求
变电站便携式消谐装置1套
[bookmark: _Toc21560][bookmark: _Toc23588][bookmark: _Toc536]5.2 验收
[bookmark: _Toc859]按技术规范书要求验收，如验收不通过导致甲方造成损失将由中标方承担
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