






 





一种用于110kV-220kV输电线路直线串合成绝缘子更换爬梯式吊杆研制的技术规范书
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[bookmark: _Toc2388][bookmark: _Toc29354672][bookmark: _Toc29353883][bookmark: _Toc115253160][bookmark: _Toc29354406][bookmark: _Toc29354801][bookmark: _Toc115252921]1总则
[bookmark: _Toc31047]1.1概述	
本技术规范书为招标人对“一种用于110kV-220kV输电线路直线串合成绝缘子更换爬梯式吊杆研制”的投标方提出的技术规范书，本规范书将作为投标文件技术部分评议的基础。	
1.1.1投标方在其投标文件中，要求对本文件中所提各项要求能否实现与满足，应逐项诚实地予以答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后做出具体、详细的说明。对本次技术规范书中答满足项视为对该需求全部无条件满足，不需要额外增加任何设备或者软件模块；如在应答中回答过于简单，不能够充分阐述“满足”的原因或未作明确答复的，招标人将视为对各项功能或性能不满足或部分满足。
投标方可根据自己的产品技术性能具体情况，在技术方案中提出建议，并附详细资料和说明。投标方应在技术规范点对点应答中把“不满足”和“部分满足”项作单独列举清单。
[bookmark: _Toc381022433][bookmark: _Toc214288827]1.1.2投标方对于规范书的疑问可以通过书面材料与招标人联系，在规定的投标文件最后提交以前，招标人将以书面材料给予答复，有关招标人答复材料的复印件也将递交所有得到技术规范书的投标方。如因满足本技术服务要求，需要改变技术服务原价格，投标方应在技术方案中预先声明。
[bookmark: _Toc18810]1.2投标文件技术部分要求
投标方提交的投标文件技术部分必须包括（但不限于）以下内容（技术服务要求点对点应答）。 
	序号
	研究内容
	技术要求
	投标方技术应答

	1
	一种用于110kV-220kV输电线路直线串合成绝缘子更换爬梯式吊杆研制
	此承力工具需可通过手动工具或电动工具吊起导线，以方面更换复合绝缘子串；并且其外侧加装可供作业人员上下移动的攀爬装置。针对在解脱横担侧联板其中一串绝缘子时联板一端上翘的问题，其吊钩需具备通用性，需满足水平排列和垂直排列两种作业需求的绝缘子卡板。其结构需具有通用性，可调节根据不同使用情况调节不同使用长度，以并可根据操作人员的意图对联板进行自由的上提或者下压调节，能很好的减轻地电位电工的安装难度，缩短操作用时，降低作业风险。装置还需具有可拓展性，在需要时可加装拉力传感模块等其他可拓展设备。
	投标方对此项研究内容进行应答（技术方案）

	2
	工艺要求
	本工具各组成部分零件表面应光滑、平整，无毛刺、尖棱、裂纹等缺陷。装置各部件承力时应配合紧密可靠，旋转灵活自如，受力稳固，本工具在安装或拆卸时要方便、灵活。本工具各零件尺寸公差、形状公差、总体尺寸应符合设计图纸要求。
	投标方对此项研究内容进行应答（技术方案）



[bookmark: _Toc19116]2 项目内容
[bookmark: _Toc15328]2.1项目背景
复合绝缘子在运行过程中需承受高电压和较大张力， 其劣化现象时有发生。劣化绝缘子若得不到及时更换，会威胁到线路的安全运行。为保证电网的安全可靠稳定运行,减少因绝缘子劣化而带来的电量损失,带电作业跟换复合绝缘子是消除输电线路缺陷的主要方法。由于受绝缘子本身材料及结构的限制，无法直接通过绝缘子串下到导线处，只能通过软梯或者其他装置上下绝缘子串。带来极大的安全隐患，加之，复合绝缘子串分为水平和竖直排列两种，当遇到水平排列的绝缘子串时，解脱绝缘子串时都会出现因双串绝缘子形成不平衡的受力,造成联板一端上翘，难以安装新绝缘子串，再加上受塔型的限制，使得操作难度增加，疲劳程度加大，增加作业风险。
[bookmark: _Toc27481]2.2 项目目标
1、解决在跟换复合绝育子串跟换过程中难以上下导线的问题2、解决了在带电更换水平排列复合绝缘子串时联板一端上翘的问题；3、联板平衡卡安装简单，效果明显；4、可降低作业人员劳动强度和作业风险，提高工作效率。
[bookmark: _Toc6349]2.3交付成果
	序号
	名称
	时间
	数量
	备注

	1
	一种用于110kV-220kV输电线路直线串合成绝缘子更换爬梯式吊杆
	2024年11月
	1
	包含此项内容完整的配套工具


2.5交付日期
于2024年11月前交付。
[bookmark: _Toc6070]3 质量保证
（1）乙方应保证其提供的产品是优质材料，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。在质保期内，由于乙方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，乙方应立即免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整套工具。
（2）质保期应为设备试验合格后36个月。
（3）在质量保证期内，由于乙方设备的质量问题而造成事故、事件，乙方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件。
（4）绝缘类的工具设备需出具有试验资质单位的试验合格报告，并保证所试验的绝缘设备在试验有效期内。
[bookmark: _Toc855]4 服务承诺
[bookmark: _Toc16706]4.1 保证所提供的工具、材料等满足国家、行业相关技术规定的要求，不存在质量瑕疵。
4.2 建立定期回访制度，及时回复和处理招标方相关诉求并积极响应。
5 售后服务
5.1 由供货商负责产品的指导安装、调试，并对需方有关人员进行培训。
5.2 产品实行免费维修叁年，终身维护。叁年内属产品质量问题损坏，应无偿更换，叁年后设备产生的损坏，应只收取材料成本费。
5.3 设备发生异常问题应在6小时内作出答复，并按承诺提供服务。

6 加工设备及人员配备
6.1 加工中心不少于6台，数控车床不少于4台，及其它常用设备（提供发票证明）
6.2 公司技术人员不少于20个（提供社保证明）

7 公司场地
7.1公司场地面积不低于500平方米。
7.2如自购需提供场地购买合同及发票，租赁需提供租赁合同及发票。
[bookmark: _GoBack]8 项目经验
   8.1至少在南网内部做过职工创新项目不少于20个（需提供发票证明）
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