	项目内容
	近年来，随着无人机产业的兴起，无人机技术正以革命性的进步解决现实生活中的各方面问题。目前无人机科技已广泛应用于影视拍摄、飞行表演、快递运输、新闻报道、农业植保、灾难救援、野外监测、生物监控、测绘、电力巡检等多工作领域。
随着无人机技术的革命性发展，电力行业配备了大量的无人机用于经营生产，其对无人机电池的健康管理和批量充电的需求也极具增加。在利用无人机进行户外作业时，往往需要随身携带大量的电池作为动力补给，而市面上现有的无人机电池充电设备无法满足在户外给无人机电池快速补能和监控无人机电池健康状态指标的需求。因此，迫切需要一种专业化的工具来实现无人机在户外作业时的快速补电，同时还能够实时检测无人机电池的健康状态，来达到让无人机可以在户外不间断地作业的目的。本项目通过研制一款御3无人机电池健康管理充电箱，能够实现大批量为御3无人机电池快速补能，减轻作业人员的外出作业负担。同时，该设备内置数据检测读取模块，能够实时监测计算御3无人机电池的健康状态并做出状态分析结果，让作业人员执行飞行任务时做到心中有数。通过此设备的运用，能够提高户外无人机作业的工作效率，降低企业运营成本，提升企业运行效率。
本项目涉及的御3无人机电池健康管理充电箱主要功能如下：
1.御3专用电池槽。电池槽使用的是御3专用电池槽，只可插入御3电池，且电池槽有防呆设计，只有一个方向可以插入成功，其耐用性设计为30000次拔插。
2.批量充电。充电箱内部具备8个电池插口，可同时为4块御3电池进行快速充电。
3.充电信息展示。充电箱内置有信息显示触摸屏，能够展示插入的每个御3电池的详细信息，包括SN码、出厂日期、循环次数和当前电量等，
4.电池健康状态展示。充电箱内置微型计算机，能够实现设备与无人机电池的实时数据交互，并根据每个电池的多维度特征信息，实时计算评估电池当前的健康状态并进行直观展示，当电池不满足继续执行飞行任务时，将会在触摸屏上进行预警。
5.内部逻辑控制：可通过触摸屏设置当前充电箱的所处模式，包括满电模式和存储模式。在存储模式时，将会对所有电池保持在60%电量，以最大化电池的使用寿命。在满电模式时，将会对所有电池同时进行充电，保证所有电池处于满电状态。在电池充电过程中，采用对电池最友好的电流曲线进行充电，充电过程稳定快速且不伤电池。
6.充电安全：当电池插入充电箱内，充电模块首先会检测电池是否在位，读取到电池信息后，根据电池情况以及箱子的状态开启充电。充电电流将从0.5A预热电池开始充电，逐步提高到2A进行快充。当充电电池电量超过90%，智能芯片会检测是否有电量低于90%的待充电池，如有会切换至为待充电池充电。如果没有，则会缓慢降低充电电流，直至电池满电。充电箱内部安装有温度传感器以及大风力风扇，根据充电箱充电温度智能启动，有效控制充电箱内部温度，保护内部电路。
7.数据传输。通过充电箱内部搭载的通信模块，可以通过无线网络将充电箱数据传输到云平台或其他设备上。用户可以通过通信模块发送和接收各种数据，如设备当前温度、设备当前位置、设备内电池的当前状态等数据。也可以通过通信模块实现的数据传输可以实现对充电箱的远程监控、远程控制等功能。
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	预期成果
	1． 无人机电池健康管理装置一套；
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6、试点应用报告。

	应用前景
	该项目通过研制一款无人机电池健康管理充电箱，能够实现大批量为无人机电池快速补能，减轻作业人员的外出作业负担。同时，该设备内置检测读取模块，能够实时监测计算无人机电池的健康状态并做出状态分析结果，让作业人员执行飞行任务时做到心中有数。通过此设备的运用，能够提高户外无人机作业的工作效率，降低企业运营成本，提升企业运行效率。

	项目采用的技术原理
	
设备通过将内部搭载的微型计算机和其他硬件结合，最终实现对电池批量安全稳定充电，解决户外作业时无人机电池批量充电的问题。同时，通过设备内置算法，实现设备与电池之间的数据实时交互，并将计算结果进行实时展示，给用户提供直观的电池健康状态信息展示。



