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[bookmark: _Toc2388][bookmark: _Toc115253160][bookmark: _Toc29354801][bookmark: _Toc29353883][bookmark: _Toc29354672][bookmark: _Toc115252921][bookmark: _Toc29354406]1总则
[bookmark: _Toc31047]1.1概述	
本技术规范书为招标人对“2024年职工创新项目架空地线平衡提升装置的研制”的投标方提出的技术规范书，本规范书将作为投标文件技术部分评议的基础。	
1.1.1投标方在其投标文件中，要求对本文件中所提各项要求能否实现与满足，应逐项诚实地予以答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后做出具体、详细的说明。对本次技术规范书中答满足项视为对该需求全部无条件满足，不需要额外增加任何设备或者软件模块；如在应答中回答过于简单，不能够充分阐述“满足”的原因或未作明确答复的，招标人将视为对各项功能或性能不满足或部分满足。
投标方可根据自己的产品技术性能具体情况，在技术方案中提出建议，并附详细资料和说明。投标方应在技术规范点对点应答中把“不满足”和“部分满足”项作单独列举清单。
[bookmark: _Toc381022433][bookmark: _Toc214288827]1.1.2投标方对于规范书的疑问可以通过书面材料与招标人联系，在规定的投标文件最后提交以前，招标人将以书面材料给予答复，有关招标人答复材料的复印件也将递交所有得到技术规范书的投标方。如因满足本技术服务要求，需要改变技术服务原价格，投标方应在技术方案中预先声明。
[bookmark: _Toc18810]1.2投标文件技术部分要求
投标方提交的投标文件技术部分必须包括（但不限于）以下内容（技术服务要求点对点应答）。 
	序号
	研究内容
	技术要求
	投标方技术应答

	1
	架空地线平衡提升装置的研制
	可根据实际使用需求水平或倾斜角度提升架空地线；该装置能提升重量不低于3吨；该装置为一个整体无细小可分离部件。
	投标方对此项研究内容进行应答（技术方案）

	2
	工艺要求
	本工具各组成部分零件表面应光滑、平整，无毛刺、尖棱、裂纹等缺陷。装置各部件承力时应配合紧密可靠，旋转灵活自如，受力稳固，本工具在安装或拆卸时要方便、灵活。本工具各零件尺寸公差、形状公差、总体尺寸应符合设计图纸要求。
	投标方对此项研究内容进行应答（技术方案）



[bookmark: _Toc19116]2 项目内容
[bookmark: _Toc15328]2.1项目背景
[bookmark: _Toc27481]在输电线路中，悬垂线夹的主要作用是将导线固定在直线杆塔上，或将避雷线悬挂在直线杆塔上。悬垂线夹用量巨大，在输电线路中具有重要地位。然而悬垂线夹需要同时承受线路张力以及电气负荷，且服役条件是复杂的风载、雨淋及振动条件，故是输电线路中故障率较高的一类器件。随着电力线路负荷的增加以及电压等级的升高，悬垂线夹已经成为直接影响输电线路使用寿命和线路损耗的关键环节，悬垂线夹的健康与否，直接威胁到了输电线路的安全稳定运行，悬垂线夹故障得不到及时处理不仅可能导致大规模的电力中断，还可能给维修人员和周边居民带来严重的安全风险。所以及时跟换故障悬垂线夹以成为日常检修的必要工作之一；在实际工作中更换架空地线上的故障悬垂线夹时，需要将架空地线水平抬升后才能跟换悬垂线夹，但是目前没有能实现架空地线水平抬升功能的工器具，只能多人多工具配合慢慢尝试抬升架空地线后更换悬垂线夹；操作过程不但耗时、费力，而且纯在巨大的安全隐患。

2.2 项目目标
1、研制一款架空地线平衡提升装置；2、该装置根据导线安装情况在与导线平行装台提升导线；3、可根据实际情况及时调整导线两侧提升高度；4、装置结构紧凑可单人操作，可降低作业人员劳动强度和作业风险，提高工作效率。
[bookmark: _Toc6349]2.3交付成果
	序号
	名称
	时间
	数量
	备注

	1
	架空地线平衡提升装置
	2024年11月
	1
	包含此项内容完整的配套工具


2.5交付日期
于2024年11月前交付。
[bookmark: _Toc6070]3 质量保证
（1）乙方应保证其提供的产品是优质材料，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。在质保期内，由于乙方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，乙方应立即免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整套工具。
（2）质保期应为设备试验合格后36个月。
（3）在质量保证期内，由于乙方设备的质量问题而造成事故、事件，乙方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。
（4）绝缘类的工具设备需出具有试验资质单位的试验合格报告，并保证所试验的绝缘设备在试验有效期内。
[bookmark: _Toc855]4 服务承诺
[bookmark: _Toc16706]4.1 保证所提供的工具、材料等满足国家、行业相关技术规定的要求，不存在质量瑕疵。
4.2 建立定期回访制度，及时回复和处理招标方相关诉求并积极响应。
5 售后服务
5.1 由供货商负责产品现场指导安装、调试，并对需方有关人员进行培训。
5.2 产品实行免费维修叁年，终身维护。叁年内属产品质量问题损坏，应无偿更换，叁年后设备产生的损坏，应只收取材料成本费。
5.3 设备发生异常问题应在12小时内作出答复，并按承诺提供服务。
6 加工设备及人员配备
6.1 加工中心不少于6台，数控车床不少于4台，及其它常用设备（提供发票证明）
6.2 公司技术人员不少于20个（提供社保证明）

7 公司场地
7.1公司场地面积不低于500平方米。
7.2如自购需提供场地购买合同及发票，租赁需提供租赁合同及发票。
8 项目经验
   8.1至少在南网内部做过职工创新项目不少于20个（需提供发票证明）
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