[bookmark: _Toc3773]施工安全协议（模板）

为进一步明确双方的安全管理责任，确保施工中人身、设备的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及有关政策的相关规定，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，经甲乙双方协商同意并达成如下协议，本协议作为合同的附件，具有同等的法律效力。
第一条 甲方安全责任
1、甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。
2、甲方应按合同支付建设工程安全文明施工措施费用。
3、甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
4、甲方在开工前，应对乙方项目负责人、工程技术人员和安全管理人员进行项目全面交底，并经双方相关人员当面签字确认。其中包括项目主要和重大风险辨识和应急预案等内容。
5、甲方应当向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
6、甲方在乙方进场前，应对乙方项目负责人、工程技术人员和安全管理人员等进行安全教育培训，考试合格方可进场。
7、负责施工合同中规定的由甲方承担的其他安全生产责任。
第二条 乙方安全责任
1、乙方应严格遵守国家相关安全管理法律、法规及甲方相关安全管理规章制度，切实做好安全生产。
2、工程实行乙方施工总承包的，由乙方对施工现场的安全生产负总责，乙方不能因为工程分包而转移其安全生产责任，除合同约定外，所有工程分包须经过甲方同意。
3、乙方依法将工程分包给其他单位的，乙方应确保分包单位具备相应资质、施工人员满足工程需要，分包合同中应当明确各自安全生产方面的权利、义务和责任。
4、乙方应将劳务分包商施工人员纳入本单位员工管理范畴，建立健全各种管理台帐，统一技术培训和安全教育、考核，统一配备安全防护用品，并对劳务分包商的施工作业进行全面管理。
5、乙方应当建立健全安全生产责任制，成立项目安全管理组织机构，制定各项安全生产规章制度和操作规程。
6、乙方应当设立安全管理机构，并按照国家相关法规要求配备专（兼）职安全员，须在开工前将项目安全负责人、专（兼）安全员名单以书面方式通知甲方，并附资格证书的复印件。
7、乙方应当保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行安全检查并做好记录。
8、乙方的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，按照国家、地方及甲方有关安全生产事故事件报告处理的规定及时、如实报告生产安全事故事件。
9、乙方对安全文明施工措施费用，应当按以下范围使用，不得挪作他用。
（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；
　　（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
　　（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
　　（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
　　（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
　　（6）安全生产宣传、教育、培训支出；
　　（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
　　（8）安全设施及特种设备检测检验支出；
　　（9）其他与安全生产直接相关的支出。
10、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，特种作业人员的操作资格证书应报监理（无监理时报业主）审核后，方可上岗作业。
11、乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经过乙方技术负责人审核，在开工前5个工作日报总监理工程师（无监理时报业主）审批后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
(1) 基坑支护工程；
(2)土石方开挖工程；
(3)模板工程；
(4)起重吊装工程；
(5)脚手架工程；
(6)其他危险性较大的工程。
对本款所列工程中涉及深基坑、地下开挖、高大模板等工程的专项施工方案，乙方还应当组织专家进行论证、审查。
12、工程施工前，乙方应做好风险分析，布置相应的安全措施，并填写安全施工作业票。乙方负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。每日施工前，通过“班前会”对作业人员交待安全措施和注意事项，人员出入现场精神状态检查。
13、乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志应符合南方电网安健环标准。
14、乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护。
15、乙方对施工现场危险物品的管理和使用，必须严格执行国家相关法律法规，并落实安全可靠的防范措施，确保施工现场安全使用。
16、乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求，并经工程监理审核批准。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
17、乙方对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。
18、乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
19、乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道和消防水源，配备消防设施和灭火器材，并定期检查维护。
20、乙方应当向作业人员提供合格的安全防护用品，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。乙方应监督作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具。
21、乙方应为作业人员购买意外伤害保险。
22、乙方应与作业人员签订用工协议或合同。
23、施工现场的安全防护用品必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的管理台账，并按照国家有关规定及时报废。
24、乙方项目负责人、安全管理负责人、专（兼）职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格，还需通过甲方的安全教育培训考试合格。以上人员若需变动，应经过甲方批准同意。
25、乙方应在作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应进行安全知识考试，考试不合格人员及未参加考试人员不得进入生产现场。考试结果及作业人员变动情况报监理备案。
26、乙方施工交叉和相邻区域有其他承包商施工，可能危及对方安全的，双方应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
27、乙方不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的材料、工艺、设备。
28、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方应当为施工现场作业人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由乙方支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至合同完工验收合格止。
29、乙方除执行甲方应急预案外，应制定本单位应急预案和现场处置方案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。
30、乙方应对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
31、乙方发生生产安全事故，应当按照国务院493号令、国家电力监管委员会31号令及《中国南方电网有限责任公司电力事故（事件）调查规程》中有关事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向有关部门报告。
32、乙方应服从甲方及工程监理的监督检查，按时完成甲方或工程监理提出的整改要求；参加甲方或工程监理组织召开的有关会议，并落实会议所提出的有关要求。
33、负责法律法规及施工合同中规定的由乙方承担的其他安全生产责任。
第三条 违约责任
1、甲方未尽到本方安全责任，造成的损失由甲方承担。
2、在协议有效期内，甲方发现乙方违反本协议的有关内容，将按照南方电网公司、调峰调频发电公司和甲方相关的规章制度给予处罚。
3、触犯国家、行业有关安全生产和环境保护的法律、法规、规程的，由责任方承担相应法律责任。
4、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏或财产损失等，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
5、乙方未尽到其应尽的安全责任，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
第四条 安健环业绩考核
1、为了落实安健环管理的责任，甲方对乙方在施工现场进行HSE管理考核，具体执行《施工现场HSE奖罚规定》（附件）。
2、考核金额累计一般不超过合同总价的10%。
第五条 其他
1、本协议作为承包合同的有效组成部分，与承包合同同时生效和终止。
2、本协议如有争议，争议解决办法与合同争议解决办法相同。
3、本协议未尽事宜，双方协商解决。
4、如有与国家和地方有关规定相悖的，按国家和地方有关规定执行。
5、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字盖章后即生效。


甲方：                     乙方：

代表：　　　　　　　　　　代表：
　　
日期：　年　月　日日期：　　年　月　日


甲方安全监管监督人：

日期：　年　月　日

附件
施工现场HSE奖罚规定

[bookmark: _Toc256713128][bookmark: _Toc301180784]一、说明
[bookmark: _Toc526137039]1、依照合同相关条款的约定，本规定作为合同要求具体化的延伸，甲方对乙方HSE管理的任何不符合现象具有奖惩的权利。
2、乙方的现场活动/生产/服务应满足和符合甲方的HSE管理要求和相关管理规则、标准。
[bookmark: _Toc301180785]二、基本处罚标准
1、为保证现场HSE管理透明度，做好经验反馈，落实反事故措施，对发生未遂事故、事件能及时上报的酌情给予警告；但一般不考虑给予经济处罚，以免发生乙方故意隐瞒不报的现象。
2、发生轻伤事故，给予事故单位扣款1000-5000元。
3、发生重伤事故，给予事故单位扣款5000-50000元。
4、发生人身死亡责任事故每人次处以40万元扣款； 
5、一般火灾事故处以1000-50000元扣款（有人身伤亡的按上述款项并处）。
6、发生食物或职业中毒事故，扣款1000-30000元。
7、因废料、废气造成环境污染的， 扣款1000-30000元。
8、汽车肇事一次，扣款500-2000元，并根据各方责任大小承担，无场内通行手续的，交由公安交警处理。
9、因违反项目建设部制定的《10kV系统用电管理办法》及相关的用电管理规定，造成停电事故或电气设备受损坏的，除赔偿全部经济损失外，处以1000-5000元的扣款。
10、爆破作业中，因安全防护措施不到位，损坏高压电线等公用设施，除赔偿全部经济损失外，另处2000-10000元的扣款（有人身伤亡的按上述人身伤亡事故处扣款项并处）。
11、汽车压坏电缆盖板，损坏电缆、光纤，应赔偿全部经济损失。
12、乙方隐瞒事故的按照国家相关法律法规要求，报送上级单位及政府主管部门处理。
13、对甲方以《施工现场安全整改通知单》、检查通报、检查会议纪要等形式提出的整改要求；乙方逾期不整改或拒绝整改的，酌情给予扣款200-1000元；依然不能满足管理要求的，甲方有权要求乙方更换责任人员，甚至停工整改。
14、工程建设过程中，乙方的管理人员对甲方管理人员提出的合理安全管理要求，不予配合的，处扣款200-500元。甚至采取谩骂、威胁等行为的，甲方有权要求乙方清退、更换责任人员，并处扣款500-2000元。
15、现场因安全、职业健康、环境保护管理不到位或违章违法行为等原因，被甲方、监理单位下发停工令的，给予扣款500-2000元/起。
[bookmark: _Toc301180786]三、HSE管理考核标准
（一）作业人员违章考核标准
1、对附录A《作业人员违章扣分条款》中作业人员每发生一起（次）A、B、C、D类违章的，分别扣1000元、800元、100元、0元违约金，监理单位按50%扣。违约金在7个日内通过指定账户上交甲方，若到期未上交的，按停工处理。
2、同一人在一个统计年内出现两次A类违章或累计扣分值达24分的，乙方对违章人员进行不少于5天的脱岗教育培训、经安规考试合格后方可继续工作，或者更换作业人员。
2、同一作业人员在一个统计年度内，违章扣分累计达12分的，乙方对违章人员进行不少于2天的脱岗教育培训，经安规考试合格后方可继续工作。
3、同一作业人员在一个统计年度内，违章扣分累计达9分的，乙方对违章人员进行不少于1天的脱岗教育培训。
4、同一作业人员在一个统计年度内，违章扣分累计达6分的，乙方对违章人员进行不少于半天的脱岗教育培训。
5、同一作业人员在一个统计年度内，违章扣分累计大于0分小于6分的，乙方违章人员自学整改。
6、同一作业人员在一个统计年度内，重复发生的同一违章现象违约扣款及个人扣分加倍。
7、作业人员违章扣分计算方式
（1）施工作业相关参建人员年度个人积分总额为12分。
（2）施工作业相关人员违章扣分按日历年进行累计，计分周期为每年1月1日0:00至12月31日24:00。每年12月31日24:00当年度累计扣分自动归零。
（3）检查人员通过线上+线下检查发现的施工作业违章现象，如认定相关管理人员有责任的，除对违章人员进行扣分处罚外，应对违章人员的主要管理人员、监督人员连带进行扣分处罚。
（二）管理违章考核标准
1、对附录B《管理违章扣分处罚条款》中乙方每发生一起（次）A、B、C、D、E、F类管理违章分别扣2000元、1500元、1000元、600元、200元、100元违约金，监理单位按50%扣。违约金在7个工作日内通过指定账户上交甲方，若到期未上交的，按停工处理。
2、乙方作业人员违章处罚次数累计达到10人次的，对乙方扣1000元，监理单位扣500元，超过10人次的整数倍的，依次类推。
3、作业人员每发生《作业人员违章扣分条款》中A、B、C、D类违章，除违约金扣款外分别关联管理违章扣0.8分、06分、0.2分、0.1分，监理单位按50%扣。
4、在一个统计年度内，乙方违章扣分累计大于0分小于6分的，自学整改。
5、在一个统计年度内，乙方违章扣分累计达6分的，停工整改不少于1天。甲方项目部门对乙方项目负责人及安全管理人员开展约谈，对相关责任人员进行安全警示教育及考试，并通报批评。
6、在一个统计年度内，乙方违章扣分累计达12分的，停工整改不少于5天。甲方项目部门分管领导对相关领导开展约谈，对相关责任人员进行安全警示教育及考试，并通报批评，同时将相关情况分别报送甲、乙方上级主管单位。
7、在一个统计年度内，重复发生的同一管理违章加倍扣分。
8、管理违章扣分计算方式
（1）年度积分总额为12分。
（2）违章扣分按日历年进行累计，计分周期为每年1月1日至12月31日，每年12月31日24:00当年度累计扣分自动归零。
（三）其他
1、同一工程单次检查中发现的符合同一违章代码的违章现象，不累计扣分（条款中注明累计扣分的除外）。
2、同一工程无法整改的同一违章现象，已接受过处罚扣分的不再进行处罚扣分。
3、同一工程的同一违章现象，已接受过处罚扣分的在整改期内不再进行处罚扣分。
4、若在检查过程中发现有违章现象，相关责任单位认为本方已履行职责的，应向检查人员提供书面证明材料，由检查人员进行核实并判定该单位是否承担相应责任。
5、同一工程的同一事项适用多种评价扣分的，按最高标准执行。
（四）附录
附录A 作业人员违章扣分条款
附录B 管理违章扣分处罚条款







附录A 作业人员违章扣分条款
	序号
	违章现象
	违章类型
	违章代码
	扣罚分数
	扣分对象

	
	
	
	
	
	施工单位
	监理单位

	
	
	
	
	
	项目部管理人员
	现场工作负责人
	现场作业人员
	项目部管理人员
	现场监理人员

	1. 
	未按规定办理线路、配电第一、二种工作票,厂站第一、二、三种工作票,带电作业工作票,紧急抢修工作票,检修申请单,动火工作票、书面布置记录票（包括施工作业票、二次措施单）开展现场作业。
	两票文件
	A01
	12
	√
	√
	
	
	√

	2. 
	设备操作未根据操作要求办理相应的操作票或规范性书面记录，包括调度逐项、综合和许可操作命令票，现场电气操作票、现场电气操作记录票、新（改）建设备投产方案（操作步骤部分）。
	两票文件
	A02
	12
	
	
	
	
	

	3. 
	未经停电、验电、接地即开展作业，未按照工作票所列“应装设的接地”要求装设接地或工作地点未装设封闭接地，擅自变更接地位置。
	两票文件
	A03
	12
	
	√
	√
	
	√

	4. 
	未完成工作票所列主要安全措施（开关、刀闸、接地）布置，工作许可人即进行工作许可。
	两票文件
	A04
	12
	
	
	
	
	

	5. 
	工作票未经许可或工作票、分组工作派工单所列主要安全措施（开关、刀闸、接地）未全部落实前，工作负责人即安排作业人员作业或作业人员擅自开展作业。
	两票文件
	A05
	12
	
	√
	
	
	

	6. 
	违章指挥、强令工作班人员冒险作业；未办理开工/复工手续擅自组织施工，或停工令执行不到位。
	信息传递
	A06
	12
	√
	√
	
	√
	√

	7. 
	电网运行方式安排违反“三个不安排”要求，设备超设计标准限额、超实际承载能力运行。
	人员行为
	A07
	12
	√
	√
	
	√
	√

	8. 
	在存在感应电、反送电触电风险的导地线等设备作业时，未使用个人保安线或接地线，或个人保安线或接地线未有效接地，丧失接地保护功能。
	机具防护
	A08
	12
	
	
	√
	
	√

	9. 
	跨越、邻近带电线路架设、拆除导地线施工时，未制定及落实防止导地线脱落、滑跑、反弹的保护措施。
	人员行为
	A09
	12
	
	√
	
	
	√

	10. 
	现场工作中，工作人员或机具与带电体不能保持规定的安全距离且未采取有效措施，如：在多回线路杆塔进行非带电作业时进入带电侧横担；被砍树木与带电运行的线路安全距离不足且未采取控制树木倾倒方向或未采用绝缘隔离等防护措施；在带电设备附近进行吊装作业时，安全距离不够且未采取有效措施；试验中的高压引线及高压带电部件与周围人员的距离小于规定的安全距离。
	人员行为
	A10
	12
	
	√
	√
	
	√

	11. 
	擅自扩大工作票所列工作范围开展工作，超越绝缘隔板、安全遮栏（围栏）与临近带电体安全距离不足开展工作，或实际开展的作业与工作票内容无关，且安全措施不满足要求。
	人员行为
	A11
	12
	
	√
	√
	
	√

	12. 
	未经许可且未落实防触电措施，即擅自打开带电开关柜的前、后盖板，静触头绝缘挡板等隔离装置。
	人员行为
	A12
	12
	
	√
	√
	
	√

	13. 
	违规使用解锁钥匙或采用非常规解锁用具，擅自解除设备的电气闭锁装置或机械闭锁装置。
	人员行为
	A13
	12
	
	√
	√
	
	

	14. 
	在设备试验、检修工作中，工作班人员擅自操作未经运行人员许可或授权操作的隔离开关或接地刀闸（接地线）
	人员行为
	A14
	12
	
	√
	√
	
	√

	15. 
	带负荷断、接引线；未采取消弧措施带电断、接空载电缆线路的连接引线。
	人员行为
	A15
	12
	
	
	
	
	

	16. 
	违规约时停、送电。
	人员行为
	A16
	12
	√
	√
	√
	
	√

	17. 
	特种作业人员、特种设备作业人员未取得或持假冒的特种作业操作证、特种设备作业人员证从事相应工作。
	人员行为
	A17
	12
	
	√
	√
	
	√

	18. 
	杆塔线路进行机械牵引、展放作业时，安排人员登杆塔作业（铁塔调整滑车预偏除外)，或线路杆塔上有人作业时，下方人员进行杆塔拉线的调整、拆除，以突然剪断导线、地线、拉线等方法撤杆撤线
	人员行为
	A18
	12
	
	√
	√
	
	√

	19. 
	高处作业（含高度超过1.5米且没有栏杆的脚手架上工作）未使用安全带等防坠落用品、装置，或安全带未挂在牢固的构件上，或攀登杆塔、转移位置时失去安全带的保护。
	机具防护
	A19
	12
	
	√
	√
	
	√

	20. 
	进入主变等设备内部、事故油池、消防水池、电缆隧道、电缆井、综合管廊、箱涵、深基坑、风机管道等有限空间工作未严格执行“先通风、再检测、后作业”、作业过程中未执行“实时监测、持续通风”要求。
	作业环境
	A20
	12
	
	√
	√
	
	√

	21. 
	带明火进入易燃易爆物品储放场所，或在易燃易爆物品储放场所动火工作未采取防火等安全措施，动火作业点10米内未清除可燃物品或作业后现场有残留火种。
	作业环境
	A21
	6
	√
	√
	
	√
	√

	22. 
	/
	/
	A22
	6
	√
	√
	
	
	

	23. 
	现场作业人员（新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员除外）未经安规考试合格即上岗作业
	人员行为
	A23
	6
	
	
	
	
	

	24. 
	擅自改变调度管辖设备状态。
	人员行为
	A24
	6
	
	
	
	
	

	25. 
	使用无证、未按规定检验或检验不合格的特种设备，违规使用起重设备载人作业（合法自制设备除外），或未经计算、验证、检验、审批等程序违规使用自制高空作业平台、吊篮（吊笼）载人作业。
	人员行为
	A25
	6
	
	√
	
	
	√

	26. 
	带电作业人员串入电路。包括不同电位作业人员直接相互接触，作业人员同时接触两个非连通的带电体、作业人员同时接触带电体与接地体，同时安装或拆除不同电位的绝缘遮蔽，绝缘斗臂车或绝缘平台双人带电作业时，同时在不同相或不同电位作业、安全距离不足时作业人员未采取绝缘遮蔽措施等。
	人员行为
	A26
	6
	
	√
	
	
	

	27. 
	未按照规定制定作业计划；或作业计划未按要求录入信息系统，“体外循环”。
	两票文件
	B01
	6
	
	√
	√
	
	

	28. 
	工作票主要安全措施（开关、刀闸、接地）遗漏、错误，或停电线路、工作地点、工作任务、设备名称编号错误。
	两票文件
	B02
	6
	
	√
	√
	
	

	29. 
	操作票所列操作任务与操作票不相符，现场设备（设备状态、设备名称编号）错误，主要操作项目错项、漏项或顺序原则错误。
	两票文件
	B03
	6
	
	
	√
	
	

	30. 
	设备运维单位或项目管理单位未对施工单位进行安全技术交底。工作许可人在许可前，未对工作负责人进行安全交代。
	信息传递
	B04
	6
	√
	√
	
	
	√

	31. 
	现场开始工作前，工作负责人未向全体工作班人员宣读工作票，未明确交代工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。
	信息传递
	B05
	6
	√
	√
	√
	
	

	32. 
	工作负责人擅自安排、指派工作票所列工作班人员之外的其他人员参与作业，工作人员变更未履行变更手续；无需变更调度或设备运维单位的安全措施增加工作内容未按规定办理变更手续。
	信息传递
	B06
	6
	
	
	
	
	

	33. 
	工作班成员还在工作或还未完全撤离工作现场就办理工作终结手续。
	信息传递
	B07
	6
	
	
	√
	
	

	34. 
	全部作业结束后，作业人员布置的安全措施未拆除或未恢复至作业前状态或工作许可人指定的状态,现场未清理、人员未撤离、工作负责人未向工作许可人报告作业完工情况、未办理相应的作业终结手续；作业人员撤离现场后，擅自返回工作地点，继续工作或清理工具、遗留物。
	人员行为
	B08
	6
	√
	√
	
	
	√

	35. 
	作业人员未经工作负责人或分组负责人或监护人同意，未参加工作负责人组织的现场安全交代，或不清楚工作任务、危险点，擅自开始或参与工作。
	人员行为
	B09
	6
	
	
	√
	
	√

	36. 
	工作票中相关“三种人”不具备规定的资格要求。
	人员行为
	B10
	6
	
	√
	√
	
	√

	37. 
	现场作业人员存在未经实际技能考核合格、未持证上岗、因违章取消或暂停现场作业资质等不具备相应现场作业资格的情况。
	人员行为
	B11
	6
	
	√
	√
	
	√

	38. 
	操作票所列人员不具备相应资格。
	人员行为
	B12
	6
	
	
	
	
	

	39. 
	在变电站、发电厂等生产运行区域超速、无证驾驶机动车。
	人员行为
	B13
	6
	
	
	
	
	

	40. 
	交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放线、撤线时，未采取搭设跨越架、封航、封路等安全措施。
	人员行为
	B14
	6
	√
	√
	√
	√
	√

	41. 
	工作接地线、系统接地线或个人保安线接地线夹易脱落，接地体或临时接地体埋深不满足安规要求。
	人员行为
	B15
	6
	
	√
	√
	
	√

	42. 
	在带电设备周围采用钢卷尺、皮卷尺、线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。高压配电线路带电立、撤杆作业时，未使用绝缘绳索控制电杆起立。
	人员行为
	B16
	6
	
	√
	√
	
	

	43. 
	电力线路设备拆除后，带电部分未处理。
	人员行为
	B17
	6
	
	√
	√
	
	

	44. 
	未按照操作票操作项目顺序进行操作，存在倒项、添项、漏项、跳项(安规允许的情形除外)。
	人员行为
	B18
	6
	
	√
	√
	√
	√

	45. 
	执行监护操作时，未按规定履行操作监护程序而独自进行操作。
	人员行为
	B19
	6
	
	√
	√
	
	√

	46. 
	组立杆塔、撤杆、撤线或紧线前，未按规定采取防倒杆塔措施，拉线、地锚、索道投入使用前未计算校核受力情况；杆塔组立或组塔架线前，未全面检查或超载荷使用工器具，未紧固地脚螺栓或未对地脚螺栓开展验收或验收不合格；杆塔组立中，超允许起重量起吊；杆塔组立后杆根未完全牢固或做好拉线即上杆作业。
	人员行为
	B20
	6
	
	√
	√
	
	√

	47. 
	在线路杆塔发生基础松弛、塌陷，拉线失效，杆体严重歪斜，塔材变形，导线断股，金具断裂等严重问题时，未采取可靠安全措施即登杆塔开展作业。
	人员行为
	B21
	6
	
	√
	√
	
	√

	48. 
	登杆前未核对线路名称、杆号、色标，未检查基础、杆根、拉线、爬钉等，杆号缺失的未做临时标记。
	人员行为
	B22
	6
	
	√
	√
	
	√

	49. 
	用绝缘棒拉合隔离开关、经传动机构拉合隔离开关和断路器、高压验电，对厂站设备、配电网设备装拆接地线时未戴绝缘手套、未穿绝缘鞋；装卸高压熔断器熔管，未戴绝缘手套，未站在绝缘物上或未穿绝缘靴；雷雨天气及一次设备发生接地时，未穿绝缘靴巡视厂站内室外高压设备。
	机具防护
	B23
	6
	
	√
	√
	
	√

	50. 
	进入水力发电机的蜗壳、尾水管等危险部位时未按规定做好关闭阀门、切断操作能源、排空积水等安全措施。
	人员行为
	B24
	6
	
	√
	√
	
	√

	51. 
	低压不停电作业未穿绝缘鞋，未戴低压绝缘手套或帆布手套，未使用有绝缘柄的工具。作业前未采取绝缘隔离、遮蔽带电部分等防止相间或接地短路的有效措施。
	机具防护
	B25
	6
	√
	√
	
	√
	√

	52. 
	对电缆（或试验设备）进行放电及更换试验引线时，未戴绝缘手套。
	机具防护
	B26
	6
	
	√
	√
	
	√

	53. 
	绞磨、汽车吊、卷扬机等起重机械、牵引设备无制动和逆止装置，或制动装置失灵、不灵敏，或受力工器具的吊钩防脱落保险装置残缺、失效。
	机具防护
	B27
	6
	√
	√
	√
	√
	√

	54. 
	起重机械、高空作业平台、吊篮（吊笼）、牵引设备、钢丝绳等起重、起吊、牵引设备超过铭牌规定额定荷载值使用。
	机具防护
	B28
	6
	
	√
	√
	
	√

	55. 
	邻近带电设备场所使用的起重机和绞车等牵引工具未接地，作业的导（地）线未在工作地点接地。
	机具防护
	B29
	6
	√
	√
	
	
	√

	56. 
	在带电设备附近使用金属梯子进行作业。
	机具防护
	B30
	6
	√
	√
	
	√
	

	57. 
	未按电力调度规程整定继电保护、调度自动化、安全自动装置的定值。
	人员行为
	B31
	6
	√
	√
	√
	√
	√

	58. 
	货运索道载人或超载使用，或使用有缺陷的载人提升设备。
	机具防护
	B32
	6
	√
	√
	
	
	

	59. 
	特种作业人员未经年审或证件过期仍开展特种作业。
	人员行为
	B33
	6
	√
	√
	
	√
	

	60. 
	乘坐船舶或水上作业不使用救生装备。
	机具防护
	B34
	6
	
	√
	
	
	√

	61. 
	超负荷作业、超承载能力承接工程。
	信息传递
	B35
	6
	√
	
	
	√
	

	62. 
	未开站班会，或站班会安全技术交底等“三交”“三查”工作与现场实际不符（基建领域专用）。
	两票文件
	B36
	6
	√
	
	
	
	

	63. 
	二次措施单与现场不符合。
	两票文件
	B37
	6
	
	√
	
	
	√

	64. 
	对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，未按先验低压，后验高压，先验下层，后验上层，先验近侧，后验远侧的顺序验电。
	人员行为
	B38
	6
	√
	√
	
	√
	

	65. 
	在临近运行线路进行基础开挖施工时，未采取防止开挖对运行线路基础造成破坏的措施。
	人员行为
	B39
	6
	
	√
	√
	
	

	66. 
	在高速公路、一级公路等车流量较大的公路施工时，未在工作场所周围装设遮栏（围栏），未设置警示标志，夜间未设置警示光源，未派专人看守。
	人员行为
	B40
	6
	
	√
	√
	
	

	67. 
	醉酒、酒后等不清醒状态下开展作业。
	人员行为
	B41
	6
	
	√
	√
	
	√

	68. 
	雨天在户外操作电气设备时，验电器、绝缘棒、操作杆无防雨罩，未穿绝缘靴、戴绝缘手套。
	机具防护
	B42
	6
	
	√
	√
	
	

	69. 
	作业现场使用、携带的工器具不合格（存在严重破损、裂纹、松脱、断股等明显缺陷或达到报废标准）。
	机具防护
	B43
	6
	
	√
	√
	
	

	70. 
	未使用相应电压等级且合格的验电器进行验电。
	机具防护
	B44
	6
	
	√
	
	
	√

	71. 
	脚手架未按规定搭设，材质、规格不符合规范要求，铺板不严密、牢靠，未设置扫地杆、剪刀撑、抛撑、连墙件，脚手架未采取封闭防护措施或防护措施不规范。
	机具防护
	B45
	6
	
	√
	√
	
	√

	72. 
	开工前未对照“超过一定规模的危险性较大分部分项工程”建立项目危大工程清单，或未组织编制专项施工方案，或专项方案未按规定论证、审核、审批、交底及现场监督实施。
	两票文件
	B46
	6

	
	√

	√
	
	√


	73. 
	不执行或无故拖延执行调度命令。
	人员行为
	B47
	6
	
	√
	
	
	√

	74. 
	在可能存在交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气部分进行多专业协同作业时，工作负责人未履行专职监护职责或直接参与现场作业。
	人员行为
	B48
	6

	
	√
	
	
	√

	75. 
	绞磨或卷扬机放置不平稳或锚固不可靠，如利用树木或外露岩石作牵引、制动等主要受力锚桩。
	人员行为
	B49
	6
	√
	√
	
	
	√

	76. 
	直接接触运行中的架空绝缘导线、穿越未停电接地或未采取绝缘隔离措施的绝缘导线进行工作。
	人员行为
	B50
	6

	√
	√
	
	
	

	77. 
	作业现场使用的Ⅰ类绝缘防护电动工具、高压试验设备金属外壳未接地或裸露导电部分未装设安全保护罩。
	机具防护
	B51
	6
	
	
	
	
	

	78. 
	作业现场使用、携带的砂轮机、切割机、锯木机的刀片有裂纹、破损，或机械转动部分保护罩破损、缺失。
	机具防护
	B52
	6

	
	√
	
	
	

	79. 
	劳务分包人员担任施工班组班长。
	人员行为
	B53
	6
	√
	√
	
	
	√

	80. 
	龙门吊、塔吊、模板等拆卸（安装）过程中未严格按照规定程序执行。
	作业环境
	B54
	6

	
	√
	
	
	

	81. 
	采用流动式起重机、高空作业车、绝缘斗臂车、高处作业平台等作业时，未落实稳固支撑等防倾覆措施，且存在严重的倾覆隐患。
	人员行为
	B55
	6
	
	√
	√
	
	

	82. 
	工作票的签发人同时兼任该项工作的工作负责人，或签发空白工作票。
	两票文件
	C01
	3
	
	√
	√
	
	√

	83. 
	工作票、操作票、现场勘察及安全技术交底记录等作业文件存在签名漏签、事后补签、违规代签现象。
	两票文件
	C02
	3
	
	
	√
	
	√

	84. 
	工作负责人未履行临时变更或交接手续离开作业现场。
	两票文件
	C03
	3
	
	√
	√
	
	√

	85. 
	工作票不按规定办理延期、间断手续。
	两票文件
	C04
	3
	√
	√
	
	
	√

	86. 
	工作票存在工作地点或工作任务不清晰或与现场不符、工作票填写不合格、工作票附属单不齐全。
	两票文件
	C05
	3
	√
	√
	
	
	√

	87. 
	一份现场电气操作票存在两个及以上操作任务，或操作任务描述不准确。
	两票文件
	C06
	3
	
	√
	
	
	√

	88. 
	工作负责人违规持有两张及以上工作票同时组织开展工作（安规允许的情况除外）
	两票文件
	C07
	3
	
	√
	
	
	√

	89. 
	需开展现场勘察的工作未开展现场勘察；现场勘察及安全技术交底记录与现场不一致；未留存勘察记录；工作负责人、设备运维单位等相关人员未参加现场勘察
	两票文件
	C08
	3
	
	√
	
	
	√

	90. 
	未开展风险评估、风险评估定级错误或未按规定制定风险管控措施。
	两票文件
	C09
	3
	
	√
	
	
	√

	91. 
	装、拆接地线后未及时做好相关记录。
	两票文件
	C10
	3
	
	√
	
	
	√

	92. 
	/
	/
	C11
	3
	√
	√
	
	
	√

	93. 
	砍伐树木过程中，未采取防止树枝跌落导线及砸伤人员的措施。
	人员行为
	C12
	3
	
	√
	√
	
	√

	94. 
	在高处作业地点的垂直下方及坠物可能落到的地方通行或逗留；高处作业人员随手上下抛掷工具、器具和材料。
	人员行为
	C13
	3
	
	
	√
	
	√

	95. 
	放线、紧线与撤线作业时，工作人员站或跨在已受力的牵引绳、导（地）线的内角侧及正上方、牵引绳或架空线的垂直下方、导（地）线及牵引绳圈内。
	人员行为
	C14
	3
	
	
	√
	
	√

	96. 
	高边坡施工未按要求设置安全防护设施；对不良地质构造的高边坡，未按设计要求采取锚喷或加固等支护措施。
	人员行为
	C15
	3
	
	
	
	
	

	97. 
	现场坑、沟、孔洞、临边、临时道路、桩基础等施工区域、模板拆除区域未按规定设置盖板或防止外人通行的围栏、警示标志。
	人员行为
	C16
	3
	
	√
	√
	
	√

	98. 
	起吊作业范围没有防止外人通行的围蔽设施、未设置警示标志。
	人员行为
	C17
	3
	
	√
	√
	
	

	99. 
	在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时，工作场所周围未设遮栏（围栏）或其他安全措施。
	人员行为
	C18
	3
	
	
	√
	
	

	100. 
	漏装（拆）、错装（拆）工作票所列安全措施中的安全遮栏（围栏）。
	人员行为
	C19
	3
	
	
	√
	
	√

	101. 
	高压试验现场未装设遮栏，或遮栏与试验设备高压部分未保持足够的安全距离，或未向外悬挂“止步，高压危险！”标志牌。
	人员行为
	C20
	3
	
	
	√
	
	

	102. 
	漏填写、漏装（拆）、错装（拆）工作票所列安全措施中的标志牌。
	人员行为
	C21
	3
	
	√
	√
	
	

	103. 
	施工检修电源箱外壳未接地或接地不规范、无锁、无警示标志等。现场使用的施工机具等应接地未接地或接地不规范。
	人员行为
	C22
	3
	
	
	√
	
	

	104. 
	随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志。
	人员行为
	C23
	3
	
	
	
	
	

	105. 
	作业人员擅自移动安全遮栏（围栏）、拆除标志牌等。
	人员行为
	C24
	3
	
	√
	
	
	√

	106. 
	擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层，或因工作需要拆除附属设施时未设明显标示，未及时恢复。
	人员行为
	C25
	3
	√
	√
	
	√
	√

	107. 
	运行值班人员未经批准擅自离开运行值班岗位。
	人员行为
	C26
	3
	√
	√
	
	√
	√

	108. 
	作业人员擅自穿、跨越安全遮栏（围栏）或超越安全警戒线开展工作。
	人员行为
	C27
	3
	
	√
	√
	
	

	109. 
	电容器、电缆等设备检修前或试验调整接线前，未逐个、逐相进行充分放电。
	人员行为
	C28
	3
	
	√
	√
	
	√

	110. 
	作业人员在受力钢丝绳上下方、内角侧，或起吊物下逗留或通过。
	人员行为
	C29
	3
	√
	√
	
	
	√

	111. 
	将运行中转动设备的防护罩打开；将手伸入运行中转动设备的遮栏内；戴手套或用抹布对转动部分进行清扫或进行其他工作。
	人员行为
	C30
	3
	√
	√
	
	
	√

	112. 
	攀爬脆弱或枯死的树枝和已经锯过或砍过未断的树枝。
	人员行为
	C31
	3
	
	
	√
	
	√

	113. 
	不按规定顺序装、拆接地线。
	人员行为
	C32
	3
	
	√
	
	
	√

	114. 
	电动工具搬动和移动、收放电源线时未切断电源。
	人员行为
	C33
	3
	
	√
	√
	
	√

	115. 
	操作时未执行唱票复诵制度。
	信息传递
	C34
	3
	
	
	√
	
	√

	116. 
	工作负责人在工作内容、分工、范围等变动后，未重新组织工作班人员进行安全交代。
	信息传递
	C35
	3
	
	
	√
	
	√

	117. 
	建设单位、施工单位、监理单位等管理人员未按作业风险管控规定履职管控。
	信息传递
	C36
	3
	
	
	√
	
	√

	118. 
	动火作业、带电作业、搭设跨越架等《安规》规定需设置专人监护的作业未按照要求设置专人监护或监护不到位。
	信息传递
	C37
	3
	√
	√
	
	
	√

	119. 
	高压试验加压过程未进行监护和呼唱，变更接线或试验结束时未将升压设备的高压部分放电、短路接地。
	信息传递
	C38
	3
	
	
	√
	
	√

	120. 
	起吊作业进行中，操作人员离开操作台、室，指挥人员离开现场，或指挥信息不清晰、不畅通。
	信息传递
	C39
	3
	
	√
	√
	
	√

	121. 
	搬运、起吊重大物件无统一指挥、统一信号。
	信息传递
	C40
	3
	
	√
	
	
	√

	122. 
	电源箱设置不符合“一机、一闸、一保护”要求，临时电源箱无漏电保护装置或漏电装置损坏，或插头、插座、电源箱破损明显，或使用铁线、铜线等代替保险丝。
	机具防护
	C41
	3
	
	√
	√
	
	

	123. 
	电气设备、工具的电源线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座使用。
	机具防护
	C42
	3
	√
	√
	
	
	√

	124. 
	户外使用中的电焊机无防雨措施，或电焊机电源线直接搭接在电线上。
	机具防护
	C43
	3
	
	
	
	
	

	125. 
	绞磨牵引钢丝绳未从绞磨下方卷入，钢丝绳未在磨芯上绕5圈以上，磨芯未放置防钢丝绳跑出的安全装置。
	机具防护
	C44
	3
	
	√
	√
	
	√

	126. 
	使用大锤和手锤、砂轮、钻床、电钻、冲击钻时戴棉纱手套操作。
	机具防护
	C45
	3
	
	√
	√
	
	√

	127. 
	梯子架设在不稳定的支持物上，或梯子无防滑措施，或人字梯无限制开度的拉绳或限位器。梯子架设不稳固时无专人扶持或在未绑扎牢固的梯子上作业。
	机具防护
	C46
	3
	
	
	√
	
	√

	128. 
	有人站立梯子上作业时移动梯子，站立在梯子限高档位以上作业或两人同时站立在同一梯子上作业。
	机具防护
	C47
	3
	
	
	√
	
	√

	129. 
	脚手架、跨越架搭设后未经检验合格即投入使用，脚手架、跨越架未定期开展检查或记录缺失，长时间停止使用或在暴雨、6级以上强风过后未经检查合格就投入使用。
	机具防护
	C48
	3
	
	√
	
	
	√

	130. 
	梯子与地面的倾斜角远大于或小于60°。
	机具防护
	C49
	3
	
	
	√
	
	√

	131. 
	在变电站、发电厂等生产场所不按规定使用和搬运梯子、管子等长物。
	机具防护
	C50
	3
	
	
	√
	
	√

	132. 
	原条款提级为B52违章，该违章代码留空。
	
	C51
	3
	
	√
	√
	√
	√

	133. 
	应进行试验的用电设备、手工器具未定期试验，或无试验合格标示或试验过期。
	机具防护
	C52
	3
	
	√
	√
	
	

	134. 
	现场使用的验电器、安全帽、安全带、脚扣、登高脚踏板、接地线、绝缘杆、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘靴、绝缘绳、绝缘挡板、绝缘梯等工器具未定期试验、无试验合格标示或试验过期，不按规定存放工器具或不按时入库，超标准配置随车工器具。
	机具防护
	C53
	3
	
	√
	√
	
	√

	135. 
	防误闭锁装置钥匙未按规定保存、管理和使用。
	机具防护
	C54
	3
	
	√
	√
	
	√

	136. 
	使用长度在2米以上的安全带、安全绳等未加装缓冲器或在具备条件的情况下安全带未高挂低用。
	机具防护
	C55
	3
	
	√
	√
	√
	√

	137. 
	现场作业时未按规定着装。
	机具防护
	C56
	3
	√
	√
	
	
	√

	138. 
	不按规定佩戴或未正确佩戴安全帽。
	机具防护
	C57
	3
	√
	√
	
	
	√

	139. 
	施工作业人员在夜间或道路、地下洞室等环境较暗的场所作业时未穿着符合规范的反光衣。
	机具防护
	C58
	3
	
	√
	√
	
	

	140. 
	邻近水域施工作业未配置救生措施。
	机具防护
	C59
	3
	
	√
	√
	√
	√

	141. 
	使用验电器对低压配电设备验电时未戴绝缘手套。
	机具防护
	C60
	3
	
	√
	√
	√
	√

	142. 
	电、气焊工作时不戴防护镜、不穿帆布或全棉工作服、不戴防护手套等专用劳动防护用品。
	机具防护
	C61
	3
	
	√
	
	
	√

	143. 
	在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作时，未使用安全电压行灯照明。
	机具防护
	C62
	3
	
	√
	√
	√
	√

	144. 
	二次回路工作未落实防止电流互感器二次侧开路或电压互感器二次侧短路的措施。
	人员行为
	C63
	3
	
	√
	√
	√
	√

	145. 
	二次回路工作使用的金属工具未按规定进行绝缘保护，低压不停电作业使用的工具工作部位外裸露的导电部位未采取绝缘包裹措施。
	人员行为
	C64
	3
	
	√
	√
	√
	√

	146. 
	在继保、安自等二次设备屏柜或端子排作业时，正在运行的设备与开展作业的设备间，没有采取可靠隔离措施或没有明显的分隔标示；或进行振动较大的工作时，未采取防误动、误碰的安全措施。
	人员行为
	C65
	3
	
	√
	√
	√
	√

	147. 
	凭借栏杆、脚手架、瓷件等起吊物件。
	人员行为
	C66
	3
	
	√
	
	√
	√

	148. 
	生产运行现场消防设备设施、灭火器材未定期检验、检查，或损坏、失效。
	作业环境
	C67
	3
	
	√
	√
	
	√

	149. 
	易燃、易爆物品或各种气瓶不按规定储运、存放、使用。
	作业环境
	C68
	3
	
	√
	√
	√
	√

	150. 
	使用中的乙炔瓶没有防回火装置，气管有龟裂、鼓包、漏气等现象。
	作业环境
	C69
	3
	√
	√
	
	√
	√

	151. 
	氧气瓶与乙炔瓶同车运载及混放使用中的氧气瓶、乙炔瓶放置相距不足5米，距明火不足10米，未垂直放置固定。
	作业环境
	C70
	3
	√
	√
	
	√
	√

	152. 
	动火作业现场未放置足够、合格的灭火器材。
	作业环境
	C71
	3
	√
	√
	
	√
	√

	153. 
	违规使用没有“一书一签”（化学品安全技术说明书、化学品安全标签）的危险化学品。
	作业环境
	C72
	3
	
	√
	
	
	

	154. 
	擅自倾倒、堆放、丢弃或遗撒危险化学品。
	作业环境
	C73
	3
	
	√
	
	
	√

	155. 
	雨雪、冰冻天气的高处作业未采取防滑、防冻措施。
	作业环境
	C74
	3
	
	√
	
	
	√

	156. 
	/
	作业环境
	C75
	3
	
	
	√
	
	√

	157. 
	未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。
	作业环境
	C76
	3
	
	√
	√
	√
	√

	158. 
	检修完毕后，在封闭风洞盖板、风洞门、压力钢管、蜗壳、尾水管和压力容器前，未清点人数和工具，未检查确无人员和物件遗留。
	作业环境
	C77
	3
	
	√
	√
	√
	√

	159. 
	在进入SF6开关室前，未进行充分的通风。
	作业环境
	C78
	3
	√
	√
	√
	√
	√

	160. 
	电缆沟、疏水沟、下水道、井下等有限空间工作现场少于2人，有限空间外未设置监护人或未全程持续监护。
	作业环境
	C79
	3
	√
	√
	√
	√
	√

	161. 
	外单位人员办理工作票时，未按规定实行“双签发”（第三种工作票、紧急抢修票、书面布置记录票除外）
	两票文件
	C80
	3
	√
	√
	
	√
	√

	162. 
	工作票填写、签发、接收、许可等流程不符合《安规》要求，如工作负责人对作业班组人员安全交代在工作许可之前，工作票接收在签发之前等。
	两票文件
	C81
	3
	√
	√
	
	√
	

	163. 
	工作票选型错误。
	两票文件
	C82
	3
	
	
	
	√
	√

	164. 
	施工作业同时有多个工作地点需分组工作时，不按规定填写小组派工单和指定小组负责人（监护人）。
	信息传递
	C83
	3
	
	√
	
	√
	√

	165. 
	一般临时作业未进行审批。
	两票文件
	C84
	3
	
	√
	
	
	√

	166. 
	操作票未经过“三审”。
	两票文件
	C85
	3
	
	√
	√
	√
	√

	167. 
	敷设电缆过程中无专人指挥，电缆移动时用手搬动滑轮。
	人员行为
	C86
	3
	
	√
	
	√
	√

	168. 
	未按规定将作业纳入视频监控（含视频点不足、故意遮挡视频、非可调摄像头未对准作业现场、位置摆放错误）。
	信息传递
	C87
	3
	
	
	√
	
	

	169. 
	设备运维单位或项目管理单位对施工单位安全技术交底未在填写工作票之前，交底中安全措施与现场不符,交底内容不全
	信息传递
	C88
	3
	√
	√
	
	√
	

	170. 
	未编制施工方案或未按施工方案规定开展作业，或有限空间作业未填用《有限空间作业审批单》。
	两票文件
	C89
	3
	√
	√
	
	
	√

	171. 
	高压试验操作人员未穿绝缘靴或未站在绝缘台（垫）上（远程操作除外）
	人员行为
	C90
	1
	
	
	
	
	

	172. 
	安排有职业禁忌病症的人员从事相应的禁忌作业。
	人员行为
	C91
	1
	
	
	
	
	

	173. 
	监理日志/监理日记记录不全，或旁站记录不规范、不真实（记录表内容与现场不符，或旁站记录与监理日志内容不符），或未及时发现现场重大安全隐患并提出整改要求。
	人员行为
	C92
	1
	
	
	
	
	

	174. 
	高空作业车、带电作业车车辆行驶时，作业平台上载人。
	人员行为
	C93
	1
	√
	√
	
	√
	√

	175. 
	铁塔组立过程中及电杆组立后，未与接地装置连接，或未做好成品保护。
	人员行为
	C94
	1
	
	
	
	
	

	176. 
	二次工作中将回路的永久接地点、安全接地点断开。
	人员行为
	C95
	1
	√
	
	
	√
	

	177. 
	未按规定办理审批、交底等手续或未探明地下管线等分布情况，盲目开挖、掘进、顶管等作业。
	作业环境
	C96
	1
	
	√
	√
	
	√

	178. 
	现场处于使用状态的施工机械（具）、发电车或施工用电设备无人看护。
	机具防护
	C97
	1
	√
	
	
	√
	

	179. 
	低压不停电作业不戴护目镜或防护面罩。
	机具防护
	C98
	1
	
	√
	
	
	√

	180. 
	施工车辆安全管理不到位，存在危险驾驶、保养维护不到位等问题。
	机具防护
	C99
	1
	
	
	
	
	

	181. 
	在杆塔上高处作业时，安全带未使用后备保护绳。
	机具防护
	C100
	1
	√
	√
	
	
	√

	182. 
	使用金具U型环代替卸扣、使用普通材料的螺栓取代卸扣销轴、钢丝套插接长度不满足要求。
	机具防护
	C101
	1
	√
	
	√
	
	√

	183. 
	危化品、爆破品运输、存储、使用不规范。
	作业环境
	C102
	1
	
	√
	
	
	√

	184. 
	操作票未按规定填写操作时间或未填写操作发令单位、发令人、受令单位、受令人等。
	两票文件
	D01
	1
	√
	√
	
	
	√

	185. 
	操作票未对操作项目逐项打“√”。
	两票文件
	D02
	1
	√
	√
	
	
	√

	186. 
	调令下达人员、受复令人员未规范使用调度术语。
	两票文件
	D03
	1
	√
	√
	
	√
	

	187. 
	安全交底（代）不规范。
	两票文件
	D04
	1
	
	
	√
	
	√

	188. 
	施工方案编制不规范，或审核流程执行不规范。
	信息传递
	D05
	1
	
	√
	
	
	√

	189. 
	现场勘察及安全技术交底记录、风险评估记录、施工作业表单、二次措施单等现场作业文件和表单、记录填写不规范。
	两票文件
	D06
	1
	√
	√
	
	
	√

	190. 
	应纳入视频管控作业的现场视频不规范（视频与作业时长不符，未全过程记录；可调节的摄像头未对准现场或者作业人员、应上传的作业视频未及时上传等情况）。
	信息传递
	D07
	1
	
	√
	
	
	

	191. 
	缺陷、隐患、故障填写不规范、检查或分析不到位、整改不彻底、整改完后未及时在系统中记录。
	两票文件
	D08
	1
	√
	
	
	
	√

	192. 
	现场勘察及安全技术交底记录未在系统上传。
	两票文件
	D09
	1
	
	
	√
	
	√

	193. 
	信息系统的作业信息填报不正确、不规范。
	两票文件
	D10
	1
	√
	√
	√
	√
	√

	194. 
	作业记录未按时录入系统。
	两票文件
	D11
	1
	
	√
	√
	
	√

	195. 
	上下设备或构架时未使用工作梯。
	机具防护
	D12
	1
	
	√
	√
	
	√

	196. 
	安全工器具无编号或编号错误，未定置存放。
	机具防护
	D13
	1
	
	√
	√
	
	√

	197. 
	成套的接地线、个人保安线护套使用不透明胶布缠绕。
	机具防护
	D14
	1
	
	√
	√
	
	√

	198. 
	在高压室、保护室、控制室、阀冷屏柜等禁烟区域或施工作业现场内吸烟。
	人员行为
	D15
	1
	
	√
	√
	
	√

	199. 
	其他违反生产现场安全生产法规、规程、制度的违章行为。
	人员行为
	D16
	1
	
	√
	√
	
	√

	以上通用条款是公司各层级各专业违章定级和扣分的统一标准，附件一、二、三、四增加部分专业的典型违章场景是作为通用条款的补充和释义，依从于通用条款，当补充场景与通用条款冲突时以通用条款为准。
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	附录B 管理违章扣分处罚条款

	序号
	违章现象
	违章代码
	扣罚分数
	扣分对象

	
	
	
	
	施工单位
	监理单位

	1
	在工程建设过程中存在转包、违法分包及挂靠等行为。
	A01
	12
	√
	√

	2
	因欠薪等原因引发一般性及以上群体性事件。
	A02
	12
	√
	√

	3
	因工程设计、施工原因导致环境影响、水土保持事故，受到国家部委通报批评。
	A03
	12
	√
	√

	4
	发生行贿、索贿、受贿等廉洁问题。
	A04
	12
	√
	√

	5
	因工程安全、质量导致发生一般及以上电力人身事故。
	A05
	12
	√
	√

	6
	因工程设计、施工问题导致发生较大及以上安全质量事故。
	A06
	12
	√
	√

	7
	中标后无正当理由拒绝履约，或无能力履约，安全、质量、进度管理等综合因素严重影响项目管理，经约谈、扣分、合同考核后仍无改进。
	A07
	12
	√
	√

	8
	在招投标过程中存在弄虚作假、串标、围标等不正当手段谋取中标、扰乱建筑市场正常秩序的行为。
	A08
	12
	√
	√

	9
	因欠薪等原因引发集体访群体性事件。
	B01
	6
	√
	√

	10
	因工程设计、施工原因导致环境影响、水土保持事故，受到省、市、县级政府和公司通报批评。
	B02
	6
	√
	√

	11
	分包报审合同与实际分包合同不相符，存在“阴阳”合同。
	B03
	6
	√
	√

	12
	因工程设计、施工问题导致发生一般安全质量事故。
	B04
	6
	√
	√

	13
	相互串通，虚增工程量或结算金额的。
	B05
	6
	√
	√

	14
	施工、监理项目部未建立安全生产责任制。
	B06
	6
	√
	√

	15
	监理单位未对工程关键部位、关键工序进行旁站监理；或未按施工作业风险管控要求履职到位。
	B07
	6
	
	√

	16
	发生质量安全事故事件后，故意破坏现场、毁灭有关证据。
	C01
	3
	√
	√

	17
	在人员资料、管理文件、过程及验收记录等文档中存在造假行为。
	C02
	3
	√
	√

	18
	因施工、设计方原因，造成进度滞后，经建设单位约谈后，仍然无明显改善措施的。
	C03
	3
	√
	

	19
	分包未报审；或分包商(含专业分包、劳务分包)未在南方电网公司登记建档；或在申请登记建档或接受资质能力评价中存在伪造、变造资料等不诚信行为；或技术人员、注册人员不满足企业资质要求。
	C04
	3
	√
	√

	20
	监理单位在项目履约评价中偏差率>15%。
	C05
	3
	
	√

	21
	虚报、虚签工程量，套取工程进度款或结算款:套取额达当期进度款10%及以上或单项合同结算额10%及以上的。
	C06
	3
	√
	√

	22
	招标控制价深度和质量等不满足国家、行业及相关规定，造成重大质量缺陷的。
	C07
	3
	
	

	23
	施工单位项目经理、技术负责人、专业分包单位现场负责人、监理单位项目总监理师或总监代表每月在现场少于15天。
	C08
	3
	√
	√

	24
	工程项目未按阶段取得质量监督合格意见，施工单位擅自转序施工。
	D01
	1
	√
	√

	25
	施工单位未报验隐蔽工程，或未通过监理验收擅自进行下道工序。
	D02
	1
	√
	√

	26
	施工单位未按照设计图纸施工。
	D03
	1
	√
	√

	27
	施工单位负责的补偿应赔未赔造成投诉的；或项目投运后发生农户投诉不及时处理再次被投诉的。
	D04
	1
	√
	

	28
	施工单位（专业分包单位）现场安全员、质检员，监理单位现场监理人员每月在现场时间少于15天的。
	D05
	1
	√
	√

	29
	施工单位项目经理、监理单位项目总监理师与投标组织架构不一致且未履行变更手续。专业分包单位现场负责人与报审架构不一致且未履行变更手续。
	D06
	1
	√
	√

	30
	未按工程进度收集、整理本单位在工程建设活动中形成的各类文件，监理单位未对参建单位整理和移交的项目文件质量情况进行审查。
	D07
	1
	√
	√

	31
	设计单位勘察设计深度不足、设计方案不合理，并且未及时按照合理方案出具设计变更，导致图纸与现场不符。
	D08
	1
	
	

	32
	设计单位未按要求及时上报物资采购需求清单或出现上报质量问题；设计原因导致技术规范书存在明显技术错误，导致采购设备不满足技术要求。
	D09
	1
	
	

	33
	设计原因导致重大设计变更、技术方案调整、地勘资料及图纸与现场不符，技经工作开展不到位。
	D10
	1
	
	

	34
	专业设计人员配置不全，人员与组织架构不一致且未履行变更手续；主要设计人员不参与评审会议；设计质量问题突出；工地代表现场服务缺位。
	D11
	1
	
	

	35
	设计单位地质报告不准确导致开挖支护方式不合理。
	D12
	1
	
	

	36
	设计单位未按照规定时间交付审查合格的设计图纸（正式图纸），影响工程进度的。
	D13
	1
	
	

	37
	设计单位未采用标准设计和典型造价；未按不同建设阶段要求，在标准设计和典型造价应用平台上报信息；新建工程未按绿色电网建设行动指南提供相应设计文件。
	D14
	1
	
	

	38
	未见标准设计和典型造价应用情况统计表；工程技术经济指标控制不合理，造成概预算单位造价虚高（单位造价超出公司发布的控制线或同类标准，且无正当理由）。
	D15
	1
	
	

	39
	环评水保单位、设计单位工作深度不够，造成项目发生环保、水保、设计重大变动且无正当理由的。
	D16
	1
	
	

	40
	未按照设计管理控制文件规定开展评审工作，评审质量、内容深度、时间进度等不满足要求；或设计评审质量不高、深度不够导致因设计原因产生的重大设计变更、主要设计原则变化、增加工程投资等；或评审把关不严，工程技术经济指标控制不合理，造成单位造价虚高，对比分析不合理。
	D17
	1
	
	

	41
	现场管理人员未签订安全生产责任书。
	D18
	1
	√
	√

	42
	现场总监理师未持有国家或行业相应资格证书或失效；施工单位项目经理未持有相应的注册建造师资格证书、安全证书或失效。
	D19
	1
	√
	√

	43
	特种设备进场未报审、未定期进行检查、维护保养和检验（检测）；安装和拆卸单位不具备资质；未办理使用登记证。
	D20
	1
	√
	√

	44
	爆炸物品安全管理人员、仓库管理人员和爆破作业人员等不具备资格；将爆炸物品存放在不具备安全存放条件场所；爆破作业时安全防护措施不符合规范要求。
	D21
	1
	√
	√

	45
	报审的检测报告数据不真实或存在篡改、伪造现象。
	D22
	1
	√
	√

	46
	设计、施工、监理单位未根据相关的法规和强制性标准要求编制强制性标准实施计划；未按强制性标准实施计划同步进行检查；对检查发现的问题未及时进行整改；工程现场实体与工程建设强制性标准不符。
	D23
	1
	√
	√

	47
	项目投运后（质保期内），由于设计、施工单位原因造成重大及以上质量缺陷，影响设备的安全运行；出现重大及以上质量缺陷时，监理单位未能提供相关履责记录。
	D24
	1
	√
	√

	48
	虚报、虚签工程量，套取工程进度款或结算款:套取额达当期进度款10%以下或单项合同结算额10%以下的。
	D25
	1
	√
	√

	49
	工程概、预算出现漏项、重复计费等质量问题；工程概算、预算未执行信息化规约，并及时上传信息系统；工程概、预算高估冒算等与实际结算出现重大偏差（非业主方及市场原因），出现结算超概算或结算对比概算降低20%以上。20kV及以下配网项目为结算对比预算。
	D26
	1
	
	

	50
	未按规定给作业人员配备合格的安全帽、安全带、劳保鞋等防护用品；个人防护用品未进行定期检验。
	D27
	1
	√
	√

	51
	未按照国家有关规定计列和使用安全生产费用的；未编制安全生产费用使用计划，专款专用的；未明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限的。
	D28
	1
	√
	

	52
	存在信息系统录入及时性和准确性问题，且经提醒后仍执行较差。
	E01
	0.2
	√
	

	53
	未按规定向建设单位移交竣工档案的；移交档案出现重大缺陷的；遗留问题处理不及时，造成不良影响的。
	E02
	0.2
	√
	√

	54
	施工单位未及时编制三级进度计划并报监理单位审核；监理单位未认真、及时审核施工单位上报的三级进度计划；施工单位编制的三级进度计划中，根据工程实际情况，缺少一项及以上单位工程的。
	E03
	0.2
	√
	√

	55
	当工程进度发生较大变化时，施工单位未及时进行调整并履行报审手续；施工单位缩短合同工期后，未提出相应的施工组织措施和安全保障措施。
	E04
	0.2
	√
	

	56
	因设计、施工方原因，造成进度滞后，实际进度与进度计划不符，未及时纠偏的。
	E05
	0.2
	√
	

	57
	设计单位未按照要求的时间出具设计变更而影响工程进度；未及时解决施工过程中需要设计确认的问题而影响工程进度；各专业接口存在矛盾或不一致, 造成质量缺陷或现场施工无法进行而影响工程进度。
	E06
	0.2
	
	

	58
	设计单位未进行设计交底，设计图纸未提供危大工程清单及建议措施。
	E07
	0.2
	
	

	59
	设计单位未参加图纸审查会议；未书面确认相关图纸审查意见；未在所要求时间内答复相关单位提出的问题。
	E08
	0.2
	
	

	60
	设计单位未按规定时间交付可行研究报告、初步设计文件、施工图纸及预算文件、收口报告和竣工图。
	E09
	0.2
	
	

	61
	施工图及预算建设规模、主要技术方案与初设及批复不一致，或初步设计建设规模、主要技术方案与可研批复不一致。
	E10
	0.2
	
	

	62
	现场监理工程师、监理员未持有国家或行业相应资格证书或证书失效；施工单位项目总工、技术员、安全员未持有相应资格证书或证书失效；施工单位特殊工种人员未持有执业资格证书或证书失效，或与岗位不对应。
	E11
	0.2
	√
	√

	63
	运输索道、机动绞磨、卷扬机、起重机械、手拉葫芦、手扳葫芦、防扭钢丝绳、钢丝绳套、卡线器、紧线器等受力机具、工器具未按要求进行检验、校验。
	E12
	0.2
	√
	

	64
	危险化学品存贮管理、运输人员未经岗位技术培训考核合格后即上岗作业；危险化学品露天存放或未经有效隔离、隔开储存；未在危险化学品作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志；危险品未按规定装运；危险化学品作业时未采取必要的安全防护措施。
	E13
	0.2
	√
	√

	65
	未将“7S”管理要求纳入项目施工组织设计或安全文明施工策划等文件中，检查发现的“7S”问题未按整改时间闭环。
	E14
	0.2
	√
	√

	66
	未进行成品保护；或现场成品保护差；或安全文明状况差。
	E15
	0.2
	√
	

	67
	施工方案中未明确环保、水保措施；或现场未落实环保、水保措施，未按照方案执行，导致现场环境不满足法律和规范要求的，对当地居民造成影响的；环境监理、环境监测报告中提出的问题未及时制定整改措施或未整改。
	E16
	0.2
	√
	

	68
	临时建筑布置在滑坡、洪水、泥石流等地质灾害易发的危险区域，未避开水源保护区、水库泄洪区、濒险水库下游地段、强风口和危房影响范围；或当临时建筑建造在河沟、高边坡、深基坑边时，应采取而未采取结构加强措施。
	E17
	0.2
	√
	

	69
	占压原有地下管线，影响文物和历史文化遗产的保护与修复。
	E18
	0.2
	√
	√

	70
	施工单位未及时按批量批次（配网可按标段）对须送检材料、试块（件）等进行送检；或未按时送检；或未送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测；监理单位未按有关工程建设标准和国家规定对送检的材料、试块进行见证取样。
	E19
	0.2
	√
	√

	71
	工程开工前，监理单位未按要求编制质量控制标准（WHS）设置表；未按要求开展WHS质量控制；施工单位WHS整改不及时。
	E20
	0.2
	√
	√

	72
	未执行南网验评标准（或行业验评标准）。
	E21
	0.2
	√
	√

	73
	监理单位未组织相关单位进行隐蔽工程验收；或未经验收单位签字确认；或未督促施工单位进行消缺；设计单位接到监理单位通知后未参加隐蔽工程验收。                                        
	E22
	0.2
	
	√

	74
	监理单位未进行质量验收；或三级质量验收不符合要求。
	E23
	0.2
	√
	√

	75
	项目建设阶段，由于勘察设计、施工单位原因造成的质量缺陷未按期整改的。
	E24
	0.2
	√
	√

	76
	设计变更不规范、及时，或未按要求同步出具变更预算；设计单位未核算实施后的设计变更费用及与设计相关的工程签证引起的费用变更；监理单位未核实费用变更；变更完工工程量未“一单一算”，未“分阶段确认”合同内完工工程量。
	E25
	0.2
	
	√

	77
	施工、监理单位未及时确认甲供物资到货及使用量、办理物资领退料。
	E26
	0.2
	√
	√

	78
	招标控制价深度和质量等不满足国家、行业及相关规定，造成一般及以上质量缺陷的。
	E27
	0.2
	
	

	79
	未按送审结算资料清单要求提供结算资料，导致超结算通知书时间要求14天以上。
	E28
	0.2
	√
	√

	80
	施工单位报价未执行造价信息化规约；或工程结算无特殊原因不执行造价信息化规约；设计单位未提供结算技术经济指标，无特殊原因不执行造价信息化规约的。
	E29
	0.2
	√
	

	81
	施工单位对结算审核稿的复核，未按约定时间答复复核结果，或未按约定时间补充资料的。
	E30
	0.2
	√
	

	82
	工程结算深度和质量等不满足国家、行业及相关规定，造成一般及以上质量缺陷的。
	E31
	0.2
	√
	√

	83
	施工作业违章扣分超过一定数量，按照施工作业违章相关处罚要求关联扣罚乙方。
	E32
	/
	√
	√

	84
	发生有责任的事故事件,以相关部门调查结论为依据进行相关处罚。
	E33
	/
	√
	√

	85
	以上条款没有涉及的违法违纪的内容，以相关部门调查处理结论为依据进行相关处罚。
	E34
	/
	√
	√

	86
	现场作业的临聘施工人员未购买商业意外保险的
	F1
	3
	√
	√

	87
	现场作业的临聘施工人员未签订用工合同或协议的
	F2
	3
	√
	√



