变电站便携式消谐装置职创项目材料费零星采购
技术规范书

2024年 08月 29日
1  标的概况

标的名称：变电站便携式消谐装置

1.1 标书适用范围和界限

（1）本标书适应于所供变电站便携式消谐装置设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

1.2 采购范围

（1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的变电站便携式消谐装置设备、备品备件、专用工具和仪器。

（2）供货范围一览表

投标方提供的变电站便携式消谐装置设备的具体规格见表1.1：供货范围及设备需求一览表。包括设备及设备所有软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具和安装附件等。

表1.1 供货范围及设备需求一览表

	序号
	名  称
	型号规格
	数量

	1
	存储模块
	个
	1

	2
	锂电池充供电模块
	个
	2

	3
	试验线
	套
	5

	4
	机壳
	套
	1

	5
	电路板
	个
	1

	6
	消谐模块
	个
	1

	7
	数据远传端口
	个
	2

	8
	微控制器
	个
	1

	9
	面板打印机
	套
	1

	10
	液晶屏
	套
	1

	11
	ABS箱子
	个
	1

	12
	交流电压采样板
	个
	1

	13
	信号灯群
	个
	1


（3）供货期、工厂验收、安装调试、技术培训、软件升级/维护、通讯协议开放等服务要求，见本技术规范书相应章节。

供货期：至2024年9月30日
1.3 应用场景

实现变电站内传统在线式消谐装置功能消失时快速紧急准确弥补站内消谐功能空白
2  技术要求

2.1 功能要求

（1）消谐装置的移动便携性：需配备大容量锂电池保证消谐装置便携性和高续航，且配置电压插口和控制开关的设计实现装置快速拆接。
（2）故障类型精确判断：消谐装置可满足各种特征频率铁磁谐振故障消除。

（3）良好的人机交互功能：装置可简便设定及信息查看，事件实时记录存储及输出功能实现故障分析、事故追忆。
2.2 性能要求

（1）可区分过电压和铁磁谐振

（2）可消除1/3分频、1/2分频、工频、3倍频的铁磁谐振故障

（3）装置的充电锂电池容量≥4000mAh

（4）装置自身可存储999条故障事件信息，且掉电不丢失
2.3 结构要求
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