南宁监控中心基于南网伏羲芯片的自主可控音频传感器群创项目加工测试服务零星采购文件

	零星采购名称
	南宁监控中心基于南网伏羲芯片的自主可控音频传感器群创项目加工测试服务零星采购

	收货地点
	南宁市民族大道135-1号

	采购内容
	南宁监控中心基于南网伏羲芯片的自主可控音频传感器群创项目加工测试服务

	技术/服务要求
	技术要求：

本项目基于南网伏羲芯片进行音频传感器研制，解决音频传感器在南网物联网条件下数据采集、传输接入问题，为听觉进入电力系统提供路径。

按照附录功能要求，采用伏羲芯片，加工一套电路板、传感器外壳并进行组装和程序下载，跑通基本操作系统及采集程序，含所需的元件材料。

商务要求：
（1）调试安装地点：广西南宁市青秀区民族大道135-1号超高压南宁监控中心。

（2）服务完成并经甲方验收通过后，乙方15个工作日内开具增值税专用发票给到甲方，甲方30个工作日内完成支付。

其他要求：

需上传盖章报价文件、营业执照。

	服务时间
	收到甲方的服务通知后45个工作日内完成。

	采购对象资格要求
	无。


附录：

一、南网伏羲芯片基本情况
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二、伏羲芯片模组情况

可采用伏羲芯片模组进行开发，也可以采用核心板等进行开发。以下为典型配电模组的情况，可降低设备厂家的开发难度，缩短产品开发周期，提高产品整体的稳定性。
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图 1  典型模组实物图

模组规格：

电源输入：5V±5%，模组功耗：5V/1.2A，工作环境：工作温度：-40℃ ~ 85℃  湿度：10-97%（无凝露）冷却模式：无风扇设计。

模组基于FUXI-H芯片进行设计，该芯片采用高性能多核设计架构，内核主频最高可运行800MHz，集成丰富的外设，布局紧凑，支持linux 4.19操作系统或裸跑运行，模组功能说明如下：

1GByte DDR3，512Mbyte ECC校准、16MB NorFlash、8GB EMMC，具备CK810.0、CK810.1、CK860、CK803.0、CK803.1 JTAG调试接口；

支持高精度时钟，支持外部看门狗；

3路百兆网口，1路千兆网口，百兆网口支持RMII接口，千兆网口支持RMII/RGMII接口；

11路串口，UART0、UART1为CPU调试串口，其余9路串口接蓝牙、GPS或对外维护串口等；

3路IIC接口；

5路SPI接口，接入加密芯片、ADC等；

2路电力专用采样接口，每路可支持24通道采样，最大支持48通道采样。不支持8通道AD和16通道AD混合使用，2路电力专用采样复用SPI4、SPI5接口。

支持B码校时及秒脉冲信号输出PPSOUT；

多路通用GPIO引脚，支持FTU、分布式DTU开入开出直连设计要求，支持集中式6路DTU开出直跳要求；

1路RGB888 LCD接口，支持最大分辨率为1280x800 @50Hz；

4路PWM； 

2路USB2.0接口；

2路CAN通信接口；

6路片上ADC（12bit）直采通道

2路硬件测频通道；

三、电路功能图





其他要求

乙方应该加工服务中应含实现功能所需的所有元器件和材料。

甲方可提供调试伏羲芯片配套的CPU CKLINK调试器，用于程序的下载及测试。

太阳能电源模块应能给系统持续供电。
传感器应具备在户外长期工作的能力，防水防风。
应具备接入南网物联网平台功能。
WAPI模块





伏羲芯片模块





音频采集模块





太阳能电源模块








