南宁监控中心变电站设备视窗除雨除反光方法研究材料加工服务采购文件

	零星采购名称
	变电站设备视窗除雨除反光方法研究材料加工服务



	预计采购金额(万元)
	   
	收货/服务地点
	广西南宁市民族大道135-1号

	采购内容（详细描述数量、型号规格、服务要求）
	应变电站设备视窗除雨除反光方法研究项目需要加工适配变电站开关等玻璃视窗的防反光、防雨水膜。该膜为平面透明材质，能贴合于玻璃视窗起到防反光、不吸附雨水效果，膜轻便，易用剪刀裁剪，本次加工服务包工包料。

	技术/服务要求
	一.服务内容及要求：

1、加工适配变电站开关等玻璃视窗的防反光、防雨水膜。该膜为平面透明材质，能贴合于玻璃视窗起到防反光、不吸附雨水效果，膜轻便，易用剪刀裁剪，本次加工服务包工包料。

2、变电站设备视窗的防反光、防雨水膜规格参数要求：

①粘接能力：能够贴附于立起平面玻璃。

②光学性能：
透过率>96.0%

反射比<6.0%
③疏水性：水滴角大于90度

④膜厚度<1mm
3、交付前需提供中标后出具的产品性能第三方检测报告。

4、需要将营业执照连同加盖公章的报价表一起上传，报价为含税价格。

5、交付物：变电站设备视窗的防反光、防雨水膜6张尺寸40cm*40cm、第三方性能检测报告。
二.结算及支付方式：完成加工服务验收合格后，开具发票，30天内支付全部费用。

三.发票要求：增值税专用发票。



	服务时间
	中标后1个工作日至2024年11月。

	采购对象资格要求
	无


