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[bookmark: _Toc26614]输电管理二所信息设备间-蓄电池房修理内容
（1）拆除工程
拆除排气扇1台，拆除二三插座3个，拆除开关面板2个，拆除配电箱1台，拆除明敷PVC线缆及电缆；
（2）设备更换
a) 采购安装1台风量不低于300m3/h防爆排气扇；
b) 在电池室外安装2个二三插座；
c) 在电池室外安装2个86型开关面板；
（3）其他
a) 采用镀锌线管暗敷原有明敷线缆；
b) 采用镀锌线槽明敷原有PVC线线槽；
c) 原有电池室墙面照明配电箱安装至电池室门外；
d) 墙面开凿及修复；
e) 垃圾清运；
输电管理二所信息设备间-蓄电池房修理资质要求
（1）中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。
（2）能提供营业执照或企业法人营业执照。
[bookmark: _GoBack]（3）施工人员需具备相关专业资质，满足对应项目资质要求
根据《广州供电局非招标管理实施细则（修订）》（Q/CSG-GZPS243005-2019）要求，本次采购项目品类不在集中采购目录内，采购标的单价较低，单项合同估算价在5万元（不含）以下，满足零星采购条件。

