南方电网科学研究院有限责任公司

长时户外隔直电容器租赁零星采购技术附件

采购范围及要求
长期带电考核试验需求，需租赁长时户外隔直电容器，服务要求如下：

隔直电容参数：海拔高度2200m，环境温度5-40℃，抗震能力7级，抗风能力10级，电容量60nF（偏差+5%），5分钟直流耐受电压（干/湿）720kV，正负极性3次操作冲击耐受电压1560kV，正负极性3次雷电冲击耐受电压2010kV，户外立式安装；
报价为隔直电容器三个月租赁费，含设备使用费、拆装人工费、运输等所有费用；
中标单位收到中标通知15日内完成设备安装调试，设备到货安装调试完毕支付相应费用。
资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。


成交办法
根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。
