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配网架空线路绝缘导线强化补丁

制作材料采购
技术规范书
海南电网有限责任公司五指山供电局
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1总则

1.1本规范仅针对“配网架空线路绝缘导线强化补丁制作材料采购”（以下简称项目）的招标。

1.2本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求。

1.3本技术规范所建议的项目研究内容如与供应商所执行的内容不一致，供应商应按更高标准执行。

1.4本技术规范未尽事宜，由采购方、供应商双方协商确定。

1.5采购方保留对本文件的解释和修改权，供应商应对本文件内容进行严格地保密，未经采购方授权不得将此文件泄漏给第三方，否则采购方有权追究供应商的责任。

2项目目标

海南属于热带季风气候，380V/10kV配网架空绝缘导线长期运行在高温、高辐射环境下，绝缘层易老化开裂，引起缆芯导体氧化，导致线路线损增加以及漏电风险增大；其次，配网架空线路因和道路两边绿化树木占用的空间相同，因植物生长速度快，树害问题普遍存在较多，乡村情况更甚，树枝容易与导线产生搭接，树枝与导线摩擦，加剧了绝缘表皮的磨损速度，严重情况下将产生放电甚至接地、短路故障，对架空线路附近进行生产生活的居民及闲杂人员带来人身安全风险。

本项目利用绝缘、抗磨损的轮胎帘子线做为经线，弹性塑料丝做为纬线，编制成可有自卷力的筒型纱布骨架，将抗老化阻燃涂层材料融合于橡胶，均匀涂敷纱布骨架并干燥，形成轻薄型自卷筒，结合配网线路中的实际运行状况和需求，最终制成0.5米、1米、2米等不同长度的配网架空线路绝缘导线强化补丁，将绝缘杆杆头改成横型抓举爪，将架空线路绝缘导线强化补丁推举到导线下方，因强化补丁具有自卷力，可自动包裹住绝缘导线完成安装。 

3服务界限

3.1投标方负责完成配网架空线路绝缘导线强化补丁制作材料的采购工作。

3.2本项目采购方提供试验场地及现场安装协调，项目所需其他材料设备由投标方提供完善。

3.3投标人应按项目计划进度，协助召开项目的检查、评审、验收等会议，配合采购方完成实现项目目标的相关工作。

3.4本项目包含的的材料、工器具、机具、配合相应的试验（试验）、施工人员全部由投标方提供，且费用包含在合同价款中。

4项目总体要求

本项目采购高强度轮胎帘子线、轻量化弹性塑料丝等骨架纱布原料，抗老化阻燃涂层材料、橡胶材料、绝缘杆、器具、辅材等，为最终制成0.5米、1米、2米等不同长度的配网架空线路绝缘导线强化补丁提供研制开发所需的所有材料。

5技术指标

5.1功能说明及技术参数

5.1.1 0.5米、1米、2米等不同长度的配网架空线路绝缘导线强化补丁各50米；

5.1.2 降低配网绝缘导线老化开裂速度；防止导线老化、树枝磨损、人工误破坏引起的触电、放电、接地故障；对已老化和磨损的导线进行绝缘修补，延长使用寿命，保障架空线路附近进行生产生活的居民及闲杂人员人身安全。

5.2 所需专用材料使用条件

5.2.1使用温度范围：-20℃～+150℃。

5.2.2湿度：日相对湿度平均值≤95%，月相对湿度平均值≤90%海拔：≤1000m。

5.2.3绝缘强度：满足国家规范要求，适用于10kV/380V高压线路。

5.3 所需专用材料清单

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	高强度轮胎帘子线
	丝径1.13,密度44±2
	1
	套
	满足项目所需

	2
	轻量化弹性塑料丝
	抗拉强度370MPa~480MPa
	1
	套
	满足项目所需

	3
	抗老化阻燃涂层材料
	阻燃等级A级
	1
	套
	满足项目所需

	4
	定制化绝缘杆及辅材
	10kV
	1
	套
	满足项目所需


6项目管理

6.1实施管理

投标方设立项目负责人，项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

6.1.1负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。

6.1.2负责项目实施进度安排等事务协调。

6.1.3作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，实施协调和项目验收等事务的安排与协调。

6.1.4按时提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

6.1.5在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。

6.1.6在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。

6.1.7遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。

6.1.8及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性工作小结。

6.2质量保证

6.2.1本项目所包含的的材料、工器具、机具、安装、调式、施工人员全部由投标方提供，且费用包含在合同价款中。

6.2.2投标方应建立健全物质管理制度，完备物质出、入库手续，并详细记录。投标方使用的材料、设备的质量和规格型号必须经招标方认可后方能用于项目。

6.2.3投标方使用的材料必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求。不论是否经过招标方代表检验，均由投标方对其质量负责。如发现投标方将不合格产品、设备用于该工程，招标方有权要求投标方更换并承担全部费用。

6.2.4投标方使用的材料必须有完整的产品合格证、材质证明书并于开工前向招标方提供复印件，如果不符合质量要求，招标方有权拒绝投标方在工程中使用。

6.2.5招标方有权到投标方选定的供货商检查设备、材料质量。

6.3项目进度管理

	序号
	时间
	工作任务目标

	1
	2024年9月
	开展配网架空线路绝缘导线强化补丁制作材料采购项目技术规范书编写工作

	2
	2024年9月
	开展配网架空线路绝缘导线强化补丁制作材料采购项目采购招标工作

	3
	2024年9月
	开展配网架空线路绝缘导线强化补丁制作材料采购项目采购合同签订工作

	4
	2024年9月
	开展配网架空线路绝缘导线强化补丁制作材料采购项目具体实施工作

	5
	2024年10月
	开展配网架空线路绝缘导线强化补丁制作材料采购项目验收及支付工作


7服务内容

7.1设备的免费质保期不低于1年

7.2投标方必须24小时（节假日或工作日）答复售后服务的需求，并在72小时内提供技术服务。

8项目验收

投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后五个工作日内开展项目验收。验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

9预期成果

本项目采购高强度轮胎帘子线、轻量化弹性塑料丝等骨架纱布原料，抗老化阻燃涂层材料、橡胶材料、绝缘杆、器具、辅材等，为最终制成0.5米、1米、2米等不同长度的配网架空线路绝缘导线强化补丁提供研制开发所需的所有材料。
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