插拔自锁式高空标识牌服务采购技术要求
技术原理：插拔自锁式高空标识牌，标示牌整体采用绝缘材料制作。其顶部固定挂点部位采用插拔自锁式挂钩设计，高空悬挂标示牌作业时，使用绝缘杆配合可进行快速牢靠悬挂也可快速取下，与标示牌连接处采用牢靠的卡死固定连接方式，使标示牌悬挂好以后大风吹过不会发生旋转。
技术关键点：插拔自锁式高空标识牌，采用硬式高强度固定在悬挂点的方式，替代传统挂绳的方式，使插拔自锁式高空标识牌，在进行高空悬挂标示牌作业时，更加方便快捷高效安全。

供应商需提交的证明文件:
1、供应商营业执照（供应商经营范围需包括电力设备器材及模具生产加工、电力金具制造）;
2、4年及以上同类项目业绩经验，须提供项目合同、成交通知书或发票任意一样的资料复印件/扫描件。

其它配合需求
1、为加快推动项目整体研发进度，测试加工供应商需配合甲方外派驻点技术开发人员1名，并配合项目后期开展试点应用工作，时间不低于1个月；
2、供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等；
3、供应商配合甲方至少完成1项发明专利技术交底书、并申请受理；
4、供应商配合甲方至少完成1篇技术论文发表(录用通知)。
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