鲁厂2024年环境空气检测技术规范书

一、项目概况
针对鲁布革电厂四个区域：厂房、乃格生产区、罗平办公楼（罗平县文笔路22号）、罗平三号院食堂及部门办公室，共计73个监测点，开展工作环境空气质量检测工作。
二、检测主要参考依据标准及规范
1.《环境空气质量标准》（GB 3095-2018）
2.《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）
3.《室内环境空气质量监测技术规范》（HJ/T167-2004）
4.《室内空气质量标准》（GB/T1883-2022）
5.《中华人民共和国国家职业卫生标准》 （GBZ38-2006）
三、检测程序和要求
1.准备工作：在开始检测之前，需要检查检测设备是否完好并进行校准，选择合适的监测点位，并确认监测地点的环境背景信息。
2.样本采集：在选定的监测点位采集空气样本，并记录相关数据，如采样时间、地点、温度、湿度等气象条件。
3.样本处理：对采集到的空气样本进行处理，如预处理、化学处理、浓缩等，并对处理后的样本进行标记及记录。
4.分析测量：将处理后的样本送往实验室进行分析测量，选择适应的分析仪器和方法，并按照标准方法进行样本测量。
5.结果报告：根据测量结果撰写检测报告，包括原始记录归档。
环境空气检测的要求涉及以下几个方面：
1.监测点位的设置：监测点位应根据国家和地方的相关规定进行选择和规划，确保点位能够代表该地区的空气质量状况。
2.仪器设备与校准：使用符合国家标准并获得相应检定或校准合格证书的监测仪器设备，并按照规定周期进行校准。
3.质量保证和质量控制：在监测过程中实施质量保证和质量控制措施，确保监测数据的准确性和可靠性。
4.数据处理：对监测数据进行处理，包括数据的整理、计算和分析，确保数据的准确性和可比性。
5.报告编制：
（1）样品情况。
（2）检验方法、使用仪器及最低检出限。
（3）检测结果。
6.遵守相关法规和标准：检测工作应遵循《环境空气质量标准》、《环境空气质量手工监测技术规范》等相关法规和标准.
请注意，上述程序和要求是基于一般的环境空气检测流程，具体的操作可能会根据不同的检测机构和项目要求有所调整。在进行检测时，应严格遵守最新的法规和技术规范。
四、工作环境空气质量检测基本内容、要求
1.空气质量检测的基本内容主要包括对环境空气中多种污染物的浓度进行监测，这些污染物通常包括但不限于：
（1）可吸入颗粒物（PM10）
（2）硫化氢
（3）TVOC
（4）甲醛
（5）苯
（6）甲苯
（7）二甲苯
（8）酚类化合物
（9）铅尘
（10）细菌总数
（11）氡气
2.应采用国家或国际认可的标准方法进行污染物的测定，以确保数据的准确性和可比性。
3.设备和采样技术：使用的监测设备应经过校准，并符合相关的技术规范。采样点的设置应考虑到代表性、可比性和整体性，避免受到局部污染源的影响。
4.数据处理：监测数据应进行适当的统计和处理，以得出可靠的环境空气质量结果。
5.质量控制：实施质量保证和质量控制措施，包括定期的设备校准、参与能力验证计划和数据审核等。
6.合规性：检测结果应符合国家或地方的环境空气质量标准，如《环境空气质量标准》（GB 3095-2018）等。
7.监测频次：根据监测目的和污染物的特性，确定合适的监测频次，以确保监测数据能够真实反映空气质量的变化。
8.监测网络：建立环境空气质量监测网络，以获取广泛区域内的空气质量数据，用于环境管理和污染防治。
以上要求确保了空气质量检测的科学性、准确性和权威性，有助于保护公众健康和环境质量。
五、鲁布革电厂罗平、乃格工作环境检测点及检测项目
	序号
	检测位置
	检测项目
	项目数

	厂房

	1. 
	#2水泵房
	可吸入颗粒物、TVOC、酚类化合物、菌落总数、氡含量
	2

	2. 
	#3水泵房
	可吸入颗粒物、TVOC、酚类化合物、菌落总数、氡含量
	2

	3. 
	主运输洞支洞室
	可吸入颗粒物、TVOC、酚类化合物、菌落总数、氡含量
	1

	4. 
	空压机室
	可吸入颗粒物、酚类化合物、TVOC、氡含量
	2

	5. 
	##2、#3机励磁室
	可吸入颗粒物、TVOC、酚类化合物、氡含量
	2

	6. 
	#2、#3水轮机室
	可吸入颗粒物、酚类化合物、TVOV、氡含量
	2

	7. 
	#1、#2及#3、#4主变冷却水泵室
	可吸入颗粒物、酚类化合物、硫化氢、TVOV、氡含量
	2

	8. 
	污水泵室
	可吸入颗粒物、酚类化合物、硫化氢、TVOV、氡含量
	1

	9. 
	#2、#3机尾水锥管处
	可吸入颗粒物、酚类化合物、氡含量、TVOC
	2

	10. 
	#2、#3机球阀室
	可吸入颗粒物、酚类化合物、TVOV、氡含量
	2

	11. 
	220VⅠ、Ⅱ组蓄电池室
	可吸入颗粒物、铅及其化合物、菌落总数、TVOV、氡含量
	2

	12. 
	48VⅠ、Ⅱ组电池室
	可吸入颗粒物、铅及其化合物、菌落总数、TVOV、氡含量
	2

	13. 
	400V公用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段配电盘
	可吸入颗粒物、硫化氢、TVOV、氡含量
	3

	14. 
	48V、220V直流配电室
	可吸入颗粒物、硫化氢、TVOV、氡含量
	2

	15. 
	中央控制室
	可吸入颗粒物、硫化氢、菌落总数、TVOV、氡含量
	2

	16. 
	发电机层
	TVOC、可吸入颗粒物、氡含量
	2

	17. 
	线路保护室
	TVOC、可吸入颗粒物、硫化氢、氡含量
	1

	18. 
	开关站
	TVOC、可吸入颗粒物、酚类化合物、氡含量
	2

	19. 
	1#、#3、#5主变室
	TVOC、可吸入颗粒物、酚类化合物、氡含量
	3

	20. 
	#2、#3尾水闸门室
	TVOC、可吸入颗粒物、酚类化合物、氡含量
	2

	乃格生产区

	21. 
	现场值班楼集控室306室
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	1

	22. 
	现场值班楼2楼202会议室
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	1

	23. 
	现场值班楼办公室（114、204、205、210、309）
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	5

	24. 
	现场值班楼通信机房209室
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	1

	25. 
	乃格食堂厨房
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	2

	26. 
	乃格食堂餐厅
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	2

	 罗平办公楼（罗平县文笔路22号）

	27. 
	办公楼0511会议室
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	1

	28. 
	办公楼0702通信机房电源室
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	1

	29. 
	办公楼0701集控中心
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	1

	30. 
	办公楼0704水调中心
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	1

	31. 
	办公楼1楼UPS电源室
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	1

	32. 
	办公楼0611会议室
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	1

	33. 
	办公楼部门办公室（0104、0204、0305、0406、0410、0505、0610）
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	7

	34. 
	综合楼三楼、四楼会议室
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	2

	罗平三号院食堂及部门办公室

	35. 
	水工水情管理中心办公楼304、305办公室
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	2

	36. 
	水工水情管理中心办公楼301会议室
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	1

	37. 
	罗平三号院职工食堂厨房
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	2

	38. 
	罗平三号院职工食堂餐厅
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数
	2


[bookmark: _GoBack]六、提交成果有关要求
1.国家有关技术规范、规程的要求和本技术规范书约定的检测要求进行检测，保证监测数据的准确性、精密性、完整性，成果符合国家和行业的法律法规和技术标准。
2、现场检测工作完成后的两个月内出具《检测报告》，报告一式两份，由质量负责人一级审核，技术负责人二级审核、授权签字人三级审核并签发。
3、对所出具检测报告或检测结果数据真实性负责，保证报告的有效性、客观性及真实性。
