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[bookmark: _Toc17586][bookmark: _Toc7361][bookmark: _Toc32374][bookmark: _Toc266713645][bookmark: _Toc19589][bookmark: _Toc161832193]总 则
1. 本文件为一种多功能的低压架空线路故障排查工具（材料采购）的技术要求书。
2. [bookmark: _Hlk173933519]采购服务提供方需要提供满足本技术要求书制定目标的材料供应，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他优化调整需求。
3. 本技术要求书未尽事宜，由双方协商确定。


1、 [bookmark: _Toc12367]服务内容及目的
[bookmark: _GoBack]	目前我局低压架空线故障排查主要采用电笔、钳表等技术手段对目标线路进行电流、电压测量，排查确认故障点所在才能抢修复电。由于电流检测和电压检测的技术原理不同，难以一体集成，所以目前一线人员对线路进行故障排查时需背负多套设备，作业十分不便。因此，为提升一线现场低压配网故障排查技术水平，本项目组拟针对低压配网夜晚故障场景排查检测需要，研制一种多功能的低压架空线路故障排查工具，采用一体式轻量化集成设计，集成照明、电流测量、电压感应等多功能于一体，有效减轻现场作业负担及操作步骤，提升故障巡查效率。
服务方需要提供满足主要技术指标要求的材料供应，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他优化调整需求。
设计研制目的：
1. 减少运维人员查障时所需工具数量
2. 减少查障工作时间及操作步骤，降低查障风险
3. 提升故障定位效率，便于后续制定清除故障计划

2、 [bookmark: _Toc9542]主要技术指标要求
1. 安全性：所研制的多功能的低压架空线路故障排查工具使用环境主要为低压带电线路，设备的安全性尤其重要，绝缘部分需要能耐压绝缘1kV
2. 耐用性：所研制的多功能的低压架空线路故障排查工具多为户外使用，设备应能耐腐蚀、防水，使用年限能在60个月及以上
3. 易用性：所研制的多功能的低压架空线路故障排查工具目的是提升故障查找效率，功能集成，应能方便携带，易于使用，满足运维人员在塔下采用单一工具即可完成架空线路故障断点所在巡查。
4. 功能性：所研制的多功能的低压架空线路故障排查工具功能齐全，本项目所研制的工具具体要求如下：
(1) 调研夜晚低压架空线路故障排查作业场景，充分考虑作业行动、杆塔高度、负载重量、检测参数等装备集成需要，提出照明、电流测量、电压感应等多功能工具集成一体的可行性方案。
(2) 设计电流感应采集功能，研究采用电磁感应技术实现目标电流精细感应。
(3) 研究设计微型电压感应功能，集成非接触式电压感应技术，可满足在电流感应采集的同时完成电压感应。
(4) 多功能的低压架空线路故障排查工具整体集成开发，根据低压架空线高度作业场景需要，集成绝缘杆、照明、电流测量、电压感应等多功能于一体，满足运维人员在塔下采用单一工具即可完成架空线路故障断点所在巡查。
5. 性能指标：所研制的多功能的低压架空线路故障排查工具需达到一定性能，包括电压测试等级能达到1kV，电流测试等级能达到600A，绝缘部分能耐压绝缘1kV
3、 [bookmark: _Toc30257]成果交付与验收
1. 研制出一种多功能的低压架空线路故障排查工具样机1套。包括其中以下材料：
(1) 定制分节式绝缘杆模块、
(2) 定制电流测量模块
(3) 定制电压感应模块
(4) 定制照明模块
(5) 定制电源模块（采集端）
(6) 定制射频通信模块
(7) 定制接收天线模块
(8) 定制显示模块、
(9) 定制数据控制中心
(10) 定制存储模块
(11) 定制电源系统（接收端）
2. 乙方需于2024年10月30日前交付符合要求的成果，并通过甲方验收，同时需协助甲方完成本项目的相关资料整理，包括协助甲方完成发明专利、论文等知识产权的编写，协助甲方完成项目资料收集、整理，配合甲方通过项目结题验收。
3. 配合甲方申报相关奖项。
鉴定与验收
1. 外观检查：按照合同核对生产工具的设备名称、型号规格等是否与合同和技术协议相符，查看是否有破损，如有残损应做好残损情况的现场记录，并拍照记录
2. 设备技术资料：设备技术资料（图纸、设备使用与保养说明书和备件目录）、产品合格证、随机配件等是否与合同以及技术协议内容相符，否则不予验收
3. 开箱验收：设备要现场开箱验收并做好记录
4. 设备性能验收：设备性能验收要在设备安装完毕之后进行，对于此项设备，需所有主要技术指标均达到要求才给予验收

4、 [bookmark: _Toc30702]资格要求
	1
	能提供营业执照或企业法人营业执照；

	2
	能提供类似的研发合同业绩至少1份；

	3
	本项目报价下浮率高于5% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告视为原则性不响应采购要求，作不合格处理。



