响应情况对照表
	序号
	需求名称
	规格型号/技术参数
	响应参数
（本栏需供应商响应填写）
	响应图片
（本栏需供应商响应填写）

	[bookmark: OLE_LINK1]1
	试验用定制罐体
	dn50×2.4mm /1.0MPa
罐体材质：pvc
气动快插接头：PC8-M5
	
	

	2
	试验用定制罐体
	dn40×2mm /1.0MPa
罐体材质：pvc
气动快插接头：PC8-M5
	
	

	3
	减压阀转接头
	Φ8转Φ4
	
	

	4
	无油隔膜真空泵
	10L真空泵
	
	

	5
	微孔过滤滤膜
	直径50mm;水系0.45um（小口径）
	
	

	6
	1L真空过滤装置
	砂芯直径40mm
	
	

	7
	电子防潮箱
	1.具备除湿功能、含LED显示屏
2.湿度设置范围不低于：20%RH-60%RH
3.容量：不小于160L
4.隔层不少于：4层
5.海绵垫不少于：4张
	
	

	8
	圆形预绝缘端子
	冷压端子O型铜鼻子 RV1.25-10（多型号1000只/袋）
	
	

	9
	400V低压绝缘手套
	丁腈磨砂
	
	

	10
	一次性PP环氧乙烷灭菌注射器
	1ml，配套针头0.45
	
	

	11
	色谱仪用双面侧孔针头
	5#双侧针头
	
	

	12
	手持切割机
	1.包含18V的电池2块、充电器
2.可调节、固定切割深度调节范围包含0.5CM-2CM
3.重量不大于3KG
	
	

	13
	电池绝缘帽
	(TP26-4-47和TP30-136)
	
	

	14
	IQAir 空气净化器滤芯GCX过滤筒
	IQAir 空气净化器滤芯GCX MultiGas 除甲醛过滤筒，适用GCX Series 
	
	

	15
	IQAir空气净化器滤芯 
	IQAir 空气净化器滤芯替换滤网H11（XL）底层滤芯，适用GCX Series GCX HEPA H11（XL）
	
	

	16
	Metrohm油微水仪用库伦法进样垫片
	16mm
	
	

	17
	封口膜瓶膜密封膜
	10cm*38m 
	
	

	18
	邻苯二甲酸氢钾
	纯度99.998%；品牌：罗恩；质量：25g
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