鼎和大厦停车场系统升级技术要求
一、总体要求
（一）对鼎和大厦2进2出停车场系统及设备进行升级，包括停车场出入口的车牌识别控制系统、控制机、道闸等，实现智能化车牌识别；
（二）停车场系统升级后，按政府监管部门要求接入相关系统；完全兼容港澳车单牌识别等问题，实现出入通道车辆不停车快速通行，解决出入口拥堵；
（三）具有微信、支付宝、手机APP、银联无感支付等电子支付功能；
（四）具有日报表，月报表，年报表的查询、统计、打印功能，可查询任意日期/月份/年份的报表（包括操作员，上班时间，进场次数、出场次数、进场手动放行次数、出场手动放行次数）并可打印；
（五）提供2年免费维保服务，通过报修、远程运维以及售后人员快速到场解决现场问题。远程服务时效要求：紧急故障（系统瘫痪或不能收费）10分钟、重要故障（偶发故障或道闸问题）30分钟、普通故障（影响体验）60分钟响应；到场服务时效要求：紧急故障（系统瘫痪或不能收费）2小时、重要故障（偶发故障或道闸问题）4小时、普通故障（影响体验）6小时；
二、出入口控制机要求
（一）工作温度：-10℃-+75℃，相对湿度≤90%无凝露
（二）储运温度：-10℃-+75℃，相对湿度≤95%无凝露
（三）内存：不小于4G
（四）LED显示屏：标配4行2列LED显示屏
（五）语音提示：可自定义语音提示
（六）车牌识别率: 全天候≥99.8%，车牌颜色识别率: 全天候≥99%
（七）存储容量：记录储存容量不少于10万条，脱机图片至少能够存储1000张
（八）车标识别率: 全天候≥85%
（九）车牌识别车速：≤20km/h
（十）车牌识范围:全系车牌，含黑牌、黄牌、蓝牌、白牌、民用车牌、港澳牌、警牌、武警牌、军牌、民航、使馆牌、领事馆牌、新使馆牌、新领事馆牌、新能源牌的全汉字、字母、数字识别以及特殊个性车牌等
（十一）收费模式：支持车主扫静态二维码缴费（主扫）
（十二）摄像头：2.8mm-12mm变焦镜头，像素不低于1080P/500万，最低照度支持0.001lux，可上、下、左、右调节角度
（十三）补光灯——高亮LED灯不少于12颗，功率20W以上，可上、下、左、右调节角度
三、道闸参数要求
（一）工作环境：-25℃～+70℃，相对湿度≤95%，无凝露（常温下）
（二）运行噪音：小于58分贝（符合国家室外噪音标准）
（三）静电等级：满足GB/T17626.2规定的三级测试标准
（四）杆型长度：符合现场实际需求（不防撞、带胶条）
（五）闸杆类型：方形杆/圆形杆
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