自锁式快速绳索固定夹具
1、 解决无绳环线材无法快速安装在拉力测试仪上的问题；
2、 解决传统线材固定方式会损伤导线，并对测试结果产生干扰的问题；
3、 线材安装便捷迅速，安装稳固；
4、 安装过程无需工具且安装后在测试过程中不会损伤绳索。
5、 该装置能承受不低于10000N的拉力拉力实验；装置材料为优质碳素结构钢为基材，成品需进行调制处理确保其硬度在225~297HB之间。
6、 装置如下图所示绳头被包裹在受力绳下方，当绳子受到拉力时可以使绳子约拉越紧的缠绕在该装置上。
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