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西双版纳供电局2024年西双版纳勐腊供电局配电所用房项目见证取样检测服务

技术规范书 

编制单位：西双版纳供电局规划建设管理中心

2024年9月

西双版纳供电局2024年西双版纳勐腊供电局配电所用房项目见证取样检测服务技术规范书
一、总则

项目包括西双版纳勐腊供电局配电所用房项目。工程由云南电网有限责任公司下达投资计划，西双版纳供电局负责组织实施。

技术规范标准

（一）《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)

（二)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013）

（三）《中国南方电网有限责任公司基建质量管理办法》（Q/CSG2052076-2021）

（四）《云南电网有限责任公司基建质量管理实施细则

》（Q/CSG-YNPG2063001-2024）

（五）《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号令）
（六）其他相关的现行国家、行业强制性标准和技术规范、规程；南方电网公司、云南电网公司设计深度及有关技术要求。

 （七）上述相关标准若有调整，原则按照最新标准要求执行。

三、采购内容

西双版纳勐腊供电局配电所用房项目见证取样检测服务单位。

四、技术服务具体要求
1.技术服务的内容：按照附件1.检测服务清单内的项目进行见证取样检测。服务内容除以上检测工作外，还包括：
（1）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（2）在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

（3）按照规定的数据格式将数据接入检测监管信息系统。检测数量最终以设计图纸为准。检测项目包括但不限于检测服务清单内容，根据建设项目特点及属地有关政策要求招标人可适当增加必要的检测项目、检测参数。增加检测项目、检测参数的全费用综合单价结合市场价，由甲、乙双方协商确定 。

2.技术服务的方式：在实施阶段根据各适用项目建设单位工程施工进度安排和实际的施工顺序，在工程达到检测的龄期要求后并经建设单位同意后，利用投标时承诺的技术手段、方法和检测设施，在现场进行检测，并提供检测报告及后期技术服务。整个检测工期需配合整个项目施工的工期。根据工程的施工进度情况合理优化服务进度计 划。

3.技术服务的要求：根据设计文件、设计规范、各种施工及验收规范、招标文件、技术规范书等要求开展见证取样检测工作，并提供成果资料，相关要求如下： 
（1）成果资料：①检验检测报告；②检验检测过程真实记录：以检测现场和检测过程为背景，可溯源检测过程的检测影像资料和不少于6张检测照片(带拍摄时间和拍摄地址的水印，并附带相应文字说明，随检测报告一并提供给建设方审查。)

（2）检验检测报告的份数：书面一式六份。 

（3）提交时间：最终检验检测报告及相关资料于检验检测工作完成后15天内提交。  

4.质量要求：所有检测行为、检测频率、检测方法、结果均应符合相关检测规范、规程、标准等相关要求，保证检测数据准确、真实。 检测报告中的综合评定结论，每个单项的检测记录表中“检测数量、部位及检测情况”栏应据实完整填写，不得以“符合要求”、“全检”等字样代替，还应当对检测项目的参数是否符合设计和规范要求作出明确结论。检测报告应在规定的时间报送建设单位。乙方应按照规程规范和合同的要求进行检测，并对检测数据准确、真实性负责。因乙方原因出现检测报告缺失、存在错漏、数据存疑导致在未通过行政主管部门验收的，乙方需及时免费处理直至通过验收为止。若检测报告结果判定，乙方应免费出具不合格意见、整改方案，重新出具检测报告。

5.技术服务的目标：完成西双版纳勐腊供电局配电所用房项目见证取样检测服务技术，按照甲方要求的形式和格式出具检测报告，检测报告须满足建设主管部门的要求，并通过其验收。

6.技术服务质量应满足以下标准：

（1）国家标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010等现行国家强制性标准及甲方文件、附件1.检测服务清单有关技术服务质量标准 。

（2）行业标准：现行有效的行业标准及甲方文件、附件1.检测服务清单内有关技术服务质量标准。
（3）其他：中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、云南电网有限责任公司西双版纳供电局颁布的文件、制度、作业指导书等标准(以最新版文件为准)。
五、服务期限

本次采购服务期限为2024年9月30日至2025年6月30日。

六、项目概况和采购范围

（一）项目概况

（1）项目地点：西双版纳州勐腊县；

（2）建设规模：西双版纳勐腊供电局配电所用房项目计划建设面积2231平方米，总投资1196万元。

（二）采购范围

按照《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)

《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013）、《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号令）、《云南电网有限责任公司基建质量管理实施细则》（Q/CSG-YNPG2063001-2024）《中国南方电网有限责任公司基建质量管理办法》（Q/CSG2052076-2021）要求，对西双版纳勐腊供电局配电所用房项目见证取样检测服务工作。

七、验收要求 
（一）验收合格的，甲方向乙方出具验收合格的书面意见。

（二）验收不合格的，甲方向乙方出具验收不合格的书面意见， 乙方应当在收到甲方意见之日起3天内，根据甲方的验收意见对提交的服务成果进行修改，直至验收合格止。若第二次验收仍不合格的，甲方有权解除本合同，乙方应当按照本合同的约定承担违约责任。

（三）甲方出具验收合格的书面意见，不能视为免除乙方对咨询服务存在缺陷所应负的责任，如存在缺陷的，乙方应免费予以解决。乙方不予解决的，甲方有权委托第三方解决，乙方应赔偿由此给甲方造甲方造成的一切损失。

七、投标人资格要求

（一）本次采购采用资格后审方式确定投标人资格，投标人必须满足下列要求：

（二）具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织、事业单位（高校、科研机构等）。

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2021年-2023年度财务报告。新成立公司按公司成立时间提供，处于被责令停业或破产状态，或资产被重组、接管和冻结则不具备评审要求资格。

（四）不在地方政府、中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司及西双版纳供电局范围内处于被限制投标资格的处罚之内。

（五）投标人须提供真实有效的企业信用信息，提交的“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）查询结果应为加盖了投标人公章的网页五个截图（“基础信息”“行政许可信息”“行政处罚信息”“列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”）或加盖投标人公章的《企业信用信息公示报告》打印机，高校、科研单位提交“事业单位在线”（http://www.gjsy.gov.cn/）的查询结果，并加盖投标人公章的网页打印件。

（六）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

本次采购不接受联合体投标。

八、检测人员及专业要求 
（一）检测开始前，乙方向建设单位提交检验检测方案和进度计划。  

（二）乙方应根据有关规程规范及附件1.检测服务清单的要求，认真组织工作，在接到建设单位通知后，应及时派出项目团队到达建设单位所在地，熟悉和了解工作范围，携带相关设备、仪器和材料到达作业现场，乙方的检测仪器应保证先进、可靠、并经计量部门检测合格在有效期内。检测人员必须持证上岗，并有丰富的检测经验。 

（三）乙方应在规定的时间内开展检验检测工作。检测结束后15天内，承包人应按照附件1.检测服务清单的要求及时向发包人提交规定份数的检验检测成果资料。如若提交的检验检测报告存在重大缺陷、数据质量存疑等由承包方原因造成的问题以及主管部门提出的质疑，承包方需免费处理，包括但不限于重新检测、或提供必要的 技术支持，招标人(或建设单位)不再支付其他费用。 

（四）检测人员应遵守国家法律、法规、条例、规程、标准及地方、行业有关规定，同时须遵守云南电网有限责任公司及各建设单位规则制度，遵守现场的保卫、出入许可、治安管理、工程管理等相关管理制度，遵守现场有关安全、用水用电和总平管理规定。

（五）工程实施全过程中接受建设方、监理工程师的监督和现场协调工作 。

（六）乙方应为本合同的工作建立强有力的质量保证体系和质量监督检测系统，严格按工作规范及技术要求工作，保证服务质量。

（七）乙方应根据工程的施工进度情况合理安排检测工期，及时汇报检测进度，确保工期。不得因不合理的检测时间延误现场施工进度，每延误1天扣1000元。

（八）乙方应制定可靠的安全措施，杜绝人身伤亡和重大设备事故。承 乙方应遵照国家和电力行业以及发包人制订的有关安全、文明生产环境保护方面的措施，做到安全生产、文明工作，不破坏周边环境，工作中不得危及临近建筑物、道路等的安全。  

（九）乙方人员退场必须有书面的请示报告，经建设单位同意后方能退场，如无请示报告而擅自撤人，乙方应接受建设单位对每发生一次考核2000元的处理结果。  

（十）乙方在施工现场应做好个人安全防护，佩戴好安全帽；检测作业涉及登高、切割作业时须严格遵守南方电网公司安全工作规相关规定。乙方在检测期间，须对可能存在风险和危险区域设置警示标识并采取有效的预防防护措施。如作业前后发现因未设置任何警示或未采取有效预防防护措施而导致事故的，乙方除承担由此产生的全部法律责任外，建设方在工作中发现检测方有违反安全工作规程的，建设方有权进行处罚，涉及罚款的，罚款费用在项目结算时进行扣除。除以上情形还将受到采购人的处罚：如因此造成采购人或第三方财产损失、人身伤害的，乙方承担全部法律责任；如因乙方现场管理不当影响采购人正常运营而给采购人造成的损失的，乙方须承担经济赔偿责任。

（十一）乙方应提供24小时服务响应，以应对可能出现的紧急情况，并提供技术支持人员的名单和联系方式，保证项目建设单位可以随时找到相应的检测技术人员。 
九、计价及支付方式

检测服务费：以采购最高限价为基数，一次性报价。项目检测工作全部结束，乙方向甲方提交正式检测成果资料，检测报告符合甲方或行政主管部门对见证取样检测的要求，经甲方验收合格并顺利通过主管部门验收，乙方提供支付报审表和满足甲方财务要求的增值税发票等付款申请资料后60日内，甲方向乙方一次性支付技术服务费用。具体拦标价如下：

标包表

	序号
	标的
	标包名称
	工期
	最高限价(万元)
	是否特殊包

	1
	西双版纳勐腊供电局配电所用房项目见证取样检测服务
	西双版纳勐腊供电局配电所用房项目见证取样检测服务
	本次采购服务期限为2024年9月30日至2025年6月30日。
	4.8
	否


附件1
检测服务清单
	序号
	检测项目
	必备检测参数
	检测技术规范、标准

	1
	水泥
	凝结时间、安定性、 胶砂强度、氯离子含  量
	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验 方法》(GB/T 1346-2011)
《通用硅酸盐水泥》
《GB/T 17671—2021水泥胶砂强度检验方法 (ISO法)》

《混凝土中氯离子含量检测技术规程》 JGJ/T322-2013

	2
	钢筋(含 焊接与机 械连接)
	屈服强度、抗拉强   度、断后伸长率、最  大力下总延伸率、反  向弯曲、重量偏差、 残余变形
	《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJ/T 152-2019 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB
1499.1和《钢筋混凝土用钢第2部分：热 轧带肋钢筋》GB 1499.2
《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012

《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014
《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016 《钢筋机械连接用套筒JG/T 163-2013》

	3
	细骨料 (砂)
	颗粒级配、含泥量、 泥块含量、亚甲蓝值  与石粉含量(人工

砂)、压碎指标(人 工砂)、氯离子含量
	《建设用砂》GBT14684-2022

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006

	4
	粗骨料 (石)
	颗粒级配、含泥量、 泥块含量、压碎值指  标、针片状颗粒含量
	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006
《建设用卵石、碎石》(GB/T 14685-2022)

	5
	砖、砌
块、瓦、
墙板
	抗压强度、抗折强度
	《混凝土实心砖》(GB/T21144-2023) 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012
《建筑工程质量检测试验技术管理规范》(JGJ 190-2010)
《非烧结砖砌体现场检测技术规程》JGJ_T371-
2016
《蒸压加气混凝土砌块》(GB/T 11968-2006 ) 《混凝土实心砖》(GB/T 21144-2007)
《蒸压加气混凝土性能试验方法》(GB/T 11969-2008)
《混凝土砌块和砖试验方法》(GB/T 4111- 2013 )
《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 《砌体结构通用规范》GB55007-2021

	6
	混凝土及
	抗压强度、抗渗等
	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-


	
	拌合用水
	级、坍落度、氯离子 含量、拌合用水(氯 离子含量)
	2013
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015
《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107—2010 《预拌混凝土》GB/T 14902-2012
《混凝土用水标准》JGJ63—2006

	7
	混凝土外 加剂
	减水率、pH值、密 度(或细度)、抗压
强度比、凝结时间
(差)、含气量、固 体含量(或含水
率)、限制膨胀率、 泌水率比、氯离子含 量
	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017
《混凝土外加剂》GB 8076-2008

《混凝土外加剂均质性试验方法》GB/T 8077- 2012
《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013 《混凝土外加剂定义、分类、命名与术语》
GB/T8075-2005
《混凝土膨胀剂》GB23439-2009

	8
	混凝土掺 合料
	细度、烧失量、需水  量比、比表面积、活  性指数、流动度比、 氯离子含量
	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596- 2005
《混凝土用复合掺合料》JG/T486-2015

《矿物掺合料应用技术规范》 GB /T 51003- 2014
《混凝土矿物掺合料应用技术规程》DB11/T 1029-2021
《复合矿物掺合料在混凝土中应用技术规程》 DB53/T1043-2021
《铜尾矿掺合料在混凝土和砂浆中应用技术规 程》DB36/T 1273-2020
《蒸养混凝土制品用掺合料》JC/T 2554-2019 《用于混凝土和砂浆中的硅钙渣复合矿物掺合 料》DB15/T 1227-2017
《混凝土和砂浆的矿物掺合料.通用规格》GOST R 56592-2015
《水泥用活性矿物掺合料.通用规格》GOST R 56196-2014
《混凝土矿物掺合料应用技术规程》DB11/T 1029-2013

	9
	砂浆
	抗压强度、稠度、保
水率、拉伸粘结强度 (抹灰、砌筑)
	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ 70-2009 《水泥基灌浆材料》JC/T986-2005

	10
	土
	最大干密度、最优含 水率、压实系数
	《土工试验方法标准(2007版》)GB/T 50123- 1999(2007版)
《公路工程质量检验评定标准第一册土建工 程》 JTG F80/1-2004


	11
	防水卷材
	可溶物含量、拉力、 延伸率(或最大力时  延伸率)、低温柔
度、热老化后低温柔  度、不透水性、耐热  度、断裂拉伸强度、 断裂伸长率、撕裂强  度
	《沥青防水卷材试验方法》GB/T328-2007 《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 
299-2013

	12
	防水涂料
	固体含量、拉伸强  度、耐热性、低温柔 性、不透水性、断裂 伸长率
	《聚氨酯防水涂料》(GB/T19250-2013)
《聚合物水泥防水涂料标准》(GB/T23445- 2009)
《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T 35609- 2017
《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008

《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777-2008
《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

	13
	瓷砖及石 材
	吸水率、弯曲强度
	《陶瓷砖试验方法》GB/T 3810.1-2016 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015
《精细陶瓷界面弯曲强度测定四点弯曲法》 GB/T 39826-2021
《陶瓷材料抗弯强度试验方法》GB/T4741-
1999《天然石材试验方法》GB/T 9966.3-2020 《天然石材弯曲试验方法》GB/T 17671-1999  《合成石材试验方法第1部分：密度和吸水率的 测定》GB/T 35160.1-2017

	14
	保温、绝
热材料
	导热系数或热阻、密  度、压缩强度或抗压  强度、垂直于板面方  向的抗拉强度、吸水  率、传热系数及热   阻、单位面积质量、 拉伸粘结强度
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-
2019
JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规范》

	15
	粘接材料
	拉伸粘接强度
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-
2019
JGJ110-2008《建筑工程饰面砖粘结强度检验标 准》

	16
	增强加固 材料
	力学性能、抗腐蚀性 能
	《聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布》 JC561.2-2006
《耐碱玻璃纤维网布》JC-T 841-2007

《JGJ144-2019外墙外保温工程技术标准》
《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JC 149- 2003
《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JC 158-2004

	17
	保温砂浆
	抗压强度、干密度、
	《建筑保温砂浆》GB/T 20473-2006


	
	
	导热系数
	《建筑外墙保温饰面砂浆和涂料》GB/T 27946-
2011
《建筑外保温系统施工标准》JGJ/T 148-2016

	18
	抹面材料
	拉伸粘结强度、压折 比(或柔韧性)
	《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149- 2003
《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》JC/T 993-2006
《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010
《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411- 2019

	19
	隔热型材
	抗拉强度、抗剪强度
	建筑工程质量检测试验技术管理规范JGJ 190-
2010
《铝合金建筑型材第6部分：隔热型材》GB/T 5237.6-2017
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021

	20
	建筑外窗
	气密性能、水密性 能、抗风压性能
	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方 法》GBT7106-2019

	21
	节能工程
	外墙节能构造及保温 层厚度(钻芯法)、 保温板与基层的拉伸 粘结强度、锚固件的 锚固力、外窗气密性 能
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411- 2019

	22
	电线电缆
	导体电阻值
	《电线电缆电性能试验方法》GB /T3048—2007 《电缆的导体》GB /T3956—2008

《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》GB/T 5023.1-2008
《额定电压1 kVUm=1.2 kV到35 kVUm=40.5 kV 挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1 kVUm=1.2 kV和3 kVUm=3.6 kV电缆》GB/T

12706.1-2020
《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电 线和电缆》JB/T 10491-2022


- 4 -
- 3 -

