技术要求：
1.电子面板:
· ▲屏幕尺寸: 26.6 英寸
· 显示分辨率: 1920 (H) × 1360 (V) 像素
· 像素密度 (DPI): 88
· 有效显示区域: 551.04 × 390.32 mm
· 像素间距: 0.287×0.287 mm
· 像素排列方式: 矩形
· 外框尺寸: 424.52(H) × 572.64 (V) × 1.2(D) mm
· ▲提供样机实物照片（旁附标尺）证明
[bookmark: 驱动电路板]2.驱动电路板:
· 电源输入: 5V 电源输入 (micro USB) 接口
· 接口: SPI 接口
· 工作温度: -20 度 70 度
· 处理器: 32 位 LX6 微处理器。
· 内存: 520 KB 的 RAM 和 448 KB 的 ROM。
· 功耗: 运行时小于 200mW
[bookmark: 线材]3.线材:
· 内部电路: 20AWG 线材
· 数据传输: 标准长距离 USB 2.0 线材
[bookmark: 太阳能板]4.太阳能板:
· 电压: 12V
· 额定电流: 125mA
· 功率: 1.5W
· 尺寸: 115*85mm
· 数量: 5 块并联
[bookmark: 内置电池]5.内置电池:
· 电池类型: 18650 电池
· 数量: 2 块
· 电压: 3.7V
· 容量: 2000mAh
[bookmark: 防护罩]6.防护罩:
· 材质: 黑色铝合金材质，透明 PC 板
· 结构: 带包围式隔水外框和隔水内层
· 防水等级: IP65 或更高等级
7.控制软件功能模块:
（1）功能概述
[bookmark: 功能要求]▲包含用户界面、数据传输、图片编辑、颜色修正、用户登录等功能模块，并提供必要的安全控制机制。以上5个功能模块需提供软件原型截图证明。
[bookmark: 信息显示]（2）信息显示
· 通过电子纸显示屏显示输入的图片信息。
· 支持多种图片格式，例如 JPG、PNG 等。
· 图片内容可以包含文字或图形元素，并可自定义调整图片大小。
· ▲支持将关键信息用红色显示，以突出重要信息。
· 图片尺寸需固定为 1360*960px
[bookmark: 数据传输与管理]（3）数据传输与管理:
· 通过 USB 2.0 连接实现数据传输和设备配置。
· ▲提供 USB 网络功能，便于远程访问内部配置系统。
· 配置系统应易于使用，并提供用户友好的界面。
· 可以利用配置系统上传新的图片，更新显示内容。
· 配置系统需要进行账号密码登录验证才能进行操作。
· 数据传输应安全可靠，并具备必要的安全措施。
[bookmark: 设备控制与管理]（4）设备控制与管理:
· 采用便捷的 USB 数据线进行更新操作，简化设备维护流程，提升用户操作便捷性。
· ▲由于屏幕为电子水墨屏，无背光，因此无需调整亮度和刷新率，节能环保，为用户提供更舒適的体验。
· 由于屏幕尺寸固定，图片将完整显示，无需调整图片位置和大小，实现最佳图像显示效果。
[bookmark: 环境适应性]（5）环境适应性：
· 符合 IP65 或更高等级，能够抵抗溅水和雨水，适应户外恶劣环境，确保设备在各种环境下都能稳定运行。
· 工作温度范围满足户外实际需求，例如 -20°C 至 +60°C，确保设备在极端温度下也能正常运行。
· 工作湿度范围满足户外实际需求，例如 5% 至 95% RH，确保设备在高湿度环境下也能稳定工作。
· 设备应具有良好的抗振动和防腐蚀性能，延长设备使用寿命，降低维护成本。
[bookmark: 可维护性]（6）可维护性：
· 设备设计应易于维护和保养，便于更换易损件，确保设备维修便捷高效。
· 配备简易的维护手册，清晰说明设备的维护流程，方便用户自行进行日常维护。
· 提供故障诊断工具，方便快速定位和解决故障，确保设备运行稳定可靠。
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