技术要求：
1.软件测试
（1）测试内容。至少包含以下内容：
信息显示
· 通过电子纸显示屏显示输入的图片信息。
· 支持多种图片格式，例如 JPG、PNG 等。
· [bookmark: _GoBack]图片内容可以包含文字或图形元素，并可自定义调整图片大小。
· ▲支持将关键信息用红色显示，以突出重要信息。
· 图片尺寸需固定为 1360*960px
数据传输与管理:
· 通过 USB 2.0 连接实现数据传输和设备配置。
· ▲提供 USB 网络功能，便于远程访问内部配置系统。
· 配置系统应易于使用，并提供用户友好的界面。
· 可以利用配置系统上传新的图片，更新显示内容。
· 配置系统需要进行账号密码登录验证才能进行操作。
· 数据传输应安全可靠，并具备必要的安全措施。
（2）迭代测试并提出系统开发详细改进方案，至少包含以下内容：
▲可根据客户需求，在项目周期内派1-2人驻点现场开展迭代测试以及辅助项目改进开发。
▲需求分析改进
· 用户需求：收集和分析用户的具体需求，包括功能需求和非功能需求。
· 需求规格说明：编写详细的需求文档，明确每个需求的具体描述和优先级。
▲系统设计改进
· 架构设计：确定系统的整体架构，包括前端、后端设计等。
· 模块设计：详细描述各个模块的功能、接口及交互方式。


2.电路测试
（1）功能测试
· 基本功能验证：检查电路是否能够执行其预期功能。
· 输入/输出测试：验证所有输入和输出端口是否正常工作。
（2）参数测试
· 电压测试：测量各个节点的电压，以确保其在预期范围内。
· 电流测试：测量电流，确保电路在工作时的电流符合设计规范。
· 功率测试：计算功率损耗，确认电路在规定的功率范围内工作。
（3）耐久性测试
· 长期稳定性测试：在长时间内运行电路，观察其性能是否稳定。
· 循环测试：进行开关循环测试，检查电路在重复操作下的可靠性。
（4） 信号完整性测试
· 时延测试：测量信号在电路中传播的时间，确认时延是否在可接受范围内。
（5） 安全性测试
· 绝缘测试：检查电路的绝缘性能，确保不会发生漏电。
· 防水测试：检测设备能否防水。
 （6）原型验证
· ▲原型测试：对电路原型进行测试，以验证设计的有效性和可靠性。

3.集成测试
（1）设备控制与管理:
· 采用便捷的 USB 数据线进行更新操作，简化设备维护流程，提升用户操作便捷性。
· ▲由于屏幕为电子水墨屏，无背光，因此无需调整亮度和刷新率，节能环保，为用户提供更舒適的体验。
· 由于屏幕尺寸固定，图片将完整显示，无需调整图片位置和大小，实现最佳图像显示效果。
（2）环境适应性：
· 能够抵抗溅水和雨水，适应户外恶劣环境，确保设备在各种环境下都能稳定运行。
（3）可维护性：
· 设备设计应易于维护和保养，便于更换易损件，确保设备维修便捷高效。
· 配备简易的维护手册，清晰说明设备的维护流程，方便用户自行进行日常维护。
· 提供故障诊断工具，方便快速定位和解决故障，确保设备运行稳定可靠。

