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  导轨购置技术规范书

云南送变电工程有限公司
2024年04月
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1、总则
1.1  本技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 供货方应提供符合本技术文件标准的优质产品。
1.2  如果供货方没有以书面形式对本技术文件（含通用、专用部分）的条文提出异议, 则意味着供货方提供的货物完全符合本技术文件的要求。

1.3  本技术文件所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
1.4  本技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.5  本技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。
1.6  供货方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术文件的技术差异。如果供货方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现供货方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.7  供货方应在应标技术部分按本技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.8  供货方应充分理解本技术文件并按本技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
2、应遵循的主要标准
下列标准所包含的条文, 通过在本技术文件中引用而构成本技术文件的基本条文。在本技术文件出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

	GB/T 8834-2016
	《纤维绳索有关物理和机械性能的测定》


3、使用条件
正常工作大气条件
环境温度：-10℃～+55℃；
相对湿度：5%~95%(产品内部既不应凝露，也不应结冰)；
大气压力：80kPa～106kPa。
贮存、运输环境条件
装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；
在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。
技术要求

4.1 装置由铝包钢铝合金导轨、不锈钢钢芯、末端防脱器、联接金具、防坠器、固定金具组成。所有部件进行防腐处理，从而保证寿命与杆塔等同。

4.2 装置适用所有类型的杆塔，且在安装有导轨的杆塔的任何部位均能有效锁止。

4.3 装置采用导轨内置结构，防尘、防污、易除冰；结构简单、轻便、每米导轨重量不超过1.5kg，导轨之间采用公母式的芯孔连接，方便对位安装固定。导轨表面粗糙度不大于6.3，截面结构偏差小于0.5mm。

4.4 装置承载作业人员及携带物品的质量总和为100kg，登塔人员佩带配缓冲包的安全带，在人员发生坠落时，作用于人身的冲击力低于6KN，且装置不出现任何结构性破坏。

4.5  导轨可承载15KN静荷载作用力，且导轨不出现任何结构性破坏。

4.6  防坠器质量轻便（0.6kg），设计使用寿命为5年。在通过垂直、倾斜和弯曲导轨时可单向锁止功能，通过水平导轨时可实现双向自由滑动，发生碰撞时，不失去锁止功能，解除锁止后可正常工作。

4.7  防坠器可承受不小于15KN的静载荷，且能承受不小于100kg的冲击载荷。使用防坠器时，人员距离短（不超过1.0m）防坠器锁止距离不大于0.1m，免惯性锁止。

4.8  导轨上拆卸或安装防坠器时，需要两个手动操作才能完成。导轨与防坠器的配合间隙紧密（不大于2mm）防坠器表面明确的使用（箭头）方向。

硬度适中轻量型铝合金导轨，内穿不锈钢钢芯，适用所有塔型，垂直、水平方向，360度平滑过渡，登塔全过程人员防坠保护。

附图
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注：包含现场指导、调试，带防坠器。安装时，需提供高空作业证（云南电网可查询）
 5、包装、运输、贮存和质量保证
5.1  产品得到切实的保护, 确保其不受污损。
5.2  所有产品经妥善包装，在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免损坏或被盗。
5.3  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
5.4  供货方还应提供产品合格证、第三方检测报告。

