技术规范书

天二公司生产现场生活区#2楼职工活动中心于2023年修建完成并投入使用，为满足活动场所灯具清洁及更换，玻璃幕墙、墙面、屋顶保洁及维修等工作；改善劳动条件，完善劳动保护措施，降低高空坠落风险，提高运维工作效力，购置满足现场工作需求移动式升降平台1台。
1． 主要功能参数：
1. 型号：WLSJY0.5-14
2. [bookmark: _GoBack]升高：14m
3. 载重：500kg
2． 主要材料及配置要求：
1. 台面：3mm平板折弯
2. 剪叉支杆：160*100*3.75mm   Q345
3. 底架：120*80*3.75mm矩形管
4. 道轨：4.5mm槽钢做轨道，使用尼龙滑块做导轨轮，接触面大，升降平稳，晃动小
5. 油缸：HGS 80/55  4支密封圈经久耐用，不泄露
6. 液压油管：2-10-43MPa双层钢网高压油管
7. 泵站：升降作业平台专用液压泵站。加装应急下降阀，平台断电可手动控制下降；内置溢流阀，可防止上行运动时系统压力过高，起到保护功能
8. 功率及电压：3.0kw/380V
9. 轮胎：500-8充气轮胎4套
10. 支腿：120*50*3.75mm矩管配做
11. 配电箱：接触器罗列连接，缺项保护等安全保护功能
12. 控制形式：上、下控制。控制部分加装安全急停，各操作部分使用36V安全控制电压
13. 轴销：45#圆管配做，镀锌处理
14. 液压油：46#抗磨液压油
15. 升降速度：4-6米/分钟，下降速度可调
3． 安装及其他要求：
1. 因厂区#2楼职工活动中心进入口及楼层限制，升降平台整机无法直接运输至使用场所，需供应商现场进行升降平台组装（或拆装）及调试，以满足升降平台正常使用功能；
2. 升降平台搬运、组装（或拆装）过程中，供应商需对现场环境做好相应（地面、墙面、梯步等）保护措施，损坏需供应商自行修复，不再另外支付费用；
3. 采购费用包含升降平台、运输、搬运、组装（或拆装）、调试、质保（质保期1年）、13%增值税专用发票等所有费用；

